# alarm facility input-alarm alarm-position

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] alarm facility input-alarm <1> alarm-position {open|close}`

## コマンド説明

アラーム入力端子で受信したアラーム信号を通知するトリガー条件を指定する。
本コマンドは、alarm facility input-alarmコマンドで指定する動作のトリガー条件を指定するコマンド。
no形式で指定した場合は、トリガー条件の指定を未設定にする。
初期設定では未設定。

## パラメーター

`1`
  アラーム入力端子番号。常に1を指定する
`alarm-position`
  電気回路の状態を指定する
  `open`
    回路がOpen状態になるとアクションを実行。初期値
  `close`
    回路がClose状態になるとアクションを実行

## 使用例

アラーム入力端子の電気回路設定がcloseのとき、アラーム信号のリレー出力を有効にする。

    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 alarm-position close
    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 relay

## コマンドツリー

## 関連コマンド