# show ptp counters

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`# show ptp counters [IFRANGE]`

## コマンド説明

PTPメッセージの統計カウンターを表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  統計カウンターを表示したいポートを指定する

## 使用例

    awplus# show ptp counters

    port1.0.1 packet counters
     rx_Sync 0
     rx_Delay_Req 0
     rx_Pdelay_Req 0
     rx_Pdelay_Resp 0
     rx_Follow_Up 0
     rx_Delay_Resp 0
     rx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
     tx_Sync 0
     tx_Delay_Req 0
     tx_Pdelay_Req 0
     tx_Pdelay_Resp 0
     tx_Follow_Up 0
     tx_Delay_Resp 0
     tx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
    port1.0.2 packet counters
     rx_Sync 0
     rx_Delay_Req 0
     rx_Pdelay_Req 0
     rx_Pdelay_Resp 0
     rx_Follow_Up 0
     rx_Delay_Resp 0
     rx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
     tx_Sync 0
     tx_Delay_Req 0
     tx_Pdelay_Req 0
     tx_Pdelay_Resp 0
     tx_Follow_Up 0
     tx_Delay_Resp 0
     tx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0

## 注意・補足事項

本コマンドは、以下のPTP設定が適用されている場合にのみ表示される。

- クロックを同期させるモードがピアツーピアモード
- クロックを同期させるモードがエンドツーエンドモードかつ、遅延を決定するモードが2ステップモード

## 関連コマンド