# alarm facility input-alarm

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] alarm facility input-alarm <1> {led|relay}`

## コマンド説明

alarm facility input-alarm alarm-positionコマンドで指定したトリガーが実行されたときの動作を指定する。
no形式で指定した場合は、初期値および未設定状態に戻る。
初期値は無効。

## パラメーター

`1`
  アラーム入力端子番号。常に1を指定する
`led`
  本製品のFault LEDによる通知を有効にする
`relay`
  リレー出力を有効にする

## 使用例

アラーム入力端子の電気回路設定がcloseのとき、アラーム信号のリレー出力を有効にする。

    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 alarm-position close
    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 relay

## コマンドツリー

## 関連コマンド