# show ptp statistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`# show ptp statistics [IFRANGE]`

## コマンド説明

PTP機能全般の統計情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  統計情報を表示したいポートを指定する

## 使用例

    awplus# show ptp statistics

    port1.0.1 service statistics
     announce_timeout 0
     sync_timeout 0
     delay_timeout 0
     unicast_service_timeout 0
     unicast_request_timeout 0
     master_announce_timeout 0
     master_sync_timeout 0
     qualification_timeout 0
     sync_mismatch 0
     followup_mismatch 0
    port1.0.2 service statistics
     announce_timeout 0
     sync_timeout 0
     delay_timeout 0
     unicast_service_timeout 0
     unicast_request_timeout 0
     master_announce_timeout 0
     master_sync_timeout 0
     qualification_timeout 0
     sync_mismatch 0
     followup_mismatch 0

## 注意・補足事項

本コマンドは、以下のPTP設定が適用されている場合にのみ表示される。

- クロックを同期させるモードがピアツーピアモード
- クロックを同期させるモードがエンドツーエンドモードかつ、遅延を決定するモードが2ステップモード

## 関連コマンド