# power-inline priority

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# power-inline priority {low|high|critical}`

`(config-if)# no power-inline priority`

## コマンド説明

対象PoEスイッチポートの給電優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はlow。
給電優先度にはlow（低）、high（高）、critical（最高）の3段階がある。
給電優先度がlow（低）、high（高）に設定されたポートは、機器の内部温度が既定のしきい値を超えると、異常高温時のPoEポート給電停止機能によって給電が停止されるため、設定時には注意が必要。

## パラメーター

`low`
  優先度「低」。初期値
`high`
  優先度「高」
`critical`
  優先度「最高」

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
優先度 critical（最高）を複数のポートに適用する場合は、「ポートの出力電力上限値 × 設定を適用するポート数」の合計が「PoE電源1台あたりの最大供給電力」を超えないように設定すること。適用可能なポート数を超えた場合はポート番号の小さい方から順に適用され、適用不可となったポートには自動的に優先度 high（高）が適用される。また、この場合次のようなログが出力される。

    POE [<pid>]:Too many critical ports are powered, setting port <port> to priority HIGH

## コマンドツリー

## 関連コマンド