# alarm facility pse-port

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] alarm facility pse-port IFRANGE {led|relay}`

## コマンド説明

PoEの対象ポートの障害（PoEポート接続機器の消費電力が、ポートの最大供給電力を超えた場合）を、本製品のFault LEDまたは外部装置に通知する機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
初期値は無効。

## パラメーター

`IFRANGE`
  対象ポート。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる
`led`
  Fault LEDによるアラーム通知
`relay`
  リレー出力を使用した外部装置へのアラーム通知

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド