# show vlan internal

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`# show vlan internal`

## コマンド説明

内部的に登録されたVLANを表示する

## 使用例

    awplus# show vlan internal
    VID   Used By
    ----------------------
    3996  port1.0.5
    3997  port1.0.4
    3998  port1.0.3
    3999  port1.0.2
    4000  port1.0.1

## 注意・補足事項

本コマンドは、スイッチポートをL3インターフェースに変更した際に、内部的に登録されたVLANを確認する場合に使用する。

## 関連コマンド