# alarm facility link-down

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] alarm facility link-down IFRANGE {led|relay}`

## コマンド説明

対象ポートのリンクダウンを、本製品のFault LEDまたは外部装置に通知する機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
初期値は無効。

## パラメーター

`IFRANGE`
  対象ポート。無指定時はすべてのポートが対象となる。
`led`
  Fault LEDによるアラーム通知
`relay`
  リレー出力を使用した外部装置へのアラーム通知

## 注意・補足事項

Note

本コマンドを使用する場合は、使用するポートにsnmp trap link-statusコマンドの設定も行う必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド