# show ptp identities

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`# show ptp identities [IFRANGE]`

## コマンド説明

PTPが有効なポートのアイデンティティーを表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  指定したポートのアイデンティティーを表示する

## 使用例

    awplus# show ptp identities

    Port         Identity
    --------------------------------------
    port1.0.1    e01aea.fffe.89d901-1
    port1.0.2    e01aea.fffe.89d901-2
    port1.0.3    e01aea.fffe.89d901-3

## 注意・補足事項

本コマンドは、以下のPTP設定が適用されている場合にのみ表示される。

- クロックを同期させるモードがピアツーピアモード
- クロックを同期させるモードがエンドツーエンドモードかつ、遅延を決定するモードが2ステップモード

## 関連コマンド