# mrp ring

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MRP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] mrp ring <1-65535>`

## コマンド説明

対象スイッチポートを指定したMRPリング接続用ポートに設定する。
no形式で実行した場合は、対象スイッチポートを指定したMRPリングの接続用ポートから削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  MRPリングID

## 使用例

ポート1.0.1にMRPリング「1」を設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# mrp ring 1

## 注意・補足事項

MRPのリング接続用ポートではLDF検出機能が自動的に無効化される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド