# area virtual-link encryption ipsec

モード
  OSPFv3モード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# area AREAID virtual-link A.B.C.D encryption ipsec spi <256-4294967295> esp ENCALG HASHALG`

`(config-router)# no area AREAID virtual-link A.B.C.D encryption ipsec spi <256-4294967295>`

## コマンド説明

指定した仮想リンクでIPsec暗号化ペイロード（ESP）による暗号化（と認証）を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した仮想リンクで暗号化を行わないよう設定する。
初期設定ではどの仮想リンクでも暗号化を行わない。

## パラメーター

`AREAID`
  通過エリアのOSPFエリアID。通過エリアは通常エリアでなくてはならない。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`A.B.C.D`
  仮想リンクの対向に位置するABRのルーターID
`spi <256-4294967295>`
  SPI（セキュリティー・パラメーター・インデックス）値
`ENCALG := {aes-cbc KEY | 3des KEY | null}`
  ESPの暗号化アルゴリズムと鍵。以下から選択する
  `aes-cbc KEY`
    AES-CBCの暗号化キー。32、48、64桁の16進数で指定する
  `3des KEY`
    3DESの暗号化キー。48桁の16進数で指定する
  `null`
    暗号化を行わない。ESPにおいてメッセージ認証のみ使用する場合に指定する
`HASHALG := {md5 KEY | sha1 KEY}`
  ESPの認証アルゴリズムと鍵。以下から選択する
  `md5 KEY`
    MD5のハッシュキー。32桁の16進数で指定する
  `sha1 KEY`
    SHA1のハッシュキー。40桁の16進数で指定する

## 使用例

通過エリア=1、対向ルーターID=10.10.10.5の仮想リンクでIPsec（ESP）による暗号化と認証を行うよう設定する。SPIは1101、暗号化方式はAES-CBC、認証方式はMD5とする。

    awplus(config-router)# area 1 virtual-link 10.10.10.5 encryption ipsec spi 1101 esp aes-cbc 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF

通過エリア=1、対向ルーターID=10.10.10.5の仮想リンクでIPsec（ESP）の設定（SPI=1101）を無効にする。

    awplus(config-router)# no area 1 virtual-link 10.10.10.5 encryption ipsec spi 1101

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド