# access-list extended(list)

モード
  グローバルコンフィグモード --> 名前付き拡張IPアクセスリストモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] access-list extended LISTNAME`

## コマンド説明

名前付き拡張IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き拡張IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き拡張IPアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
名前付き拡張IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを2つ指定できるアクセスリスト。始点IPアドレスと終点IPアドレスに基づくアクセス制御やトラフィック分類が本来の用途だが、現状ではPIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリング（ip pim accept-register listコマンド）でしか使用しない。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き拡張IPアクセスリストモードのaccess-list extended(seq entry)コマンドを使って行う。

## パラメーター

`LISTNAME`
  IPアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

## 使用例

名前付き拡張IPアクセスリスト「only105」を作成する。

    awplus(config)# access-list extended only105
    awplus(config-ip-ext-acl)#

## 注意・補足事項

現状、拡張IPアクセスリストは、PIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリングでしか使用しない。そのため、TCP/UDPのポート番号やICMPメッセージタイプなどの条件は、指定はできるが実際には使用されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド