# show log permanent

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`# show log permanent [tail [<10-250>]]`

## コマンド説明

permanentログ（フラッシュメモリーに保存されている永続ログ）を表示する。

## パラメーター

`tail [<10-250>]`
  最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

## 使用例

    awplus# show log permanent

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2018 Apr 06 14:16:00 user.crit awplus...
    ...

## 注意・補足事項

本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、コマンドによる再起動、もしくは電源断による再起動が発生するたびにclock setコマンドで時刻をあわせる必要がある。NTPサーバーにアクセスできる環境では、NTPを使用するとよい。NTPの利用方法については、「運用・管理」の「NTP」を参照。
一度も時刻合わせをしていない場合は、デフォルトの時刻「2010-01-01 00:00:00」からシステム時計がスタートする。

## 関連コマンド