# max-paths ebgp

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# max-paths ebgp <2-64>`

`(config-router-af)# no max-paths ebgp`

## コマンド説明

同一宛先に対するIPv6 eBGP経路エントリー（ECMPパス）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
未設定時の最大数は1（ECMP無効）。

## パラメーター

`<2-64>`
  同一宛先に対するIPv6 eBGP経路エントリーの最大数

## 使用例

    awplus(config-router)# address-family ipv6 unicast
    awplus(config-router-af)# max-paths ebgp 4

## コマンドツリー

## 関連コマンド