# neighbor next-hop-self

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} next-hop-self`

## コマンド説明

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、NEXT_HOP属性を自身のIPアドレスに無条件で書き換えるよう設定する。
no形式で実行した場合は、NEXT_HOP属性の無条件書き換えを行わないよう設定する。
初期設定ではNEXT_HOP属性の無条件書き換えは行わない。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド