[index] AT-RADgate（Allied Telesis コンテナプラットフォーム版） リファレンスマニュアル 1.2.0

# リファレンス編 / ステータス確認

「ステータス確認」画面では、AT-RADgateが認証処理を行った端末の状態を管理します。

## 端末

ステータス確認 > 端末
AT-RADgateが認証した端末の状態一覧が表示されます。この画面は、AW+デバイスのポート認証機能で認証された端末を管理する目的で用意されており、それ以外での動作は未サポートです。
この画面で表示される端末の状態には、下記の制限事項があります。

- 端末認証が有効な「NASプロファイル」が割り当てられたNAS経由で認証を行った端末のみが表示されます。
- NASでRADIUSアカウンティングの設定を有効にしていない場合、端末の切断を検知できないため、既にネットワークから離脱している端末が表示され続けます。
- RADIUSアカウンティングパケットがネットワーク上でロストした場合、既にネットワークから離脱している端末が表示され続ける可能性があります。
- NASが再起動した場合、そのNASに接続している端末が表示され続けます。

表 1：ステータス確認
項目 | 表示 | 検索 | 並べ替え | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | 端末のMACアドレスです。
タグ | ○ | － | － | 端末に割り当てられたタグです。
状況 | ○ | ○ | ○ | 端末の状態です。
VLAN | ○ | － | ○ | 接続先のVLANです。
デバイス名 | ○ | ○ | ○ | 端末のデバイス名です。
接続NAS IPアドレス | ○ | ○ | ○ | NAS経由で認証を行った場合にNASのIPアドレスが表示されます。

ページの右上にある各ボタンの機能は下記となります。

表 2：各ボタンの機能
ボタン名 | 機能
--- | ---
列を管理 | 表の各列の表示状態を変更します。
再読み込み | 端末の状態一覧を再読み込みします。

表の各行の右端にメニューボタンがあり、その行のポリシーの管理が行えます。各メニューの機能は下記となります。

表 3：各ボタンの機能
ボタン名 | 機能
--- | ---
切断 | NASに端末の切断要求を送信します。