[index] AT-RADgate（Allied Telesis コンテナプラットフォーム版） リファレンスマニュアル 1.2.0

# インストール / AT-RADgateの動作環境

AT-RADgateは、物理サーバーにインストールした仮想化環境上の仮想マシンで動作させることができます。

## ホストOS

AT-RADgateがサポートするホストOSは次のとおりです。

- Microsoft Windows Server 2019（StandardとDatacenter エディションをサポート）
- Microsoft Windows Server 2022（StandardとDatacenter エディションをサポート）
- Microsoft Windows Server 2025（StandardとDatacenter エディションをサポート）
- Hyper-V Server 2019

> Note

> > 各ホストOSは中間層や仮想環境を介さず、直接ハードウェア上で動作する環境にしてください。また、各ホストOSは要件を満たすハードウェアが必要ですが、CPUの物理コア数は4以上、CPUのクロック数は2.5 GHz以上、ストレージの転送速度は150 MByte/秒を目安にしてください。CPUのクロック数は基本の動作周波数でブースト時の最大周波数ではありませんのでご注意ください。
> > なお、要件をすべて満たしたハードウェアを使用した場合でも動作を保証するものではありません。

## 仮想化環境

AT-RADgateがサポートする仮想化環境は次のとおりです。

- Hyper-V

### Hyper-Vで仮想マシン作成時の設定

表 1：Hyper-V設定
起動メモリ | 2048 MB 以上
仮想ハードディスクのサイズ | 3 GB 以上
仮想プロセッサの数 | 2 以上

> Note

> > ネットワークインターフェースは Gigabit Ethernet x 1 が必要です。なお、インターフェースのボンディング（冗長化）機能を使用するためには Gigabit Ethernet x 2 が必要です。

### Allied Telesis コンテナプラットフォームでAT-RADgate アプリケーションの設定

表 2：AT-RADgate アプリケーション設定
ストレージサイズ | 2048 MB