[index] AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 1.2.0

# クイックツアー / 冗長構成の注意点

## 冗長構成の注意点

RADIUSサーバーは認証サービスを提供するサーバーのため、RADIUSサーバーがNASからの認証要求に対して応答できない状態になると、サプリカントがネットワークに接続できなくなる可能性が高くなります。
AT-RADgateには認証ポリシーを登録しますが、その認証ポリシーを別のAT-RADgateに同期する（認証ポリシーをコピーする）機能はありません。そのためAT-RADgateを複数台（例：プライマリーとセカンダリー）設置した場合は、認証ポリシーをそれぞれのAT-RADgateに登録する必要があります。
プライマリーとセカンダリーのRADIUSサーバーへの認証要求の送信は、NAS側で設定する必要があります。詳細はNASのマニュアル等をご確認ください。