[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.14.0

# クイックツアー / ステップ3

表 1：初期設定の流れ
Step.1 | アカウントの作成からシリアル番号の確認まで
▼
Step.2 | ライセンスの登録から初期設定の完了まで
▼
Step.3 | プラグインの登録

## プラグインの登録

AVM EXのプラグイン管理画面にてAWCプラグイン、SNMPプラグインを登録することで、AVM EXのメインメニューから各種プラグインのWeb管理画面を容易に呼び出すことができるようになります。
また、プラグインを登録することで、AVM EXのWeb管理画面に下記の機能が追加されます。

- AWCプラグイン
  - デバイスマップからゲストデバイスの情報を表示
  - ゲストデバイス一覧画面上の操作で新規ブラウザーウィンドウ/タブにAWCプラグインの管理下AP詳細画面を表示
- SNMPプラグイン
  SNMPによるAMFネットワーク機器、非AMFネットワーク機器の監視

> Note

> > AMFネットワークの登録後やバックアップファイルのリストア直後は、AMFネットワークの学習のため、AVM EXの応答に時間がかかることがあります。
> > 大規模なネットワークを管理する場合は、登録またはリストア後に1時間程度間を空けてください。

1. メインメニューから「システム管理」を選択します。
2. コンテンツ欄左側の一覧から「プラグイン」を選択します。
3. プラグイン管理画面下部のプラグイン一覧から、右上の「プラグインを追加」ボタンをクリックします。
   「プラグインを登録」サイドパネルが表示されます。
4. サーバー URLに、AWCプラグイン、SNMPプラグインに対応したURLを入力します。
   - AWCプラグイン：https://localhost:5443/wireless_plugin
   - SNMPプラグイン：https://localhost:6443/NetManager

   > Note

   > > AWCプラグインサービスのポート番号を変更した場合は、「localhost:8443」のように、ホスト名のあとにポート番号をコロン区切りで指定してください。

5. 「プラグインを登録」ボタンをクリックします。
   指定したプラグインのURLとの接続の検証が行われます。
6. 指定したプラグインのURLから応答があると、「プラグイン証明書フィンガープリント」欄にSHA1とSHA256の証明書フィンガープリントが表示されます。
   証明書のフィンガープリントが正しい場合は「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックしてプラグインの登録を保存します。

   > Note

   > > プラグイン証明書のフィンガープリントの確認方法については、AT-Vista Manager EX インストールガイドを参照してください。
   > > これは同一ネットワーク上に多数のAVM EXサーバーやプラグインサーバーが存在する場合の確認のためのものであり、通常、正しいアドレスを指定しているときは必要ありません。

   > Note

   > > AVM EXのインストール直後にSNMPプラグインを登録しようとした場合、エラーが表示されることがあります。この場合は、数分間待ってから再度登録をお試しください。

   プラグインが正常に登録されると、プラグイン名一覧に「AWC プラグイン」または「SNMP プラグイン」が追加されます。
   また、AVM EXのメインメニューに、プラグインの機能に対応するアイコンが追加されます。
7. 必要に応じて、手順3からの手順を行って、もう1つのプラグインを登録します。

以後、メインメニューからプラグインの機能メニューを選択すると対応するプラグインの画面が表示されます。

> Note

> > ネットワーク内でForescout社のデバイス検疫アプライアンスを使用している場合、AVM EXに内蔵されたForescoutプラグインを介することで、Forescout社アプライアンスによって検出されたデバイスをAVM EXの資産管理画面で確認したり、ネットワークマップにアイコンを表示することができます。詳しくは、「各種操作」/「その他の設定」/「Forescoutデバイス検疫アプライアンスとの連携」をご覧ください。