[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.14.0

# 画面リファレンス / ユーザー管理

AVM EXのユーザーアカウントの追加、編集を行います。

## ユーザー管理

プラグインの登録がない場合は、次のような設定項目が表示されます。
「システム管理」の「プラグイン」にてAWCプラグインが登録されている場合は、次のように「ユーザー管理」画面に、AWCプラグインの管理に必要な項目が追加されます。
■ 表示1

表 1：ユーザー管理 コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
「新規作成」ボタン | 新規ユーザーアカウントを登録します。

■ 表示2

表 2：ユーザー一覧
項目名 | 説明
--- | ---
ユーザー | 登録されているユーザー名を一覧表示します。

■ 表示3
ユーザーの情報を表示または変更します。

表 3：ユーザー情報
項目名 | 説明
--- | ---
ユーザーID | ユーザーのアカウント名を表示します。
ユーザー名 | フルネームなど、ユーザーの表示名を表示します。
メール | ユーザーのメールアドレスを表示します。 Note メールアドレスは、ログイン情報を忘れた場合の復旧やライセンス有効期限の通知に使用します。必ず有効なメールアドレスを設定してください。 また、メールによるログイン情報の復旧やライセンス有効期限の通知を行うためには、システム管理画面にて有効なSMTPサーバーおよびSMTPアカウント情報が設定されている必要があります。
アカウントタイプ | アカウントの種類を表示します。 管理者 ユーザー管理やシステム管理を含む、AVM EXの全機能を使用できます。 一般ユーザー 許可されたAMFエリアやサイト、グループに対して、状態や設定の変更または確認のみができます。
CLI権限 | アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AMFデバイスへのCLI接続の権限を表示します。デフォルトは「オフ」です。 オン 管理グループ権限が「読み取り/書き込み」に設定されたAMFエリアのAMFデバイスに対して、CLI接続できるようになります。 Note CLI上の操作には、AVM EX上の権限制御は適用されません。 オフ 管理グループ権限が「読み取り/書き込み」に設定されたAMFエリアのAMFデバイスに対しても、CLI接続できません。 アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。すべてのAMFエリアのAMFデバイスに対してCLI接続できます。
AWC 管理グループ | AWCプラグインが登録されている場合、アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントの利用者に対し管理を許可した管理グループのチェックボックスがチェック付きで表示されます。 チェックあり： 選択した管理グループに対して、次の操作ができるようになります。 管理グループの設定（管理グループ名、ネットワーク名、AMFエリア名）の閲覧 所属する管理下APの閲覧、追加、編集、削除 所属するフロアマップの閲覧、作成、編集、削除 各種共通設定の作成、編集、削除 チェックなし： このアカウントによるログインセッションでは、該当の管理グループに所属するフロアマップ、各種共通設定、管理下APは表示されません。 なお、管理欄のユーザーIDから表示する「マイアカウント」画面には、管理の許可の有無にかかわらず、AWCプラグインに登録されたすべての管理グループ名が表示されます。 管理グループは、事前にアカウントタイプが「管理者」のアカウントで作成しておく必要があります。 Note アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントに対し、所属するフロアマップ、各種共通設定、管理下APの閲覧のみを許可することはできません。 Note アカウントタイプが「管理者」の場合、本項目は表示されません。すべての管理グループの編集や所属するフロアマップ、無線AP、各種共通設定の管理を行えます。
機能別権限 | アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AVM EXの一部の機能について、書き込み権限を表示します。 読み取り専用 該当機能の結果の閲覧のみ可能です。 読み取り/書き込み 該当機能の閲覧、設定変更、削除が可能です。 個別設定が可能な機能には次のものがあります。 アクティブファイバーモニタリング サービスモニタリング アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。「読み取り/書き込み」と同等の権限を持ちます。
サイトとグループ | サイトとグループに対して、個別に設定された管理権限を表示します。デフォルトでは個別の設定はありません。 グループには、自動的に登録されたAMFネットワークの各AMFエリアが含まれ、これらのグループ名の横には「ネットワーク」のバッジが表示されます。 各種管理グループはタイプに関わりなく文字コード順に表示されます。 アカウントには、各サイト、グループに対して付与された権限がチェックボックスで表されます。 読み取り/書き込み 該当のサイトまたはグループの状態を閲覧または設定を変更できます。 設定には、デバイスのAMFバックアップの実施、AMFデバイスへのCLI接続、デバイスやイベントのメモの編集、AMFマスター上のバックアップ設定の変更などが含まれます。 読み取り専用 該当のサイトまたはグループの状態を閲覧のみできます。 管理グループおよびデバイスのトポロジーマップ、デバイス情報、デバイスやイベントのメモ、Abnormal（軽微なイベント）またはNormal（正常）のイベントのログを閲覧できます。 いずれの権限にもチェックがない場合は、管理グループの情報は表示されません。 Note 「マイアカウント」画面にはいずれの権限もないサイトやグループ名は表示されません。 デバイスが複数のサイトやグループに所属する場合、その中でより強い権限の設定に従います。 アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。すべてのサイトおよびグループに対して設定の確認および変更が可能です。
更新間隔 | AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインの以下の管理項目にて画面の更新を自動で行う間隔（単位：秒）が表示されます。 管理下AP フロアマップ詳細(無線ステータス) フロアマップ詳細(無線クライアント) フロアマップ詳細(スマートコネクト)
国コード | AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインでAP共通設定を作成する際に選択される国コード（無線周波数帯の規制区域）の初期設定を表示します。
言語 | Web管理画面の表示言語設定を表示します。 自動検出（デフォルト）、英語、日本語から選択できます。「自動検出」に設定すると、Webブラウザーの表示言語設定に従って自動的に決定されます。 Note イベントログの表示言語は、本項目の設定にかかわらず、「システム管理」の「言語」の設定に従います。
タイムアウト | セッションタイムアウトを表示します。 無操作状態でタイムアウトに設定した時間が経過した場合に、自動的にログインセッションを終了し、ログイン画面に戻ります。
イベント/syslogルール メール通知を受信 | イベントルール、syslogルールにてメール通知を行うよう設定されている際、該当のアカウントへのメール受信を行うか否かを表示します。
ネットワークトポロジーレイアウト | 初回ログイン時にネットワークマップに適用する、またはそれ以降に適用を許可するレイアウトを表示します。 レイアウトは「ネットワークマップ」画面にて作成できます。項目名の下の青字のリンクをクリックすると、「ネットワークマップ」画面に遷移できます。
「編集」ボタン | 選択したユーザーの情報を編集します。
「保存」ボタン | 編集しているユーザーの情報を保存します。
「キャンセル」ボタン | 編集しているユーザーの情報を破棄します。
「削除」ボタン | 選択したユーザーの情報を削除します。 Note ログイン中の管理者アカウントは削除できません。

> Note

> > ログイン中のユーザー情報の変更は、「言語」設定を除き、次回ログイン時から適用されます。「言語」の設定は、変更を保存後直ちに反映されます。

### アカウント作成・編集時

表 4：アカウント作成・編集時
項目名 | 説明
--- | ---
ユーザーID | ログインに使用するユーザーIDを指定します。 Note 一度登録したユーザーIDは変更できません。 Note 一度登録したことのあるユーザーIDは、その後該当アカウントを削除しても、別のアカウントとして再度使用することはできません。 アカウントの作成前に、作成ポリシーなどを慎重にご検討ください。
ユーザー名 | フルネームなど、ユーザーの表示名を指定します。1～25文字で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を使用できます。
メール | ログイン情報を忘れた場合の復旧やライセンス有効期限の通知に使用する、有効なメールアドレスを指定します。 Note メールアドレスを登録したアカウントを削除した場合、別のアカウントのメールアドレスとして再度登録することはできません。
パスワード | パスワードを指定します。パスワードは8文字以上の、いずれも半角の英字・数字・記号（ ! @ # $ % ^ & * ( ) のみ使用可）で指定します（大文字小文字を区別します）。また、いずれかの英字・数字・記号を最低1文字ずつ含む必要があります。
パスワード（確認） | 確認のため、同じパスワードをもう一度入力します。
アカウントタイプ | アカウントの種類を選択します。 管理者 ユーザー管理やシステム管理を含む、AVM EXの全機能を使用できます。 一般ユーザー 許可されたAMFエリアやサイト、グループに対して、状態や設定の変更または確認のみができます。 Note アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントでログインする場合、ユーザーのネットワーク権限のチェックが実行されます。このため、一般ユーザーアカウントは、管理者アカウントに比べて画面表示に時間がかかります。
CLI権限 | アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AMFデバイスへのCLI接続の権限を指定します。デフォルトは「オフ」です。 オン 管理グループ権限が「読み取り/書き込み」に設定されたAMFエリアのAMFデバイスに対して、CLI接続できるようになります。 Note CLI上の操作には、AVM EX上の権限制御は適用されません。 オフ 管理グループ権限が「読み取り/書き込み」に設定されたAMFエリアのAMFデバイスに対しても、CLI接続できなくなります。 アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。すべてのAMFエリアのAMFデバイスに対してCLI接続できます。
AWC 管理グループ | AWCプラグインが登録されている場合、アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントの利用者に対し管理を許可する管理グループのチェックボックスにチェックを付けます。 チェックあり： 選択した管理グループに対して、次の操作ができるようになります。 管理グループの設定（AWC管理グループ名、ネットワーク名、AMFエリア名）の閲覧 所属する管理下APの閲覧、追加、編集、削除 所属するフロアマップの閲覧、作成、編集、削除 AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定の作成、編集、削除 チェックなし： このアカウントによるログインセッションでは、該当の管理グループに所属するフロアマップ、AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定、管理下APは表示されません。 なお、管理欄のユーザーIDから表示する「マイアカウント」画面には、管理の許可の有無にかかわらず、AWCプラグインに登録されたすべての管理グループ名が表示されます。 管理グループは、事前にアカウントタイプが「管理者」のアカウントで作成しておく必要があります。 Note アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントに対し、所属するフロアマップ、AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定、管理下APの閲覧のみを許可することはできません。 Note アカウントタイプが「管理者」の場合、本項目は表示されません。すべての管理グループの編集や所属するフロアマップ、無線AP、共通設定の管理を行えます。
機能別権限 | アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AVM EXの一部の機能について、権限を指定します。 読み取り専用 該当機能の結果の閲覧のみ可能です。 読み取り/書き込み 該当機能の閲覧、設定変更、削除が可能です。 アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。「読み取り/書き込み」と同等の権限を持ちます。
サイトとグループ | サイトとグループに対して、個別に管理グループ権限を設定できます。デフォルトでは個別の設定はありません。 グループには、自動的に登録されたAMFネットワークの各AMFエリアが含まれ、これらのグループ名の横には「ネットワーク」のバッジが表示されます。 各種管理グループはタイプに関わりなく文字コード順に表示されます。 アカウントには、各サイト、グループに対する次のいずれかの権限を付与できます。 読み取り/書き込み 該当のサイトまたはグループの状態を閲覧または設定を変更できます。 設定には、デバイスのAMFバックアップの実施、AMFデバイスへのCLI接続、デバイスやイベントのメモの編集、AMFマスター上のバックアップ設定の変更などが含まれます。 読み取り専用 該当のサイトまたはグループの状態を閲覧のみできます。 管理グループおよびデバイスのトポロジーマップ、デバイス情報、デバイスやイベントのメモ、Abnormal（軽微なイベント）またはNormal（正常）のイベントのログを閲覧できます。 いずれの権限にもチェックがない場合は、管理グループの情報は表示されません。 Note 「マイアカウント」画面にはいずれの権限もないサイトやグループ名は表示されません。 デバイスが複数のサイトやグループに所属する場合、その中でより強い権限の設定に従います。 アカウントタイプを「管理者」に設定した場合は、この項目は表示されません。すべてのサイトおよびグループに対して設定の確認および変更が可能です。
更新間隔 | AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインの以下の管理項目にて画面の更新を自動で行う間隔（単位：秒）を指定します。 管理下AP（デフォルト：60（秒）） フロアマップ(無線ステータス)（デフォルト：60（秒）） フロアマップ(無線クライアント)（デフォルト：5（秒）） フロアマップ(スマートコネクト)（デフォルト：5（秒））
国コード | AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインでAP共通設定を作成する際に選択される国コード（無線周波数帯の規制区域）の初期設定を指定します。デフォルトは「なし」です。
言語 | Web管理画面の表示言語設定を指定します。 自動検出（デフォルト）、英語、日本語から選択できます。「自動検出」に設定すると、Webブラウザーの表示言語設定に従って自動的に決定されます。
タイムアウト | セッションタイムアウトを指定します。 無操作状態でタイムアウトに設定した時間が経過した場合に、自動的にログインセッションを終了し、ログイン画面に戻ります。 タイムアウトは5分、10分、20分、30分、1時間、制限なしから選択でき、制限なしに設定した場合は無操作状態が続いても自動的にログアウトしません。 デフォルトは5分です。 Note ユーザーがログイン中のアカウントのタイムアウト設定を変更した際は、次回のログインセッションから適用されます。 Note アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントには「制限なし」以外のタイムアウト設定を適用することを推奨します。
イベント/syslogルール メール通知を受信 | イベントルール、syslogルールにてメール通知を行うよう設定されている際、該当のアカウントにメール受信を行うか否かをトグルスイッチで設定します。
ネットワークトポロジーレイアウト | 初回ログイン時にネットワークマップに適用する、またはそれ以降に適用を許可するレイアウトを1つ選択します。 2回目以降のログイン時に選択されるレイアウトは、直前のセッションで選択していたレイアウトが維持されます。 また、アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、管理者アカウントによって指定されたレイアウトを適用したり、指定されたレイアウトをテンプレートにして新たなレイアウトとして保存したりできます。 レイアウトは「ネットワークマップ」画面にて作成できます。項目名の下の青字のリンクをクリックすると、「ネットワークマップ」画面に遷移できます。