[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / WAN / インターネットブレークアウト

VPNトンネルを構成するルーターにて、特定のアプリケーションのトラフィックをトンネルとは別のインターフェースにブレークアウト（迂回）してインターネットに直接アクセスする、インターネットブレークアウトの設定を行います。
ハブ（センター）とスポーク（拠点）をポイントツーマルチポイント接続している場合、すべてのインターネット通信をハブへのトンネルに転送すると、ハブにトラフィックが集中し、ハブを介した通信全般がひっ迫することがあります。
このような場合に、クラウドサービスやオペレーティングシステムのアップデートなど、普遍的なWebサービスのアプリケーショントラフィックを、インターネットに接続された別のインターフェースに迂回させることで、同じトンネルを利用するネットワーク全体のサービス品質が向上します。
アプリケーションごとに異なるブレークアウト元/ブレークアウト先のインターフェースを設定できます。

> Note

> > 複数のブレークアウト設定に同じアプリケーションを指定することは未サポートとなります。

> Note

> > インターネットブレークアウトとSD-WANルールによるリンク選択は併用できません。

■ 表示1
インターネットブレークアウトに対応するAT-ARシリーズルーターを一覧に表示します。
設定は1デバイスごとに行います。

> Note

> > ルーター一覧にはAT-TQRシリーズ（AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ7403-R）が表示されますが、本機能は未サポートとなります。

表 1：ルーター一覧
項目名 | 説明
--- | ---
検索フィールド | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示情報のうち、本フィールドに入力された文字列をデバイス名に含む項目を表示します。 元のリストに戻る場合は空欄にするか検索フィールド右端に表示される消去ボタンをクリックします。 Note 大文字小文字は区別しません。
デバイス名 | AMFネットワーク内のAT-ARシリーズルーターのデバイス名を表示します。

■ 表示2

表 2：インターネットブレークアウト ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
「キャンセル」ボタン | 現在のタブの設定変更を破棄します。
「変更を適用」ボタン | 現在のタブの設定変更を保存します。

■ 表示3
「ブレークアウト」、「モニタリング」のそれぞれのタブで、インターネットブレークアウトの設定、モニタリング表示を行います。

## ブレークアウト

インターネットに直接接続されたインターフェースにブレークアウトする対象のトラフィックを指定する、ブレークアウトリストを編集します。

表 3：インターネットブレークアウト ブレークアウトタブ
項目名 | 説明
--- | ---
カウンター付きDPI学習機能 | デバイスDPI機能の状態を「実行中」、または、「無効」で表示します。 実行中の場合、アプリケーション共有機能の状態を「スタンドアローン」、または、「サーバー」で表示します。
DPI設定ボタン（歯車アイコン） | 「DPI設定」ダイアログにて、DPI各種機能の有効/無効の設定、アプリケーションシグネチャデータベースの提供元設定、および、カスタムアプリケーションの定義に対する設定の変更を行います。 Note アプリケーションシグネチャデータベースを「内蔵」から「Procera」に変更した場合、インターネットブレークアウトとアプリケーションQoSのルールを再設定してください。
ブレークアウトを有効化 | インターネットブレークアウトを使用するか否かを切り替えます。 トグルスイッチをオンにすると、インターネットブレークアウトが有効になります。 トグルスイッチをオフにすると、インターネットブレークアウトが無効になります。 Note インターネットブレークアウトでは、ポリシーベースルーティング機能を使用します。 インターネットブレークアウトを無効にした場合、デバイスのポリシーベースルーティングが無効に設定されます。 インターネットブレークアウト以外のポリシーベースルーティングルールを設定している場合は、「ブレークアウト」タブにてブレークアウトリストのアプリケーションをすべて削除して、インターネットブレークアウトを無効に設定したうえで、デバイスのCLIにてポリシーベースルーティング機能を再度有効にしてください。
アプリケーション | DPIアプリケーション名またはURL（「www.example.com」など）を入力できます。指定できる項目の種別は、インターネットブレークアウトの動作モードによって異なります。 「一般」タブの「非透過型プロキシー」をオンに設定した場合は、Webリダイレクト機能とポリシーベースルーティングを併用してブレークアウト処理を行います。 この場合、ブレークアウトリストの項目には、DPIアプリケーション名、URLの両方を指定できます。 「一般」タブの「非透過型プロキシー」をオフに設定した場合は、ポリシーベースルーティング機能によってブレークアウト処理を行います。 この場合、ブレークアウトリストの項目には、DPIアプリケーション名のみが指定できます。 DPIアプリケーション名を指定する場合は、DPIアプリケーション名の先頭の数文字を入力すると、候補がドロップダウンリストに表示されます。候補から対象をクリックすると、入力フィールド下のリストのブレークアウトリストにアプリケーション名が追加されます。
ブレークアウトリスト | ブレークアウト対象となるアプリケーション名またはURLを一覧表示します。 追加したアプリケーションまたはURLを削除する場合は、リストの表示項目右側の削除ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックします。 Note 追加したアプリケーションまたはURLをブレークアウトリストから削除した場合、モニタリングタブのトップ5ブレークアウトアプリケーションのグラフからも該当アプリケーションが削除されます。
ブレークアウト元トンネル | トラフィックをブレークアウトさせる元のインターフェースを指定します。 通常はトンネルインターフェースを設定しますが、ブレークアウト元にイーサネットインターフェースを設定し、特定のアプリケーショントラフィックだけを別のインターフェースにブレークアウトすることもできます。
ブレークアウト先インターフェース | ブレークアウトさせる特定アプリケーションのトラフィックを送出するインターフェースを指定します。インターネットに接続するインターフェースを選択します。
隣接IPアドレス | ブレークアウト先インターフェースの隣接IPアドレスを指定します。
削除（ゴミ箱アイコン） | 設定したブレークアウトを削除します。
別のブレークアウトを追加 | ブレークアウトアプリケーションとブレークアウト元/ブレークアウト先インターフェースを設定する欄を新しく追加します。
非透過型プロキシー | ネットワーク上位の非透過型プロキシーの使用の有無を選択します。インターネットブレークアウトの動作モードは、プロキシーの有無によって異なります。 トグルスイッチをオンにすると、ポリシーベースルーティングによるアプリケーションのブレークアウトと合わせて、Webリダイレクト機能による特定URLのブレークアウトを行います。特定のURLに当てはまらないトラフィックは、デバイスのWebリダイレクト機能によりネットワーク上位のプロキシーサーバーに転送されます。 トグルスイッチをオフにすると、デバイスはポリシーベースルーティングによる特定アプリケーションのトラフィックのブレークアウトのみを行います。 URLによるブレークアウトは行えません。 デフォルトでは非透過型プロキシーはオフに設定されています。
プロキシー設定 | 「非透過型プロキシー」をオンに設定した場合、ネットワーク上位の非透過型プロキシーのIPアドレスまたはホスト名と、プロキシーポート番号をそれぞれ入力します。
次のURLを除外 | 非透過型プロキシーの対象としないURLを入力します。 Note スラッシュ（/）を含むURLは設定できません。

設定後は、画面右上の「変更を適用」ボタンをクリックします。

## モニタリング

インターネットブレークアウトによりブレークアウトされたアプリケーショントラフィックをモニタリングできます。

> Note

> > モニタリングタブの表示には管理者アカウント、または、デバイスが所属するサイトまたはグループに書き込み権限を持つ一般ユーザーアカウントが必要です。

表 4：インターネットブレークアウト モニタリングタブ
項目名 | 説明
--- | ---
エンティティー別DPIカウンター | エンティティー別DPI機能の実行中、無効を表示します。また、歯車アイコンをクリックすると、デバイスDPIを設定ダイアログが表示されます。エンティティー別DPI機能の設定は該当デバイスの「デバイス情報」画面の「アプリケーション定義」タブで設定を行います。
表示期間 | グラフに表示する期間を英語表記（Monthname DD YYYY, h:mm [am|pm] - Monthname DD YYYY, h:mm [am|pm]形式）で表します。 また、表示したい期間を1h（1時間）、12h（12時間）、24h（24時間）、7d（7日間）から選択できます。 右端のボタン（カレンダーアイコン）をクリックすると、開始日時、終了日時を1時間単位で指定することもできます。 開始日、終了日： 画面表示の1週間前から画面表示時点までの任意の日付をカレンダーコントロールから選択します。 時刻： 選択した開始日、終了日のうち、情報のある時刻をドロップダウンリストから1時間単位で選択します。 キャンセル： グラフに表示する期間のカスタム指定の変更を中断します。 適用： グラフに表示する期間のカスタム指定の変更を適用します。
トップ5ブレークアウトアプリケーション | ブレークアウトを行ったアプリケーションをトラフィック量の大きい順に上位5つまで表示します。
ブレークアウトトラフィック | ブレークアウトを行ったアプリケーションを、横軸に時間、縦軸にトラフィックを示すグラフに表示します。 グラフ上部の凡例からアプリケーション名をクリックすると、表示/非表示を切り替えることができます。 また、グラフ右上のドロップダウンリストから、表示するアプリケーションを選択できます。