[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） インストールガイド 3.16.0

# 概要 / 動作環境

## サーバー環境

管理台数や動作に必要なサーバー環境は、使用するプラグインの組み合わせ、ネットワークの規模、使用する機能によって異なります。
使用状況によってはリソースの追加が必要になる場合がありますので、可能な限り事前に検証していただき、余裕のある運用環境でご使用ください。
■ 物理サーバーで運用する場合

表 1：サーバー環境 物理サーバーでの運用時
ハードウェア | x86/x64アーキテクチャー搭載機
管理構成 | AMFデバイス | 最大1,500ノード | 最大750ノード | 最大750ノード | 最大1,500ノード | 最大1,500ノード | 最大1,500ノード
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| AMFデバイスと AMFゲストデバイスの 合計 | 最大3,000ノード※1 | 最大1,500ノード※1 | 最大1,500ノード※1 | 最大3,000ノード※1 | 最大3,000ノード※1 | 最大3,000ノード※1
無線AP | 最大600台 | 最大600台 | 最大600台 | 最大3,000台 ※2 | 最大3,000台 ※2 | 最大3,000台 ※2
無線クライアント | 最大3,000台 ※3 | 最大3,000台 ※3 | 最大3,000台 ※3 | 最大18,000台 ※4 | 最大18,000台※4 | 最大24,000台※4
SNMPエージェント | プラグイン未使用 | 最大500台 ※5 ※7 | 最大500台 ※5 ※7 | プラグイン未使用 | 最大2,000台 ※6 ※7 | 最大2,000台 ※6 ※7
デバイスディスカバリー （STOAT） 検出デバイス | 最大2,000台 | 最大2,000台 | 最大2,000台 | 最大4,000台 ※8 | 最大4,000台 ※8 | 最大4,000台 ※8
CPU ※9 | Intel Core i5プロセッサー 4コア 2.5 GHz以上 ※10 ※11 | AMD EPYC 4124P 4コア 3.8 GHz以上 ※10 ※12 | Intel Xeon Goldプロセッサー 12コア 2.6 GHz以上 ※10 ※13 | AMD EPYC 9124 16コア 3.0 GHz以上 ※10 ※12
メモリー（RAM）容量 | 8GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 32GB以上 | 64GB以上
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 200GB以上 | 300GB以上 | 480GB以上 | 600GB以上 | 1.5TB以上 | 1.5TB以上
IOPS（Input/Output Per Second） | 210以上 ※14 | 210以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14
ネットワークインターフェース | GbE×1
対応OS | Windows 10 Pro ※15 Windows 10 Pro Education ※15 Windows Server 2016 （Standard、Datacenterエディションのみ） Windows Server 2019 （Essentials、Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2022 （Standard、Datacenterエディションのみ） Note いずれのOSも日本語版のみサポートします。 Note WOW64サブシステム（32ビットエミュレーター）上で動作します。 | Windows Server 2016 （Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2019 （Essentials、Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2022 （Standard、Datacenterエディション） Note いずれのOSも日本語版のみサポートします。 Note WOW64サブシステム（32ビットエミュレーター）上で動作します。

※1 AMFデバイス数が最大AMFデバイス数を超えない範囲であれば、「AMFデバイス数とAMFゲストデバイス数の合計」の台数までAMFゲストデバイスを使用可能です。
※2 本環境下では、AWCプラグインの無線機器トポロジーデータ更新間隔を10分にしてご使用ください。
※3 位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、1,500台までとなります。
※4 位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、3,000台までとなります。
※5 上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、500台までとなります。
※6 上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、2,000台までとなります。
※7 状態監視対象の他社製デバイスは200台までとなります。状態監視対象となる他社製デバイス数の考え方、確認方法については、「AT-Vista Manager EX ベースリファレンスマニュアル」をご参照ください。
※8 上記の管理可能数にかかわらず、ネットワークマップに表示可能なアイコン数は最大8,000です。例えばAMFデバイス 1,500台、無線AP 2,000台、SNMPエージェント 1,500台、デバイスディスカバリー検出端末 3,000台のように、AMF、各種プラグイン、デバイスディスカバリーによる検出端末の合計が8,000を超えないようにする必要があります。
ただし、AMFゲストデバイスおよび無線クライアントは上記の表示可能なアイコン数には含みません。
※9 AVXをサポートしているCPUが搭載されている必要があります。
※10 記載のCPUクロック数はベース動作周波数であり、Intel Turbo Boost TechnologyまたはAMD Precision Boost利用時の最大周波数ではありませんのでご注意ください。
※11 第9世代以降推奨
※12 第4世代以降推奨
※13 第1世代以降推奨
※14 履歴機能、または、位置推定機能（エリア認証を含む）を使用する場合は、監視対象機器の規模にかかわらずIOPS 20,000以上のストレージ（SSDなど）をお使いください。
※15 拡張セキュリティ更新（ESU）プログラムに加入していることを条件に、2026年10月13日までサポートします。

> Note

> > 上記のメモリー（RAM）容量、ストレージ（HDD/SSD）容量は、AWCプラグインの履歴管理機能無効時の値です。履歴管理機能を有効にする場合は、別表「AWCプラグイン履歴管理機能有効時の動作環境」で動作環境をご確認ください。

> Note

> > sFlowを有効にするとCPU使用率が高くなります。本製品でお使いの機能、ネットワークのトラフィック量などの条件により、CPU使用率が100%となる場合があります。本機能をご使用の際は、必要に応じて、CPUリソースを増やすか、または、AMFデバイス側のsFlowのサンプリングレートを下げてください。
> > 上記の「動作環境」に記載の最低限のシステムで本機能を使用した場合、同時監視可能ポート数のおおよその目安は1Gbpsポート×4ポート程度（AWCプラグインをご使用の場合は2ポート程度）までとなります。

> Note

> > PowerShellが無効に設定されている環境では、Vista Manager EXをインストール後にサーバーのメモリー（RAM）容量を変更した場合は、Vista Manager EXを再インストールする必要があります。
> > 内部で使用するリソースは、インストール時点でサーバーに実装された、または仮想化環境に割り当てたメモリー容量に基づいて決定されます。
> > 再インストール前にバックアップファイルを取得しておくことで、再インストール後に該当のバックアップファイルを使用して、以前の環境を復元することができます。
> > ただし、再インストール前の時点で上記のサーバー環境を満たさない状態で取得したバックアップファイルは、リストアに必要な情報が完全でない可能性があるため、使用できません。この場合は、バックアップファイルを使用せず、新たな環境として設定し直してください。
> > PowerShellが有効に動作する環境では、サーバーの構成を変更した場合、システムの起動時に内部で使用するリソースを自動的に最適化します。このため、再インストールの必要はありません。

■ 仮想サーバーで運用する場合

表 2：サーバー環境　仮想サーバーでの運用時
管理構成 | AMFデバイス | 最大1,500ノード | 最大750ノード | なし | 最大1,500ノード | 最大1,500ノード
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| AMFデバイスと AMFゲストデバイスの 合計 | 最大3,000ノード※1 | 最大1,500ノード※1 | 最大3,000ノード※1 | 最大3,000ノード※1
無線AP | 最大600台 | 最大600台 | 最大3,000台 ※2 | 最大3,000台 ※2 | 最大3,000台 ※2
無線クライアント | 最大3,000台 ※3 | 最大3,000台 ※3 | 最大36,000台 ※4 | 最大18,000台 ※5 | 最大18,000台※5
SNMPエージェント | プラグイン未使用 | 最大500台 ※6 ※8 | プラグイン未使用 | プラグイン未使用 | 最大2,000台 ※7 ※8
デバイスディスカバリー （STOAT） 検出デバイス | 最大2,000台 | 最大2,000台 | なし | 最大4,000台 ※9 | 最大4,000台 ※9
CPU ※10 | Intel Xeon Silverプロセッサー 1.8GHz以上 ※11 ※12 4仮想CPU以上 | Intel Xeon Goldプロセッサー 2.6 GHz以上 ※11 ※13 6仮想CPU以上 | Intel Xeon Goldプロセッサー 2.6 GHz以上 ※11 ※13 24仮想CPU以上
メモリー（RAM）容量 | 8GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 32GB以上
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 200GB以上 | 300GB以上 | 550GB以上 | 600GB以上 | 1.5TB以上
IOPS（Input/Output Per Second） | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14 | 2,000以上 ※14
ネットワークインターフェース | GbE×1
対応OS | Windows 10 Pro ※15 Windows 10 Pro Education ※15 Windows Server 2016 （Standard、Datacenterエディションのみ） Windows Server 2019 （Essentials、Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2022 （Standard、Datacenterエディションのみ） Note いずれのOSも日本語版のみサポートします。 Note WOW64サブシステム（32ビットエミュレーター）上で動作します。 | Windows Server 2016 （Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2019 （Essentials、Standard、Datacenterエディション） Windows Server 2022 （Standard、Datacenterエディション） Note いずれのOSも日本語版のみサポートします。 Note WOW64サブシステム（32ビットエミュレーター）上で動作します。
動作検証済み仮想化環境 | 本内容は、動作を保証するものではありませんので、本製品のシステム要件を満たした環境下で事前に充分な検証を行ってください。 また、下記に記載以外の仮想化環境をご利用の場合においても、事前に充分な検証を行ってください。 VMware vSphere Hypervisor（ESXi）7.0 VMware vSphere Hypervisor（ESXi）8.0 Windows Server 2016 Hyper-V Windows Server 2019 Hyper-V Windows Server 2022 Hyper-V

※1 AMFデバイス数が最大AMFデバイス数を超えない範囲であれば、「AMFデバイス数とAMFゲストデバイス数の合計」の台数までAMFゲストデバイスを使用可能です。
※2 本環境下では、AWCプラグインの無線機器トポロジーデータ更新間隔を10分にしてご使用ください。
※3 位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、1,500台までとなります。
※4 AWC-CB/AWC-SC未使用、位置推定、接続クライアント履歴未使用、侵入検知レポート履歴は最新のみ保存の場合。
※5 位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、3,000台までとなります。
※6 上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、500台までとなります。
※7 上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、2,000台までとなります。
※8 状態監視対象の他社製デバイスは200台までとなります。状態監視対象となる他社製デバイス数の考え方、確認方法については、「AT-Vista Manager EX ベースリファレンスマニュアル」をご参照ください。
※9 上記の管理可能数にかかわらず、ネットワークマップに表示可能なアイコン数は最大8,000です。例えばAMFデバイス 1,500台、無線AP 2,000台、SNMPエージェント 1,500台、デバイスディスカバリー検出端末 3,000台のように、AMF、各種プラグイン、デバイスディスカバリーによる検出端末の合計が8,000を超えないようにする必要があります。
ただし、AMFゲストデバイスおよび無線クライアントは上記の表示可能なアイコン数には含みません。
※10 AVXをサポートしているCPUが搭載されている必要があります。
※11 記載のCPUクロック数はベース動作周波数であり、Intel Turbo Boost Technology利用時の最大周波数ではありませんのでご注意ください。
※12 第1世代以降推奨
※13 第1世代以降推奨
※14 履歴機能、または、位置推定機能（エリア認証を含む）を使用する場合は、監視対象機器の規模にかかわらずIOPS 20,000以上のストレージ（SSDなど）をお使いください。
※15 拡張セキュリティ更新（ESU）プログラムに加入していることを条件に、2026年10月13日までサポートします。

> Note

> > 上記のメモリー（RAM）容量、ストレージ（HDD/SSD）容量は、AWCプラグインの履歴管理機能無効時の値です。履歴管理機能を有効にする場合は、別表「AWCプラグイン履歴管理機能有効時の動作環境」で動作環境をご確認ください。

> Note

> > sFlowを有効にするとCPU使用率が高くなります。本製品でお使いの機能、ネットワークのトラフィック量などの条件により、CPU使用率が100%となる場合があります。本機能をご使用の際は、必要に応じて、CPUリソースを増やすか、または、AMFデバイス側のsFlowのサンプリングレートを下げてください。
> > 上記の「動作環境」に記載の最低限のシステムで本機能を使用した場合、同時監視可能ポート数のおおよその目安は1Gbpsポート×4ポート程度（AWCプラグインをご使用の場合は2ポート程度）までとなります。

> Note

> > PowerShellが無効に設定されている環境では、Vista Manager EXをインストール後にサーバーのメモリー（RAM）容量を変更した場合は、Vista Manager EXを再インストールする必要があります。
> > 内部で使用するリソースは、インストール時点でサーバーに実装された、または仮想化環境に割り当てたメモリー容量に基づいて決定されます。
> > 再インストール前にバックアップファイルを取得しておくことで、再インストール後に該当のバックアップファイルを使用して、以前の環境を復元することができます。
> > ただし、再インストール前の時点で上記のサーバー環境を満たさない状態で取得したバックアップファイルは、リストアに必要な情報が完全でない可能性があるため、使用できません。この場合は、バックアップファイルを使用せず、新たな環境として設定し直してください。
> > PowerShellが有効に動作する環境では、サーバーの構成を変更した場合、システムの起動時に内部で使用するリソースを自動的に最適化します。このため、再インストールの必要はありません。

■ SNMPプラグイン使用時の必要ソフトウェア
SNMPプラグインを使用する場合は、上記に加え、次のソフトウェアをサーバーにインストールしておく必要があります。

表 3：サーバー環境：ソフトウェア
ソフトウェア | SNMPプラグイン使用時
--- | ---
以下のソフトウェアがインストールされていること .NET Framework：.NET Framework 4.8.0以降 Note 「Client Profile」ではなくフルセットのものをインストールしてください。 Note .NET Frameworkにおけるセキュリティ プロトコルの既定値を、デフォルトの「TLS 1.1 / 1.2」から変更しないでください。 Webサーバー：Internet Information Services（IIS）（OSに付属） Note 64ビット版Windowsでは32ビット（WOW64）モードでのみ動作します。 Note IISのインストールは.NET Frameworkをインストールしたあとに実施してください。 Note ASP.NETモジュールと.NET 拡張機能モジュールを有効に設定してください。モジュール有効時に「～ に必要な機能を追加しますか？」と表示された場合は、他に必要な役割サービスまたは機能も併せて有効に設定してください。

■ AWCプラグイン 履歴管理機能有効時の動作環境
侵入検知レポート履歴、接続クライアント履歴を使用する場合、「表1: サーバー環境 物理サーバーでの運用時」「表2: サーバー環境 仮想サーバーでの運用時」に記載の動作仕様に加えて、メモリー容量、ストレージ容量の追加が必要です。管理下APの規模と履歴データの保存期間によって、追加が必要となるメモリー容量、ストレージ容量は変化します。
また、このメモリー容量の増分に応じて、AWCプラグインの「システム設定」画面において、「データベース設定」の「最大メモリ使用量」を設定する必要があります。
下記に必要な動作環境の一例を示します。

表 4：AWCプラグイン履歴管理機能有効時の動作環境
動作要件 | 必要動作環境 | AWCプラグイン システム設定
--- | --- | ---
管理AP数 | プラグイン | 履歴機能 | メモリー（RAM）容量 | ストレージ （HDD/SSD） 容量 | データベース設定 > 最大メモリ使用量
AWC | SNMP | 侵入検知レポート | 接続クライアント
100台 | 有効 | 無効 | 1日 | 1日 | 9GB 以上 （8GB + 1GB） | 272GB 以上 （200GB + 72GB） | 4GB （3GB + 1GB）
有効 | 有効 | 1日 | 1日 | 17GB 以上 （16GB + 1GB） | 372GB 以上 （300GB + 72GB） | 4GB （3GB + 1GB）
3,000台 | 有効 | 無効 | 無効 | 14日 | 38GB 以上 （16GB + 22GB） | 1.1TB 以上 （600GB + 500GB） | 25GB （3GB + 22GB）
有効 | 無効 | 14日 | 無効 | 171GB 以上 （16GB + 155GB） | 1.1TB 以上 （600GB + 500GB） | 158GB （3GB + 155GB）
有効 | 無効 | 1日 | 1日 | 29GB 以上 （16GB + 13GB） | 672GB 以上 （600GB + 72GB） | 16GB （3GB + 13GB）
有効 | 無効 | 14日 | 14日 | 190GB 以上 （16GB + 174GB） | 1.6TB 以上 （600GB + 1TB） | 177GB （3GB + 174GB）
有効 | 有効 | 1日 | 1日 | 45GB 以上 （32GB + 13GB） | 1.6TB 以上 （1.5TB + 72GB） | 16GB （3GB + 13GB）
有効 | 有効 | 14日 | 14日 | 206GB 以上 （32GB + 174GB） | 2.5TB 以上 （1.5TB + 1TB） | 177GB （3GB + 174GB）

> Note

> > 履歴機能、または、位置推定機能（エリア認証を含む）を使用する場合は、監視対象機器の規模にかかわらずIOPS 20,000以上のストレージ（SSDなど）をお使いください。

> Note

> > 上記は目安となります。お客様のログの出力状況などによっては、以下に記載する値以上のハードディスク容量が必要になる場合もあります。

> Note

> > データ保存期間設定は、画面上では31日まで設定できますが、14日まででの運用をサポートします。

### 使用するポート・プロトコル

本製品は以下のポート、プロトコルを使用しています。

#### Vista Manager EXから発信する通信ポート・プロトコル

表 5：Vista Manager EXから発信する通信ポート・プロトコル
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AVM EX基本機能関連
AVM EX | SMTPサーバー | TCP | SMTP | any | 25 |
AVM EX | AMFマスター/コントローラー | TCP | HTTPS | any | 443 12943 12945 12946 | コントローラーが存在する場合はコントローラーが通信を行う。 コントローラーが存在しない場合はマスターが通信を行う。
AVM EX | Forescoutサーバー | TCP | SMTP | any | 443 |
AVM EX | Nozomiサーバー | TCP | SMTP | any | 443 |
AVM EX | Zabbix Agent | TCP | SMTP | any | 10050 |
AWCプラグイン関連
AWCプラグイン | 無線AP | TCP | HTTPS | any | 65438 | 管理下APが使用
AWCプラグイン | 無線AP | TCP | HTTP | any | 65439 | 管理下APが使用
AT-AWC Plug-in TQ Firmware Update Utility | 無線AP | TCP | HTTP | any | 80 |
AT-AWC Plug-in TQ Firmware Update Utility | 無線AP | TCP | HTTPS | any | 443 |
AWCプラグイン | Vista Manager mini | TCP | HTTPS | any | 443 |
AWCプラグイン | AT-TQR | TCP | HTTPS | any | 443 |
AWC-SkyDefender関連
AWCプラグイン | Vista Manager mini | TCP | HTTPS | any | 443 |
Vista Appliance Storage関連
AWCプラグイン | VAS | TCP | HTTPS | any | 443 |
AWCプラグイン | VAS | TCP | データベース | any | 27017 |
SNMPプラグイン関連
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP |  |  |  | ユーザー指定の監視サブネットに対するダイレクトブロードキャストPing
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP |  |  |  | ユーザー指定の監視サブネットに対するユニキャストPing
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP |  |  |  | シードファイルに基づくユニキャストPing
SNMPプラグイン | SNMPエージェント | UDP | SNMP | any | 161 （デフォルト） | ユーザー指定のSNMPプラグインポート設定に依存
SNMPプラグイン | SMTPサーバー | TCP | SMTP | any | 25 | アクションコマンド機能でメールを送信する場合
SNMPプラグイン | SMTPサーバー | TCP | SUBMISSION SMTPS | any | 465 587 | アクションコマンド機能でメールを送信する場合
SNMPプラグイン | HTTPサーバー | TCP | HTTP | any | 80 | 自動探索の際、対象機器がHTTPポートを開いているかをチェックするのに使用
SNMPプラグイン | Telnetサーバー | TCP | telnet | any | 23 | 自動探索の際、対象機器がTelnetポートを開いているかをチェックするのに使用

#### Vista Manager EXが受信する通信ポート・プロトコル

表 6：Vista Manager EXが受信する通信ポート・プロトコル
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AVM EX基本機能関連
クライアントPC | AVM EX | TCP | HTTP | any | 5000 | Windows版のみ
80 | AT-VST-APL版・AT-VST-VRT版のみ
クライアントPC | AVM EX | TCP | HTTPS | any | 443 |
任意のデバイス | AVM EX | UDP | syslog | any | 514 |
外部プラグイン | AVM EX | TCP | HTTPS | any | 4443 |
任意のデバイス | AVM EX | UDP | sFlow | any | 6343 | sFlowによるトラフィックモニタリング
AWCプラグイン関連
クライアントPC | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 5443 | 通常は内部通信用
無線AP | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 65437 |
Vista Manager mini | AWCプラグイン | TCP |  | any | 65438 |
無線AP | AWCプラグイン | TCP | RADIUS | any | 61812 | エリア認証用簡易RADIUSサーバー
無線AP | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 5443 |
AWC-SkyDefender関連
クライアントデバイス | AWC-SDF | TCP | HTTP | any | 9443 |
SNMPプラグイン関連
クライアントPC | SNMPプラグイン | TCP | HTTPS | any | 6443 | 通常は内部通信用 スタンドアローンモード有効時はユーザーアクセスポートとして使用
SNMPエージェント | SNMPプラグイン | UDP | SNMP | any | 162 （デフォルト） | ユーザー指定のSNMPプラグインポート設定に依存
| IIS | TCP | HTTP | any | 80 | Windows版のみ※IISによる自動設定

> Note

> > TCPポート80番は、Windows版AVM EXおよびプラグインが使用することはありませんが、IISによって自動的に設定されるため、使用できません。

#### Vista Manager EXが内部的に使用するポート・プロトコル

表 7：Vista Manager EXが内部的に使用するポート
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AVM EX基本機能関連
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 27017 |
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 5002 |
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 5003 |
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 5601 |
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 9200 |
AVM EX | 内部 | TCP |  |  | 4443 |
AVM EX | AWCプラグイン（WebSocket Server） | TCP | WebSocket | any | 65440 |
AVM EX | SNMPプラグイン（WebSocket Server） | TCP | WebSocket | any | 65441 |
AVM EX | SD-WAN関連 | TCP | HTTP | any | 7443 |
AVM EX | 状態監視関連 | TCP | HTTP | any | 10443 |
AVM EX | Forescoutプラグイン | TCP | HTTP | any | 11443 |
AVM EX | QoS関連 | TCP | HTTP | any | 12443 |
AVM EX | syslog関連 | TCP | HTTP | any | 13443 |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTP | any | 14443 |
AVM EX | Nozomiプラグイン | TCP | HTTP | any | 15443 |
AVM EX | InTuneプラグイン | TCP | HTTP | any | 19443 |
AVM EX | AT-RADgateプラグイン | TCP | HTTP | any | 20443 |
AVM EX | Zabbixサーバー | TCP | HTTP | any | 24661 |
AVM EX | Zabbixプラグイン | TCP | HTTP | any | 21443 |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTPS | any | 19543 |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTPS | any | 22443 |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTPS | any | 23443 |
AVM EX | 内部 |  |  |  | 3443 |
AVM EX | 内部 |  |  |  | 16443 |
AVM EX | 内部 |  |  |  | 17443 |
AVM EX | 内部 |  |  |  | 18443 |
AVM EX | 内部 |  |  |  | 32209 | AT-VST-APL/AT-VST-VRTのみ使用
AWCプラグイン関連
AWCプラグイン | AWCプラグイン（WebSocket Server） | TCP | WebSocket | any | 65440 |
AWCプラグイン | 内部 | TCP |  |  | 65432 |
AWCプラグイン | 内部 | TCP |  |  | 65433 |
AWCプラグイン | 内部 | TCP |  |  | 65435 |
AWCプラグイン | 内部 | TCP |  |  | 65436 |
AWCプラグイン | AWC-SDF | TCP | HTTP | any | 9443 |
AWC-SkyDefender関連
AWC-SDF | AWC-SDF | TCP |  | any | 6555 |
AWC-SDF | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 5443 |
SNMPプラグイン関連
SNMP | SNMPプラグイン（WebSocket Server） | TCP | WebSocket | any | 65441 |
SNMPプラグイン | 内部 | TCP |  | any | 65432 |
SNMPプラグイン | WMI | TCP |  | any | 135他 | DCOMポートマッパーがTCPポート135番を使用するほか、DCOMが任意のポートを使用
SNMPプラグイン | 内部 | TCP |  | any | 8888 | 内部システムとの通信に使用
SNMPプラグイン | ATKK Network Monitor Service | TCP |  | any | 777 | 内部的なコマンドの待ち受けに使用

#### Vista Manager EX管理下のデバイス間で受発信する通信ポート・プロトコル

表 8：Vista Manager EX管理下のデバイス間で受発信する通信ポート・プロトコル
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AMFメンバー | AMFマスター/コントローラー | TCP | STOAT | 12950 | 12950 | デバイスディスカバリー（STOAT）を利用する場合に使用する通信 Note Vista Manager EXとの通信ではありませんが、AMF Plus管理機能の一環として記載しています。

### 同一環境で使用できないシステム

以下のソフトウェアをお使いのサーバーでの動作は未サポートとなります。
■ 弊社製品

- AT-Vista Manager（EX V2.0以前）
- AlliedView NMS Standard Edition
- AlliedView NMS Enterprise Edition
- Allied Telesis Unified Wireless Controller

■ 弊社以外の製品

- Windows IIS Web Serverを使用するソフトウェア
- Apache Web Serverを使用するソフトウェア
- RDBMSを使用するソフトウェア
- PHPバージョン5.3以前を使用するソフトウェア
- その他、本製品が使用する上記ソフトウェアと同じポートを使用するソフトウェア
- パケットキャプチャー用ライブラリーとしてNpcapを使用するソフトウェア

### 内部プロセスの高負荷によって生じる事象と改善策

サーバーPCが上記の要求仕様を満たす場合でも、管理対象機器との通信状態やユーザー端末の接続状況によっては内部プロセスに高い負荷がかかり、次のような事象が発生することがあります。

- AWCプラグインの各画面において、画面の遷移や表示に時間がかかる
- ストレージへの負荷が高くなる

この場合、次の設定を確認し、不要な機能を無効に設定したり、更新時間を長く設定したりすることで、負荷の低減を図ることができます。

- AWCプラグインの画面更新間隔の変更
  「ユーザー管理」画面において、AWCプラグインを操作するすべてのユーザーで「更新間隔」を次のように設定します。
  - フロアマップ(無線ステータス)：60秒 → 300秒
  - フロアマップ(接続クライアント)：5秒 → 300秒
- 無線侵入検知/不正AP検出の無効化
  AWCプラグインメニューの「無線設定」→「侵入検知/防御設定」画面において、AWCプラグインのすべての管理グループに対し、次のように設定します。
  - 無線侵入検知
    - 不正無線APの検出：有効 → 無効
  - 不正AP検出
    - 検出通知：有効 → 無効
- ネットワークマップ設定の変更
  AWCプラグインメニューの「システム設定」画面において、「ネットワークマップ設定」の「無線機器トポロジーデータ更新間隔」の更新間隔と「対象データ」を次のように設定します。
  - 更新間隔を設定：1分 → 30分
  - 対象データの設定：AP・接続クライアント → APのみ

## 閲覧環境

表 9：閲覧環境
対応OS | Windows 11 Pro Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022
Webブラウザー | Microsoft Edgeまたは上記対応OSで動作可能なGoogle Chrome Note リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。
CPU | Intel Core i3プロセッサー1.7 GHz以上※
メモリー（RAM）容量 | 3GB以上（1GB以上の空きが必要）
ディスプレイ | 1,280×768以上必須

※ 記載のCPUクロック数はベース動作周波数であり、ターボ・ブースト利用時の最大周波数ではありませんのでご注意ください。

> Note

> > 閲覧環境のコンピューターとAT-Vista Manager EXサーバーの時計は同じ時刻に設定してください。異なる時刻を設定すると、無線クライアントの接続時間が正しく表示されないことがあります。

> Note

> > AVM EXの通信は、プロキシーサーバーを経由しないでください。
> > AMFデバイスや無線AP、閲覧環境のコンピューターとの通信がプロキシーサーバーを経由すると、AVM EXの動作に影響を与える場合があります。
> > （例）
> > - AMFデバイスや無線APが正常にもかかわらず、重大（赤色）で表示される
> > - デバイスWeb GUIが表示されない（白紙のページが表示される）
> > - AWCプラグイン、SNMPプラグインが登録できない
> > 通信の詳細は、「概要」/「動作環境」の「使用するポート・プロトコル」をご覧ください。

## 管理可能な弊社製品

AVM EXで管理可能な弊社製品とファームウェアのバージョンについては弊社ホームページをご覧ください。

## その他

■ 管理用メールサービス
AVM EXにてユーザーを管理する際、ユーザーがログイン情報を忘れた場合、ユーザーが登録したメールアドレスに対して、復旧のためのメールを送信します。
また、ライセンス有効期限が近づいた場合、このメールアドレスにライセンスの期限を予告するメールを送信します。
メールによるログイン情報の復旧やライセンス有効期限の通知を行うためには、次のものが必要となります。

- 本製品が使う送信元メールアドレス
- 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）
  ※SMTP認証を使用する場合はCRAM-MD5に対応している必要があります。

■ SNMPプラグイン使用時のTLS暗号スイート
SNMPプラグインを使用する場合は、Windowsの設定、または、Active Directoryの設定で次のTLS暗号スイートを無効にしないでください。
これらはAVM EXとSNMPプラグインの間の通信で使用します。

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384