[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / AMFネットワークの管理 / VLANの設定

ここでは、各AMFデバイスに設定されたVLANをグラフィカルに表示する、VLANマップについて説明します。

## VLANの表示

1. メインメニューから「ネットワークマップ」を選択して、「ネットワークマップ」画面を表示します。
2. コンテンツ欄上部のモードメニューから「VLAN」を選択し、「VLANマップ」画面を表示します。
   AMFネットワークのトポロジーマップの左側のサイドパネルにVLANリストが表示されます。
   VLANリストには、トポロジーマップ上のデバイスに設定されたVLANが表示されます。
   リストの上部にある検索フィールドにVLAN ID（完全一致）、またはVLAN名（部分一致）を入力すると、条件に一致するVLANのみが一覧に表示されます。
   例として、検索フィールドに「10」を入力した場合、VLAN ID 10やVLAN名「building10」は一致しますが、VLAN ID 100などは一致しません。
   また、この際、検索結果は、VLAN ID、VLAN名の順でリスト表示されます。
   - VLAN IDに所属するAMFデバイス、リンクを見る
     VLANリストから、所属するAMFデバイスやAMFリンクを確認したいVLAN ID・VLAN名の右側のチェックボタンをクリックして選択します。
     トポロジーマップにて、該当のVLAN IDの設定があるAMFデバイスのデバイスアイコン、および、デバイスの接続線が、VLANごとに色付きで強調表示されます。
     - VLAN IDを選択すると、VLANリストにてマウスポインターを置いたVLAN IDに所属しているAMFデバイスのデバイスアイコンを色付きで強調表示します。
     - デバイス間のAMFリンクが選択したVLANに所属している場合、デバイス間の接続線を色付きで強調表示します。
       デバイスアイコンのみが色付きで強調表示され、接続するAMFリンクがすべて薄いグレーで表示されるAMFデバイスは、以下の状態のいずれかを示します。
       - 該当のVLANが、異なるAMFエリアと接続しているポートや非AMFデバイスと接続しているポートにのみ設定されている
       - 該当のVLAN IDの設定のみがコンフィグに存在するが、いずれのポートも該当のVLANに所属していない
   - AMFデバイスに設定されたVLAN IDを確認する
     VLANマップにてデバイスアイコンをクリックすると、AMFデバイスに設定されたVLAN IDがサイドパネルに表示されます。

## VLANの作成

1. メインメニューから「ネットワークマップ」を選択して、「ネットワークマップ」画面を表示します。
2. コンテンツ欄上部のモードメニューから「VLAN」を選択し、「ネットワークマップ」画面の「VLAN」モードを表示します。
3. 対象のAMFデバイスを選択して、「VLANを作成」画面を表示します。
   1. 対象のAMFデバイスのデバイスアイコンをクリックし、AMFデバイスに現在設定されているVLANをサイドパネルに表示します。
      複数のAMFデバイスを選択する場合は、Shiftキーを押したまま次のAMFデバイスをクリックします。
   2. サイドパネル右上の「VLANを作成」ボタンをクリックし、「VLANを作成」画面を開きます。
4. 「VLAN ID」欄に、設定するVLAN IDを入力します。

   > Note

   > > AMFネットワーク内で既に登録されているVLAN IDは指定できません。

5. 「VLAN名」欄に、設定するVLAN名を入力します。
   作成するVLANの名前を32文字以内の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）で入力します。VLAN名は大文字・小文字を区別します。既に登録済みのVLANにVLAN名が存在しない場合は、自動的に「VLANXXXX」（XXXXは4桁のVLAN ID）となります。

   > Note

   > > AMF機器では、大文字・小文字が異なるだけのVLAN名を重複して設定することはできません（例：Japanとjapanなど）。登録済みのVLANと大文字・小文字が異なるだけのVLAN名は使用しないでください。

6. VLANマップ上でのVLANの表示色を選択します。
   「色」欄に表示されたスウォッチ、または、右端の色選択ツールで任意の色を選択することができます。

   > Note

   > > VLANの作成後は、表示色は変更できません。後で表示色を変更したい場合は、VLANをいったん削除し、作成しなおす必要があります。

7. 手順3で選択したAMFデバイスの前面図から、該当のVLANに所属させるポートを選択します。
   ポートをクリックすると、タグなしポート、タグ付きポート、非所属の順で切り替えることができます。
   また、ポートにマウスポインターを置くと、ポートが所属するVLANがポップアップ表示されます。

   > Note

   > > EPSRポートおよびVCSのスタックポート、レジリエンシーリンクとして設定したスイッチポートにはVLANを作成、または編集できません。これらのポートは灰色で表示され、マウスポインターを置くと、マウスポインターが禁止アイコンに変化します。また、該当のポートが所属するVLAN名と合わせて、ポートの種別が表示されます。
   > > 該当のポートに既に設定済みのVLANを編集する場合は、CLIから行ってください。

   > Note

   > > CentreCOM x930シリーズの背面拡張モジュール（AT-StackQS、AT-x9EM/XT4）のポートは表示されず、また、設定できません。該当のポートに対する設定はCLIから行ってください。

8. VLAN ID、VLAN名、色、所属ポートの設定が完了したら、画面上部の「保存」ボタンをクリックします。
   AMFデバイスに設定が反映され、VLANマップが表示されます。

   > Note

   > > 手順3にて複数のAMFデバイスを選択した際、設定適用時に通信できないAMFデバイスが存在すると、該当のAMFデバイスにポートが割り当てられていないVLANが作成されたように表示されます。実際には、該当のAMFデバイスにはVLANは作成されません。VLAN表示は、次のトポロジー更新の際に消去されます。

   > Note

   > > VLANの設定を変更すると、「ランニングコンフィグ更新」のログが出力されます。一連のVLAN設定の変更が完了したら、変更を行ったデバイスに対して、CLIまたは「資産管理」画面のデバイス一覧にて、ランニングコンフィグ（動作時コンフィグ）への変更をスタートアップコンフィグに保存する作業を忘れずに実施してください。

## VLANの編集

既に該当のVLAN IDの設定を持つAMFデバイスについて、所属するポートを変更します。
いずれかのAMFデバイスに設定済みのVLAN IDをほかのAMFデバイスにも設定する場合は、「VLANの作成」を行います。なお、その際、VLAN名は既存のものと同じ文字列を設定してください。

1. メインメニューから「ネットワークマップ」を選択して、「ネットワークマップ」画面を表示します。
2. コンテンツ欄上部のモードメニューから「VLAN」を選択し、「ネットワークマップ」画面の「VLAN」モードを表示します。
3. VLANリストから、所属ポートの変更を行うVLANの行をクリックして、色付き表示します。
   該当のVLAN名の右側に、「VLANを削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）と、「VLANを編集」ボタン（鉛筆アイコン）が表示されます。

   > Note

   > > 複数のVLANを同時に編集することはできません。

4. 「VLANを編集」ボタンをクリックします。
   「VLANを編集」画面が表示されます。
5. 対象のAMFデバイスの前面図から、該当のVLANに所属させるポートを選択します。
   ポートをクリックすると、該当のVLANへの所属/非所属を切り替えることができます。
   - 「VLAN 1（default）」以外のVLANを選択しているとき：
     - 該当ポートがほかのVLANに所属していない場合：
       タグなしポート、タグ付きポート、非所属の順で切り替わります。
     - ポートがほかのVLANのタグなしポートとして設定されている場合：
       何も起こりません。
     - ポートがほかのVLANのタグ付きポートとして設定されている場合：
       ポートに該当VLANのタグを追加、または、ポートから該当VLANのタグを削除します。
       該当VLANがポートのネイティブVLANに指定されていた場合は、ポートをクリックすることでネイティブVLANの設定を解除できます。解除した場合、該当のポートはネイティブVLAN指定のないタグ付きポートとなり、タグなしパケットは破棄されます。
       また、ポートに付与された唯一のVLANタグを削除した場合は、VLAN 1（default）に所属するタグなしポートに戻ります。
   - 「VLAN 1（default）」を選択しているとき
     - 該当ポートがほかのVLANに所属していない場合：
       タグなしポート⇔ポートにVLAN 1のタグを追加（ネイティブVLAN（所属先タグ無しVLAN）なし）に変化します。
     - ポートがほかのVLANのタグなしポートとして設定されている場合：
       何も起こりません。
     - ポートがほかのVLANのタグ付きポートとして設定されている場合：
       ポートにVLAN 1のタグを追加（ネイティブVLAN指定なし）⇔ポートからVLAN 1のタグを削除（ネイティブVLAN指定なし）に変化します。

       > Note

       > > ネイティブVLAN指定がない場合は、タグなしパケットは破棄されます。元の受信したタグなしパケットをVLAN 1に転送する状態に戻すには、一旦タグ付きポートに追加されたVLANを除去してタグなしポートに戻したうえで再度VLAN 1以外のVLANのタグ付きポートに指定するか、デバイスのCLIで該当のポートインターフェースに「no switchport trunk native vlan」コマンドを実行してください。

   ポートにマウスポインターを置くと、ポートの所属VLANがポップアップ表示されます。タグ付きポートの場合は、ポートに付加されたVLANタグがポップアップ表示に一覧されます。
   - タグなしポート：
   - タグ付きポート：
     タグ付きポートでは、ネイティブVLAN（所属先タグなしVLAN）を選択することができます。
     - 「タグなしVLAN」チェックボックス：
       チェックボックスにチェックをつけ、一覧に表示された各VLAN行の右側のラジオボタンをオンにすると、該当のVLANがネイティブVLANに設定されます。
       このタグ付きポートで受信したタグなしパケットは該当のVLANに転送されます。
       チェックボックスのチェックを外すと、ネイティブVLAN設定が消去されます。この場合、受信したタグなしパケットは破棄されます。

   > Note

   > > EPSRポートおよびVCSのスタックポートにはVLANを作成、または編集できません。これらのポートは灰色で表示され、マウスポインターを置くと、マウスポインターが禁止アイコンに変化します。また、該当のポートが所属するVLAN名と合わせて、ポートの種別（EPSRポート、スタックポート）が表示されます。
   > > EPSRポート、スタックポートに既に設定済みのVLANを編集する場合は、CLIから行ってください。

   > Note

   > > CentreCOM x930シリーズの背面拡張モジュール（AT-StackQS、AT-x9EM/XT4）のポートは表示されず、また、設定できません。該当のポートに対する設定はCLIから行ってください。

6. 所属ポートの設定が完了したら、画面上部の「保存」ボタンをクリックします。
   AMFデバイスに設定が反映され、VLANマップが表示されます。

## VLANの削除

1. メインメニューから「ネットワークマップ」を選択して、「ネットワークマップ」画面を表示します。
2. コンテンツ欄上部のモードメニューから「VLAN」を選択し、「ネットワークマップ」画面の「VLAN」モードを表示します。
3. VLANリストから、削除するVLANの行をクリックして、色付き表示します。
   該当のVLAN名の右側に、「VLANを削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）と、「VLANを編集」ボタン（鉛筆アイコン）が表示されます。

   > Note

   > > 複数のVLANを同時に削除することはできません。

4. 「VLANを削除」ボタンをクリックします。
   確認ダイアログが表示されます。

   > Note

   > > VLANの削除を行うと、該当のVLAN IDが設定されたすべてのAMFデバイスから削除されます。特定のAMFデバイスからのみVLAN IDを削除したい場合は、CLIから行ってください。

5. 確認ダイアログにて、「削除」ボタンをクリックします。