[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 画面リファレンス / ネットワークツリー / サブネット

サブネットの一覧表示、作成、詳細の表示、設定の変更を行います。

## サブネットの一覧

SNMPプラグインに登録されたサブネットの一覧を表示します。

表 1：サブネットの一覧
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | 一覧のページに表示するサブネットの件数を、10件、25件、50件、またはすべてから選択します。
「新規作成」ボタン | サブネットを新しく登録します。
クリップボードにコピー | 登録されたサブネットの名前、ネットワークアドレス、検出デバイス数、監視デバイス数を、タブ区切りテキスト形式でクリップボードに保存します。 サブネットの一覧をテキストエディタにコピーしたい場合などに使います。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
CSVファイルにエクスポート | 登録されたサブネットの名前、ネットワークアドレス、検出デバイス数、監視デバイス数を、CSV （カンマ区切りテキスト）ファイルとしてダウンロードします。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
Excelファイルにエクスポート | 登録されたサブネットの名前、ネットワークアドレス、検出デバイス数、監視デバイス数を、Excelブック（拡張子：xlsx、Microsoft Excel 2007以降）ファイルとしてダウンロードします。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
印刷 | 登録されたサブネットの名前、ネットワークアドレス、検出デバイス数、監視デバイス数を、Webブラウザーのポップアップウィンドウまたは新規タブに一覧表示し、印刷ダイアログを表示します。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
検索フィールド | 検索したいキーワードを入力すると、一覧表示、コピー、CSV/Excelファイルにエクスポート、印刷の対象を絞り込むことができます。 大文字/小文字の違いは無視されます。また、ネットワークアドレスの区切り文字（ピリオド（.）、スラッシュ（/））は、その他の項目で使用されていない限り、一致しません。
名前 | SNMPプラグインに登録されたサブネットの名前を表示します。
ネットワークアドレス | IPv4アドレスとプレフィックス長（xxx.xxx.xxx.xxx/xx形式）を表示します。
検出デバイス数 | サブネットに属するデバイス数
監視デバイス数 | 検出デバイスの中で、監視対象となっているデバイスの数
「編集」ボタン | 該当のサブネットの「サブネットの更新」画面を開きます。
「詳細」ボタン | 該当のサブネットの「サブネットの詳細」画面を開きます。
「削除」ボタン | 「サブネットの削除」ダイアログが表示されます。 「はい」ボタンをクリックすると、該当のサブネットが削除されます。「いいえ」ボタンまたはダイアログ左上の「閉じる（×）」ボタンをクリックすると、「サブネットの一覧」に戻ります。 Note 多数のデバイスが所属するサブネットを削除すると、内部サーバーエラーが表示される場合がありますが、しばらくするとエラーは表示されなくなります。
表示範囲 | 一覧に現在表示している範囲を、「X件中、X件からX件までを表示」の形式で表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭 先頭ページを表示します。 前へ 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後 最終ページを表示します。

## サブネットの詳細

「デバイスのツリー表示」画面のノード属性にてサブネットの名前をクリックすると、「サブネットの詳細」画面が表示されます。
「サブネットの詳細」には、該当サブネットのノード属性とイベントリストが表示されます。

### ノード属性

表 2：ノード属性
項目 | 内容
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンをクリックすると、「自動探索」サブメニューが表示されます。 自動探索を実行すると、サブネット配下のノードをツリーに追加します。 Note 歯車アイコンをクリックして、「自動探索」サブメニューで自動探索を行う際の注意点を示します。 「自動探索」サブメニューは1回だけクリックしてください。 自動探索処理中は、同じサブネットの自動探索を行わないでください。 時間を空けて（24ビットマスクの場合は約10分）Webブラウザーの再読み込みを行い、新規作成したサブネットの状態を確認してください。
名前 | 「サブネットの作成」で指定したユーザー定義のサブネット名
ネットワークアドレス | IPv4アドレスとプレフィックス長（xxx.xxx.xxx.xxx/xx形式）
検出デバイス数 | サブネットに属するデバイス数
監視デバイス数 | 検出デバイスの中で、監視対象となっているデバイスの数
SNMPパラメーター名 | SNMPでデバイスから情報を取得するときに使うGetパラメーター名。SNMPパラメーター名をクリックするとSNMPパラメーターの詳細が表示されます。
状態 | サブネットの状態
編集 | クリックすると、該当サブネットの「サブネットの更新」画面に移動します。
削除 | クリックすると、「サブネットの削除」ダイアログが表示されます。 「はい」ボタンをクリックすると、該当のサブネットが削除されます。 「いいえ」ボタンまたはダイアログ左上の「閉じる（×）」ボタンをクリックすると、「サブネットの詳細」に戻ります。 Note 多数のデバイスが所属するサブネットを削除すると、内部サーバーエラーが表示される場合がありますが、しばらくするとエラーは表示されなくなります。

### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 3：イベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭 先頭ページを表示します。 前へ 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後 最終ページを表示します。

## サブネットの作成

「デバイスのツリー表示」画面の「ツリービュー」にてネットワークを選択し、歯車アイコンのサブメニューから「サブネットの作成」を選択すると、「サブネットの作成」画面が表示されます。
「サブネットの作成」では、SNMPプラグインのネットワークにサブネットを新規作成します。
サブネットを新規作成すると、サブネット配下のIPアドレスに対して自動探索を行い、検出されたデバイスがツリービュー上のサブネット以下に追加されます。

表 4：サブネットの作成
項目 | 内容
--- | ---
名前 | サブネットの名前を入力します。すべて2バイト文字の場合は11文字以内、すべて1バイト文字の場合は35文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（ ! # $ & ' ( ) = \ [ ] @ + * : ; . / 以外）を指定できます。 Note サブネットの名前は変更できません。変更する場合は、一旦サブネットおよび配下のノードを削除し、新規に作成し直す必要があります。
ネットワークID | サブネットのネットワークID（IPv4ネットワークアドレス、例：192.168.1.0）を入力します。
サブネットマスク | サブネットのサブネットマスク（例：255.255.255.0）を入力、またはプレフィックス長（例： 24）を入力します。 Note サブネットは22ビットマスク（255.255.252.0）よりも大きい値を設定してください（IPアドレス数は、1,024以下になるように設定してください）。 例： 22ビットマスク（255.255.252.0）　IPアドレス数：1,024 23ビットマスク（255.255.254.0）　IPアドレス数：512 24ビットマスク（255.255.255.0）　IPアドレス数：256 ： ：
SNMPパラメーター名 | SNMPでデバイスから情報を取得するときに使うGetパラメーター名をドロップダウンリストから選択します。
SNMPパラメーター一覧 | 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。「SNMPパラメーターの一覧」では、SNMPパラメーターを作成、編集、削除することができます。
「新規作成」ボタン | 指定したサブネットの設定の変更を新規サブネットとして保存し、「デバイスのツリー表示」画面に移動します。 Note サブネット作成（自動探索）を行う際の注意点を示します。 「新規作成」ボタンは1回だけクリックしてください。 サブネット作成直後に自動探索が実行されますので、手動での自動探索は不要です。 自動探索処理中は、同じサブネットの自動探索を行わないでください。 時間を空けて（24ビットマスクの場合は約10分）Webブラウザーの再読み込みを行い、新規作成したサブネットの状態を確認してください。

## サブネットの更新

「サブネットの詳細」画面のノード属性から名前をクリックすると、「サブネットの更新」画面が表示されます。
「サブネットの更新」では、該当サブネットのノード属性を編集できます。

表 5：サブネットの更新
項目 | 内容
--- | ---
名前 | 「サブネットの作成」で指定したユーザー定義のサブネット名を表示します。 Note サブネットの名前は変更できません。変更する場合は、一旦サブネットおよび配下のノードを削除し、新規に作成し直す必要があります。
ネットワークID | サブネットのネットワークID（IPv4ネットワークアドレス、例：192.168.1.0）を表示します。
サブネットマスク | サブネットのサブネットマスクを表示します。
SNMPパラメーター名 | SNMPでデバイスから情報を取得するときに使うGetパラメーター名をドロップダウンリストから選択します。
SNMPパラメーター一覧 | 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。「SNMPパラメーターの一覧」では、SNMPパラメーターを作成、編集、削除することができます。
「保存」ボタン | 該当サブネットの設定の変更を保存し、「サブネットの詳細」に移動します。