[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 画面リファレンス / ネットワークツリー / その他のノード

デバイス以外のノード、すなわち、ポート、スタック、シャーシ、スロットの詳細を表示、または設定を変更します。
ポート、スタック、シャーシ、スロットの各種ノードに関する画面の構成はほぼ同じです。
ここでは、ポートの画面を例に、ノードの詳細、ノードの更新画面を説明します。

## ポート

ポートの詳細表示または設定を変更します。

### ポートの詳細

「デバイスのツリー表示」画面のツリービューにてポートを選択した場合、ノード属性からポートの名前をクリックすると、ポートの詳細画面が表示されます。
ポートの詳細画面には、該当ポートのノード属性とイベントリストが表示されます。

#### ポート属性

表 1：ポート属性
項目 | 内容
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンをクリックすると、「通知フラグクリア」サブメニューが表示されます。 通知フラグクリアを実行すると、該当のノードの状態表示アイコン欄からトラップアイコンが消去されます。
名前 | 修正可能なポートの名前
コメント | 設定されているコメント情報
ポート番号 | ポートの番号を表示します。
ネットワークアドレス | IPv4アドレスとプレフィックス長（xxx.xxx.xxx.xxx/xx形式）
MACアドレス | ポートまたはデバイスのMACアドレス
通信速度 | ポートの通信速度（単位はbps） Note 該当ポートの通信速度が「10Mbps」「100Mbps」「1Gbps」「10Gbps」以外の場合、「不明」というステータスで表示されます。
種別 | ポート種別
状態 | ポートの状態
編集 | クリックすると、該当ノードの「ノードの更新」画面に移動します。

#### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 2：ポートイベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭： 先頭ページを表示します。 前へ： 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号： 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ： 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後： 最終ページを表示します。

### ポートの更新

「ポートの詳細」画面のノード属性から名前をクリックすると、ポートの更新画面が表示されます。
ポートの更新画面では、該当ポートのノード属性を編集できます。

表 3：ポートの更新
項目 | 内容
--- | ---
名前 | ポートの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
コメント | コメントを入力します。1024文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。
「保存」ボタン | 該当ポートの設定の変更を保存し、「ポートの詳細」に移動します。

## スタック

スタックの詳細表示または設定を変更します。

### スタックの詳細

「デバイスのツリー表示」画面のツリービューにてスタックを選択した場合、ノード属性からスタックの名前をクリックすると、スタックの詳細画面が表示されます。
スタックの詳細画面には、該当スタックのノード属性とイベントリストが表示されます。

> Note

> > 画面は「ポートの詳細」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

#### スタック属性

表 4：スタック属性
項目 | 内容
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンをクリックすると、「通知フラグクリア」サブメニューが表示されます。 通知フラグクリアを実行すると、該当のノードの状態表示アイコン欄からトラップアイコンが消去されます。
名前 | 修正可能なスタックの名前
コメント | 設定されているコメント情報
スタック番号 | スタックの番号
機種名 | スタックの機種情報
編集 | クリックすると、該当スタックの「スタックの更新」画面に移動します。

#### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 5：スタックイベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭： 先頭ページを表示します。 前へ： 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号： 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ： 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後： 最終ページを表示します。

### スタックの更新

「スタックの詳細」画面のノード属性から名前をクリックすると、スタックの更新画面が表示されます。
スタックの更新画面では、該当スタックのノード属性を編集できます。

> Note

> > 画面は「ポートの更新」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

表 6：スタックの更新
項目 | 内容
--- | ---
名前 | スタックの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
コメント | コメントを入力します。1024文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。
「保存」ボタン | 該当スタックの設定の変更を保存し、「スタックの詳細」に移動します。

## シャーシ

シャーシの詳細表示または設定を変更します。

### シャーシの詳細

「デバイスのツリー表示」画面のツリービューにてシャーシを選択した場合、ノード属性からシャーシの名前をクリックすると、シャーシの詳細画面が表示されます。
シャーシの詳細画面には、該当シャーシのノード属性とイベントリストが表示されます。

> Note

> > 画面は「ポートの詳細」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

#### シャーシ属性

表 7：シャーシ属性
項目 | 内容
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンをクリックすると、「通知フラグクリア」サブメニューが表示されます。 通知フラグクリアを実行すると、該当のノードの状態表示アイコン欄からトラップアイコンが消去されます。
名前 | 修正可能なシャーシの名前
コメント | 設定されているコメント情報
シャーシ番号 | シャーシの番号
機種名 | シャーシの機種情報
編集 | クリックすると、該当シャーシの「シャーシの更新」画面に移動します。

#### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 8：シャーシイベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭： 先頭ページを表示します。 前へ： 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号： 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ： 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後： 最終ページを表示します。

### シャーシの更新

「シャーシの詳細」画面のノード属性から名前をクリックすると、シャーシの更新画面が表示されます。
シャーシの更新画面では、該当シャーシのノード属性を編集できます。

> Note

> > 画面は「ポートの更新」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

表 9：シャーシの更新
項目 | 内容
--- | ---
名前 | シャーシの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
コメント | コメントを入力します。1024文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。

## スロット

スロットの詳細表示または設定を変更します。

### スロットの詳細

「デバイスのツリー表示」画面のツリービューにてスロットを選択した場合、ノード属性からスロットの名前をクリックすると、スロットの詳細画面が表示されます。
スロットの詳細画面には、該当スロットのノード属性とイベントリストが表示されます。

> Note

> > 画面は「ポートの詳細」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

#### スロット属性

表 10：スロット属性
項目 | 内容
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンをクリックすると、「通知フラグクリア」サブメニューが表示されます。 通知フラグクリアを実行すると、該当のノードの状態表示アイコン欄からトラップアイコンが消去されます。
名前 | 修正可能なスロットの名前。自動探索で検出された場合は、「slot1」のように「slot<スロット番号>」の形式になります。一部機種は異なる形式の名前で表示される場合があります。
コメント | 設定されているコメント情報
スロット番号 | スロットの番号
機種名 | スロットの機種情報
編集 | クリックすると、該当スロットの「スロットの更新」画面に移動します。

#### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 11：スロットイベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭： 先頭ページを表示します。 前へ： 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号： 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ： 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後： 最終ページを表示します。

### スロットの更新

「スロットの詳細」画面のノード属性から名前をクリックすると、スロットの更新画面が表示されます。
スロットの更新画面では、該当スロットのノード属性を編集できます。

> Note

> > 画面は「ポートの更新」画面と同様です。
> > タイトルには、ノード種別ごとのタイトルが表示されます。

表 12：スロットの更新
項目 | 内容
--- | ---
名前 | スロットの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
コメント | コメントを入力します。1024文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。
「保存」ボタン | 該当スロットの設定の変更を保存し、「スロットの詳細」に移動します。