[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.15.0

# 各種操作 / 初回ログイン時の作業 / 監視サブネット追加

SNMPプラグインでは、監視対象をサブネット単位で指定します。
サブネットを作成すると、サブネット配下のネットワークに対してデバイスの自動探索を行います。
また、デバイスは手動で追加することも可能です。

> Note

> > 本製品では、デバイスのMACアドレスを標準MIBのdot1dBaseBridgeAddressから取得し、取得ができない場合は自動探索時に検出済みの他の機器のARPテーブルから取得します。
> > このためdot1dBaseBridgeAddressをサポートしていない機器でMACアドレスを登録させる場合は、該当機器のIPアドレスを他の機器より大きな値にして、該当機器が後から検出されるようにしてください。

1. メニューから「ネットワークツリー」を選択します。
   「デバイスのツリー表示」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄左側のツリービューから「ネットワーク」をクリックし、ネットワーク配下のツリーを展開します。
   初期状態では、ネットワーク配下には何も登録されていないため、ツリーの下には何も表示されません。
   コンテンツ欄右側のノード属性欄には選択中のノードの情報が表示されます。
   タイトルは選択中のノードの名前を示します。現在はタイトル欄には「ネットワーク」が表示されます。
   ネットワークの監視サブネット数、検出デバイス数、監視デバイス数を表示しますが、この時点ではすべて0です。
3. ツリービュー右上の歯車アイコンをクリックします。
   歯車アイコンをクリックすると、選択中のノードに対するサブメニューがポップアップ表示されます。
   ネットワークを選択中の場合は、「サブネットの作成」が表示されます。
4. サブメニューから、「サブネットの作成」をクリックします。
   「サブネットの作成」画面が表示されます。
5. 管理対象に追加するサブネットの名前、ネットワークID、サブネットマスク、パラメーター名を入力します。
   - 名前：
     サブネットの名前を入力します。1～35文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。

     > Note

     > > サブネットの名前は変更できません。変更する場合は、一旦サブネットおよび配下のノードを削除し、新規に作成し直す必要があります。

   - ネットワークID：
     サブネットのネットワークID（IPv4ネットワークアドレス、例：192.168.1.0）を入力します。
   - サブネットマスク：
     サブネットのサブネットマスク（例：255.255.255.0）を指定します。

     > Note

     > > ホスト扱いのサブネット（255.255.255.255または/32）の登録は未サポートです。

   - SNMPパラメーター名：
     サブネットの情報を受信するためのSNMPパラメーター名を選択します。

     > Note

     > > デバイスに複数のSNMPパラメーターを設定している場合、設定の数だけトラップが重複して表示されます。デバイスの設定は1つにすることを推奨します。

6. 「新規作成」ボタンをクリックします。
   「デバイスのツリー表示」画面が表示されます。
   サブネットの新規作成が正常に行われると、サブネットの自動探索が開始されます。
   サブネットの作成直後、「デバイスのツリー表示」画面にてコンテンツ欄左側のツリービューから「ネットワーク」をクリックすると、ネットワーク配下にサブネットが追加されていますが、サブネットにはデバイスは登録されていません。

   > Note

   > > サブネット作成（自動探索）を行う際の注意点を示します。
   > > ・「新規作成」ボタンは1回だけクリックしてください。
   > > ・サブネット作成直後に自動探索が実行されますので、手動での自動探索は不要です。
   > > ・自動探索処理中は、同じサブネットの自動探索を行わないでください。
   > > ・時間を空けて（24ビットマスクの場合は約10分）Webブラウザーの再読み込みを行い、新規作成したサブネットの状態を確認してください。

   > Note

   > > サブネットの自動探索にかかる時間は、サブネットのネットワーク範囲によって異なります。

   > Note

   > > 自動探索時にSNMPノードとして追加される条件は次の通りです。
   > > ・SNMPプラグインが、機器に対するPingへの応答を受信できること
   > > ・SNMPプラグインが、機器のOID（オブジェクトID） 1.3.6.1.2.1.1.2.0（sysObjectID）を取得できること

7. 自動探索が終了したあと、「デバイスのツリー表示」画面を更新します。
   デバイスが検出されると、サブネット配下に自動的にデバイスが追加されます。
   自動探索の際、デバイスの名前には、IPアドレスが適用されます。PCなどの場合はPCのホスト名が適用されます。
   次の画像は、ツリービューに追加されたサブネットの表示の例です。