[index] AMF Security（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.7.0

# 付録 / OpenFlowスイッチのセットアップ

この節では、OpenFlowスイッチをAMF Securityによるネットワーク運用・管理に対応させるためのセットアップ手順について記載します。

## AlliedWare Plusスイッチ

AlliedWare Plusでは、多岐にわたる機能を提供しています。
AlliedWare Plusが動作するスイッチをOpenFlowスイッチとして正しく動作させるためには、OpenFlowスイッチのIPアドレス、OpenFlowコントローラーのIPアドレスなどの一般的なOpenFlowスイッチに必要とされる最低限の初期設定のほかにも、いくつか必ず設定すべき項目があります。

### 準備

OpenFlowライセンスを用いてAMF Securityによる管理機能を利用するには、以下の準備が必要です。

1. OpenFlowライセンス対応ファームウェア（ファームウェアバージョン5.4.6以上）のインストール
2. OpenFlowライセンスの適用

AlliedWare PlusスイッチをOpenFlowスイッチとして使用する際の詳細な手順やコマンドについては、各スイッチ製品のコマンドリファレンスに記載されています。
また、AMF Securityによる管理の対象となるAlliedWare Plusスイッチについての最新情報は、AMF Securityおよび当該AlliedWare Plusスイッチのリリースノートにて公開しております。
各製品のコマンドリファレンスおよびリリースノートは弊社ホームページにて公開、または保守契約者向けページに掲載されています。

## AT-TQシリーズ無線LANアクセスポイント

AMF Securityによる管理の対象となる無線アクセスポイントを次に記します。

- AT-TQシリーズ：AT-TQ4600、AT-TQ4400、AT-TQ5403、AT-TQ5403e

またAMF Securityによる管理を行うにあたり、対象無線アクセスポイントと合わせて、対応する以下のライセンスが必要となります。

- AT-TQ4000-FL15：AT-TQ4600/AT-TQ4400用OpenFlowライセンス

### 準備

AT-TQ4600、AT-TQ4400でOpenFlowライセンスを用いてAMF Securityによる管理機能を利用するには、OpenFlowライセンス対応ファームウェアのインストールが必要です。
AT-TQ4600、AT-TQ4400をOpenFlow機器として使用する際の詳細な手順については、該当製品の「AT-SecureEnterpriseSDN Controller対応 セットアップガイド」に記載されています。
上記セットアップガイドは弊社ホームページにて公開されています。