[index] AMF Security（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.7.0

# 付録 / CSVを利用した認証データの作成

既設のネットワークにAMF Securityを導入する場合、多数のOpenFlowスイッチやデバイスをAMF Securityに登録する必要があります。
デバイスやOpenFlowスイッチの一覧をCSVファイルにエクスポートし、CSVファイルを編集して、AMF Securityにインポートすることで、新規導入時の機器の登録作業を大幅に軽減することができます。
ここでは、「デバイス」/「接続中 デバイス一覧」画面、「スイッチ」/「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面、「スイッチ」/「接続中 AMF メンバー 一覧」画面から出力したCSVファイルから、AMF Securityの認証データとしてインポート可能なホワイトリストを作成するための手順を説明します。

> Note

> > 接続中のデバイスとOpenFlowスイッチの両方について、ホワイトリストを作成、インポートする必要がある場合は、OpenFlowスイッチからホワイトリストの作成、インポートを行うことをおすすめします。
> > OpenFlowスイッチから登録し、続いてOpenFlowスイッチのロケーションを設定しておくことで、デバイスが接続されたOpenFlowスイッチによって登録するデバイスを切り分けることができます。
> > 上記は接続中のデバイスとAMFノードの場合も同様です。

> Note

> > 各一覧画面の「CSV にエクスポート」ボタンでダウンロードしたデータは、AMF Securityに登録されたデータが出力されます。AMF Securityに登録するデータについては「リファレンス編」もご参照ください。

## OpenFlowスイッチの認証データの作成

多数のOpenFlowスイッチが接続されており、これらを一括してAMF Securityに登録する場合は、以下の流れで行います。

1. OpenFlowスイッチ一覧のCSVファイルのエクスポート
2. テキストエディターによるCSVファイルの編集
3. CSVファイルのインポート

### OpenFlowスイッチ一覧のCSVファイルのエクスポート

接続中のOpenFlowスイッチの一覧を、CSVファイルに書き出します。

1. 「スイッチ」/「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面を表示します。
2. 画面右上の「CSV にエクスポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードします。
   エクスポート時のファイル名は、デフォルトではchannel.csvです。

### テキストエディターによるCSVファイルの編集

ダウンロードしたOpenFlowスイッチ一覧のCSVファイルを、テキストエディターで編集します。

> Note

> > 必要に応じて、ファイルのバックアップを作成してください。

1. 文字コード「UTF-8」を取り扱いできるテキストエディターで、ダウンロードしたCSVファイルを開きます。
   今回は、CSVファイルの内容は次のとおりであるとします。

   > Note

   > > 以下の例では画面表示による折り返しと実際のデータの改行を区別するため、行末に矢印（ ↓）を表示していますが、実際にエクスポートされるCSVファイルでは、行末に矢印は含まれません。
   > > カンマの前後や行末など、二重引用符（""）の外に文字や記号を含むCSVファイルをインポートするとエラーになります。

   "#","table","スイッチ ID","備考","Datapath ID","アップストリーム ポート","アカウントグループ ID","%status","IPv4 アドレス","プロトコルバージョン","状況","製造者","ハードウェア情報","ソフトウェア情報","シリアル番号","Datapath 情報","%ofs-port","番号","名称","MAC アドレス" ↓
   "+","channel","","","000000005e005380","eth0","","%status","192.168.1.230","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:80","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:80" ↓
   "+","channel","","","000000005e005381","eth0","group1","%status","192.168.1.231","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:81","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:81" ↓
2. 1行目はコメント行です。
   コメント行の内容は無視されるため、修正する必要はありません。また、不要な場合は削除しても構いません。
   ここでは、簡便のため、コメント行は削除します。

   "#","table","スイッチ ID","備考","Datapath ID","アップストリーム ポート","アカウントグループ ID","%status","IPv4 アドレス","プロトコルバージョン","状況","製造者","ハードウェア情報","ソフトウェア情報","シリアル番号","Datapath 情報","%ofs-port","番号","名称","MAC アドレス" ↓
   "+","channel","","","000000005e005380","eth0","","%status","192.168.1.230","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:80","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:80" ↓
   "+","channel","","","000000005e005381","eth0","group1","%status","192.168.1.231","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:81","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:81" ↓
3. 8番目のフィールド（"%status"）以降はスイッチ認証データには不要なため、記述は無視されます。また、不要な場合は削除しても構いません。
   ここでは、簡便のため、直前のカンマから削除します。

   "+","channel","","","000000005e005380","eth0","","%status","192.168.1.230","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:80","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:80" ↓
   "+","channel","","","000000005e005381","eth0","group1","%status","192.168.1.231","4","ready","Allied Telesis, Inc.","AT-TQ4600","1.2.0-0.2","None","None","%ofs-port","1","eth0","00:00:5e:00:53:81","%ofs-port","2","wlan0","00:00:5e:00:53:81" ↓
4. 2番目のフィールドを「"channel"」から「"switch"」に書き換えます。

   "+","switch","","","000000005e005380","eth0","" ↓
   "+","switch","","","000000005e005381","eth0","group1" ↓
5. 3番目のフィールドに、既にAMF Securityに登録されているものと重複しないスイッチ ID（例：「AT-TQ4600-1」、「AT-TQ4600-2」）を入力します。

   "+","switch","AT-TQ4600-1","","000000005e005380","eth0","" ↓
   "+","switch","AT-TQ4600-2","","000000005e005381","eth0","group1" ↓
6. 4番目のフィールドに備考を入力します。
   ここでは、備考に「20XX/11 ホワイトリストによる登録」を入力します。

   "+","switch","AT-TQ4600-1","20XX/11 ホワイトリストによる登録","000000005e005380","eth0","" ↓
   "+","switch","AT-TQ4600-2","20XX/11 ホワイトリストによる登録","000000005e005381","eth0","group1" ↓
7. 以上で、基本的なスイッチ認証データの記述は完了です。
   ファイルを文字コード「UTF-8」で保存します。

### CSVファイルのインポート

編集したCSVファイルをAMF Securityにインポートします。
なお、先ほど編集したCSVファイルにはアカウントグループ ID「"group1"」が含まれているため、事前に設定が必要です。
アカウントグループの設定は「システム設定」/「アカウントグループ一覧」画面から行ってください。

1. 「システム設定」/「システム情報」画面を開きます。
2. 「認証データ」の「インポート」ボタンをクリックして、「認証データのアップロード」画面を開きます。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、先ほど編集したCSVファイルを選択して、 「登録」ボタンをクリックします。

認証データの各フィールドが正しく記述されており、AMF Securityの既存の認証データとの整合性が確認できると、AMF Securityのデータベースに新しいOpenFlowスイッチとして登録されます。

## AMFメンバーの認証データの作成

多数のAMFメンバーが接続されており、これらを一括してAMF Securityに登録する場合は、以下の流れで行います。

1. 接続中 AMF メンバー 一覧のCSVファイルのエクスポート
2. テキストエディターによるCSVファイルの編集
3. CSVファイルのインポート

### 接続中 AMF メンバー 一覧のCSVファイルのエクスポート

接続中のAMFメンバーの一覧を、CSVファイルに書き出します。

1. 「スイッチ」/「接続中 AMF メンバー 一覧」画面を表示します。
2. 画面右上の「CSV にエクスポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードします。
   エクスポート時のファイル名は、デフォルトではamf_member_active.csvです。

### テキストエディターによるCSVファイルの編集

ダウンロードしたAMFメンバー一覧のCSVファイルを、テキストエディターで編集します。

> Note

> > 必要に応じて、ファイルのバックアップを作成してください。

1. 文字コード「UTF-8」を取り扱いできるテキストエディターで、ダウンロードしたCSVファイルを開きます。
   今回は、CSVファイルの内容は次のとおりであるとします。

   > Note

   > > 以下の例では画面表示による折り返しと実際のデータの改行を区別するため、行末に矢印（ ↓）を表示していますが、実際にエクスポートされるCSVファイルでは、行末に矢印は含まれません。
   > > カンマの前後や行末など、二重引用符（""）の外に文字や記号を含むCSVファイルをインポートするとエラーになります。

   "#","table","名称","ドメイン名","Datapath ID","","アカウントグループ ID" ↓
   "+","amf_member_active","AMF-Master","AMF-Master.local.AMF001.atmf","-","","" ↓
   "+","amf_member_active","AMF-Member","AMF-Member.local.AMF001.atmf","-","","group1" ↓
2. 1行目はコメント行です。
   コメント行の内容は無視されるため、修正する必要はありません。また、不要な場合は削除しても構いません。
   ここでは、簡便のため、コメント行は削除します。

   "#","table","名称","ドメイン名","Datapath ID","","アカウントグループ ID" ↓
   "+","amf_member_active","AMF-Master","AMF-Master.local.AMF001.atmf","-","","" ↓
   "+","amf_member_active","AMF-Member","AMF-Member.local.AMF001.atmf","-","","group1" ↓
3. 2番目のフィールドを「"amf_member_active"」から「"switch"」に書き換えます。

   "+","switch","AMF-Master","AMF-Master.local.AMF001.atmf","-","","" ↓
   "+","switch","AMF-Member","AMF-Member.local.AMF001.atmf","-","","group1" ↓
4. 4番目のフィールドを備考に変更します。
   ここでは、備考に「20XX/11 ホワイトリストによる登録」を入力します。

   "+","switch","AMF-Master","20XX/11 ホワイトリストによる登録","-","","" ↓
   "+","switch","AMF-Member","20XX/11 ホワイトリストによる登録","-","","group1" ↓
5. 以上で、基本的なスイッチ認証データの記述は完了です。
   ファイルを文字コード「UTF-8」で保存します。

### CSVファイルのインポート

編集したCSVファイルをAMF Securityにインポートします。
なお、先ほど編集したCSVファイルにはアカウントグループ ID「"group1"」が含まれているため、事前に設定が必要です。
アカウントグループの設定は「システム設定」/「アカウントグループ一覧」画面から行ってください。

1. 「システム設定」/「システム情報」画面を開きます。
2. 「認証データ」の「インポート」ボタンをクリックし、「認証データのアップロード」画面を開きます。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、先ほど編集したCSVファイルを選択して、 「登録」ボタンをクリックします。

認証データの各フィールドが正しく記述されており、AMF Securityの既存の認証データとの整合性が確認できると、AMF Securityのデータベースに新しいAMFメンバーとして登録されます。

## デバイスの認証データの作成

多数のデバイスが接続され、その中から正規にネットワークに接続可能なデバイスを一括してAMF Securityに登録する場合は、以下の流れで行います。

1. 未認証グループによる対象機器の絞り込み・検出
2. 検出デバイス一覧のCSVファイルのエクスポート
3. テキストエディターによるCSVファイルの編集
4. CSVファイルのインポート

### 未認証グループによる対象デバイスの絞り込み・検出

「グループ」/「未認証グループ追加」画面から、ホワイトリストの対象とするデバイスを、未認証グループとして検出します。
これにより、多数のデバイスから、ロケーションまたはスケジュールによって、対象とするデバイスを絞り込むことができます。
ロケーションの登録や未認証グループの作成の詳細な手順は、クイックツアー「手動によるデバイスの追加」/「ロケーションの登録」、および、クイックツアー「一覧からのデバイス登録」/「未認証グループによるデバイスの検出」をご覧ください。

### デバイス一覧のCSVファイルのエクスポート

MACアドレス一覧を、CSVファイルに書き出します。

> Note

> > 画面上の検索や絞り込みは、出力されるCSVファイルの内容に影響しません。CSVのエクスポートの際は接続中のすべてのデバイスがエクスポートされます。

1. 「デバイス」/「接続中 デバイス一覧」画面を表示します。
2. 画面右上の「CSV にエクスポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードします。
   エクスポート時のファイル名は、デフォルトではclient.csvです。

### テキストエディターによるCSVファイルの編集

ダウンロードしたMACアドレス一覧のCSVファイルを、テキストエディターで編集します。

> Note

> > 必要に応じて、ファイルのバックアップを作成してください。

1. 文字コード「UTF-8」を取り扱いできるテキストエディターで、ダウンロードしたCSVファイルを開きます。
   今回は、CSVファイルの内容は次のとおりであるとします。

   > Note

   > > 以下の例では画面表示による折り返しと実際のデータの改行を区別するため、行末に矢印（ ↓）を表示していますが、実際にエクスポートされるCSVファイルでは、行末に矢印は含まれません。
   > > カンマの前後や行末など、二重引用符（""）の外に文字や記号を含むCSVファイルをインポートするとエラーになります。

   "#","table","デバイス ID","備考","タグ","%ports","%port","MAC アドレス","名称","備考","%status","IPv4 アドレス","アクション","更新日時","VLAN ID","アクションの実行者","アクションの原因","ベンダー" ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
2. 1行目はコメント行です。
   コメント行の内容は無視されるため、修正する必要はありません。また、不要な場合は削除しても構いません。
   ここでは、簡便のため、コメント行は削除します。

   "#","table","デバイス ID","備考","タグ","%ports","%port","MAC アドレス","名称","備考","%status","IPv4 アドレス","アクション","更新日時","VLAN ID","アクションの実行者","アクションの原因","ベンダー" ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
3. 「デバイス」/「接続中 デバイス一覧」画面上の検索や絞り込みは、出力されるCSVファイルの内容に影響しません。
   未認証グループによって検出されたデバイス以外に、接続済み、隔離、遮断、認証失敗のデバイスが存在するネットワークでは、出力されたCSVファイルには接続済み、隔離、遮断、認証失敗のMACアドレス情報も出力されます。これらのデバイスの状況は、CSVの12番目のフィールドに記述されます。
   12番目のフィールドが「検出」以外の行を削除します。
4. 11番目のフィールド（"%status"）以降はデバイス認証データには不要なため、記述は無視されます。また、不要な場合は削除しても構いません。
   ここでは、簡便のため、直前のカンマから削除します。

   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
   "+","client","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","","%status","","検出","20XX-11-22 17:32:29","接続なし","sesc.unauthGroup","","xxxx, Inc." ↓
5. 2番目のフィールドを「"client"」から「"device"」に書き換えます。

   "+","device","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","" ↓
   "+","device","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","" ↓
   "+","device","","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","" ↓
6. 3番目のフィールドに、既にAMF Securityに登録されているものと重複しないデバイス ID（例：「device1」、「device2」、「device3」）を入力します。

   "+","device","device1","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","" ↓
   "+","device","device2","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","" ↓
   "+","device","device3","","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","" ↓
7. 必要に応じて、4番目のフィールドにデバイスの備考、5番目のフィールドにデバイスのタグを入力します。
   ここでは、備考に「20XX/11 ホワイトリストによる登録」を入力します。タグは空欄とします。

   "+","device","device1","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","","" ↓
   "+","device","device2","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","","" ↓
   "+","device","device3","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","","" ↓
8. 必要に応じて、9番目のフィールドにインターフェースの名称、10番目のフィールドにインターフェースの備考を入力します。
   ここでは、名称に「（デバイス ID）-1」（例：device1-1）を入力します。備考は空欄とします。

   "+","device","device1","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","device1-1","" ↓
   "+","device","device2","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","device2-1","" ↓
   "+","device","device3","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","device3-1","" ↓
9. デバイス IDが、既にAMF Securityに登録されているもの、またはCSV内の他の行の記述されているものと重複する場合、最後に書かれた行の記述のみが有効になります。
   複数のMACアドレスを1つのデバイスに関連付ける場合は、7～10番目のフィールド（"%port"、MACアドレス、インターフェース名称、インターフェース備考）を繰り返して記述します。
   例えば、上記の例のMACアドレス「00:00:5e:00:53:30」と「00:00:5e:00:53:31」をデバイス ID「device1」に関連付ける場合は、次のように整形します。

   "+","device","device1","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","device1-1","","%port","00:00:5e:00:53:31","device1-2","" ↓
   "+","device","device3","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","device3-1","" ↓
10. 以上で、基本的なデバイス認証データの記述は完了です。
    デバイスにセキュリティーポリシーを設定しない場合は、ファイルを文字コード「UTF-8」で保存して、以下の手順を省略し、CSVファイルのインポートに進みます。
11. デバイスに対してセキュリティーポリシーを設定する場合は、「device」テーブルの各行に「rule」テーブルのCSV行を追加します。
    ここでは、例として、すべてのデバイスに対して、以下のセキュリティーポリシーを設定します。

    > Note

    > > セキュリティーポリシーの各項目は、あらかじめAMF Securityに登録されている必要があります。セキュリティーポリシーに指定されたロケーション ID、スケジュール ID、ネットワーク ID、スイッチ ID、スイッチポートのうち、いずれか1つでもAMF Securityに登録されていないIDを記述した場合は、インポートに失敗し、デバイス認証データは更新されません。

    表 1：セキュリティーポリシー
    項目 | 設定
    --- | ---
    優先度 | 10
    OpenFlowスイッチ | AT-TQ4600-1
    ネットワーク | 営業部

    書式の詳細については、付録「CSVファイル」/「出力される項目」の「デバイス」をご覧ください。

    "+","device","device1","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:30","device1-1","" ↓
    "+","rule","device1","sesc.device","","pass","10","True","%options","m_ofs_name=AT-TQ4600-1","m_network_name=営業部" ↓
    "+","device","device2","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:31","device2-1","" ↓
    "+","rule","device2","sesc.device","","pass","10","True","%options","m_ofs_name=AT-TQ4600-1","m_network_name=営業部" ↓
    "+","device","device3","20XX/11 ホワイトリストによる登録","","%ports","%port","00:00:5e:00:53:32","device3-1","" ↓
    "+","rule","device3","sesc.device","","pass","10","True","%options","m_ofs_name=AT-TQ4600-1","m_network_name=営業部" ↓
12. 以上で、セキュリティーポリシーを含むデバイス認証データの記述は完了です。
    ファイルを文字コード「UTF-8」で保存します。

### CSVファイルのインポート

編集したCSVファイルをAMF Securityにインポートします。

1. 「システム設定」/「システム情報」画面を開きます。
2. 「認証データ」の「インポート」ボタンをクリックして、「認証データのアップロード」画面を開きます。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、先ほど編集したCSVファイルを選択して、「登録」ボタンをクリックします。

認証データの各フィールドが正しく記述されており、AMF Securityの既存の認証データとの整合性が確認できると、AMF Securityのデータベースに新しいデバイスとして登録されます。