[index] AT-VST-VRT リファレンスマニュアル 3.13.3

# クイックツアー / 設定画面へのアクセス

## AT-VST-VRTクライアント要件

AT-VST-VRTに対する設定は、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
AT-VST-VRTは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。

> Note

> > Vista Manager アプリケーションの通信は、プロキシーサーバーを経由しないでください。
> > AMFデバイスや無線AP、閲覧環境のコンピューターとの通信がプロキシーサーバーを経由すると、Vista Manager アプリケーションの動作に影響を与える場合があります。
> > （例）
> > ・AMFデバイスや無線APが正常にもかかわらず、重大（赤色）で表示される
> > ・デバイスWeb GUIが表示されない（白紙のページが表示される）
> > ・Wireless Controller アプリケーション（AWCプラグイン）、SNMP Plug-in アプリケーション（SNMPプラグイン）が登録できない
> > なお、Vista Manager アプリケーションの通信の詳細は、「AT-Vista Manager EX（Windows版）インストールガイド」の「ライセンス・動作環境 / 動作環境」をご参照ください。

## AT-VST-VRTの初期設定

AT-VST-VRTのご購入時には、次のように設定されています。

表 1：AT-VST-VRTの初期設定
IPアドレス | ネットワークにDHCPサーバーがある場合は、DHCPサーバーから取得したIPアドレスが設定されます。 ネットワークにDHCPサーバーがない場合は、「192.168.1.1/24」が設定されます。
VLAN | 全ポートがブリッジして、デフォルトVLAN「vlan1」に所属しています。
ユーザー名 | manager
パスワード | friend

## 設定画面へのログイン

ここでは、AT-VST-VRTのIPアドレスが「192.168.1.1」に設定されている場合を例を説明します。

1. Webブラウザーを起動し、 https://192.168.1.1 を入力します。

       https://192.168.1.1

   > Note

   > > WebブラウザーとAT-VST-VRTの間の通信は HTTPS で行われます。

   > Note

   > > Webブラウザーでアクセスした際、フォントを外部サイトよりダウンロードするため、ページが正しく表示されるまでに時間がかかることがあります。

2. アクセスに成功するとログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力して、「サインイン」ボタンをクリックします。
   入力したパスワードは、「●」で表示されます。

   > Note

   > > 初期設定のユーザー名は「manager」、パスワードは「friend」です。

3. 初期設定のユーザー名「manager」、パスワード「friend」でログインしたときは、次のセキュリティー警告が表示されます。ログインを続行するには「保存して次へ」ボタンをクリックします。
   「次回ログイン時に表示する」のチェックを外してからログインすると、次回以降のログイン時にはセキュリティー警告が表示されなくなります。ただし、ブラウザーのキャッシュを削除すると再度表示されるようになります。
4. ログイン直後は、AT-VST-VRTの設定画面であるダッシュボード画面が表示されます。

> Note

> > 各画面で何も操作しない状態が5分続くと自動的にログアウトされ、ログイン画面に戻ります。
> > ただし、「システム」/「監視」画面からモニタリングしている場合はログアウトしません。

設定画面へのログインは以上です。AT-VST-VRTの設定ができるようになります。

## 設定画面の使い方

設定画面の基本的な使い方を説明します。

### ダッシュボード

AT-VST-VRTにログインした直後に表示される設定画面です。基本的な画面構成は次のとおりです（下記はダッシュボード画面の例です）。

> Note

> > 設定画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やソフトウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。

#### ナビゲーションバー

画面上部には、各画面共通のナビゲーションバーが表示されます。
各部分の表示や機能は次のとおりです。

- ① - ダッシュボード画面に移動します（VST-VRTが表示されます）。
- ② - シリアル番号を表示します。
- ③ - システム稼働時間（Uptime）を表示します。
- ④ - ドロップダウンメニューになっており、ログアウトができます。
- ⑤ - 設定を保存します。

#### メニュー欄

画面左側には、各画面に移動するためのメニューが表示されます。
メニュー項目には、大項目単体でページ移動するものと、大項目で下位の小項目（サブ項目）を開閉し、小項目で各ページに移動するものがあります。
各大項目の機能は次のとおりです。

- ダッシュボード
  各種情報を要約して表示する「ダッシュボード」画面に移動します。
- ネットワーク基本設定
  インターフェース、スタティック経路などネットワークの基本的な設定・管理画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ユーザー管理
  ログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行う「ユーザー管理」画面に移動します。
- システム
  ログやシステム関連情報の表示画面に移動したり、日時設定など、システム関連情報の設定・管理画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- Vista Manager
  Vista Manager アプリケーションの設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- AMF Cloud
  AMF Cloud アプリケーションの設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- AMF Security
  AMF Security アプリケーションの設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- Wireless Controller
  無線LANコントローラー（AWC対応）機能の設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- SNMP Plug-in
  SNMP Plug-in（SNMPプラグイン）機能の設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- AT-RADgate
  AT-RADgate アプリケーションの設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。
- AWC-SDF
  AWC-SDF アプリケーションの設定、起動、停止などを行う管理画面を開きます。

#### コンテンツ欄

画面中央右下には、各画面の内容（コンテンツ）が表示されます。表示される内容は画面によって異なります（下記はダッシュボード画面の例です）。
各画面の概要については、これ以降のセクションで説明します。

### 設定の保存

AT-VST-VRTの設定を変更したり、アプリケーションを起動状態にした場合には、画面上部のナビゲーションバーにある「保存」ボタンがオレンジ色に変わります。クリックすることで、設定が保存されます。

> Note

> > 「保存」ボタンをクリックすると、「システム」/「ファイル管理」画面に「default.cfg」というファイルが作成されます（すでに存在していた場合は上書きされます）。
> > このファイルには、「保存」ボタンをクリックした時点のAT-VST-VRTの設定内容が保存されますので、AT-VST-VRTのバックアップファイルとして使用できます。

### ログアウト

AT-VST-VRTの設定画面からログアウトするには、画面上部のナビゲーションバーにある「Admin」ボタンをクリックしたあと、「ログアウト」をクリックします。
設定画面からログアウトし、ログイン画面が表示されます。