[index] AT-VST-VRT リファレンスマニュアル 3.14.1

# リファレンス編 / セキュリティー

「セキュリティー」メニューで設定できる項目を説明します。

## PKI（公開鍵基盤）

Vista Manager アプリケーションのメール送信機能（SMTPS/STARTTLS）で使用する証明書を追加できます。Vista Manager アプリケーション以外では使用されません。

> Note

> > 本画面で追加した証明書は設定ファイル（default.cfg）に保存することができません。そのため、AT-VST-VRTを初期化したり、別の仮想環境のAT-VST-VRTにリストアした場合は、再度証明書の追加が必要になります。

表 1：PKI（公開鍵基盤）
証明書名 | 登録されている証明書名が表示されます。
「コピー」ボタン | 証明書をコピーします。
「鉛筆（編集）」ボタン | 証明書の内容を変更するための「証明書編集」ダイアログを表示します。
「ゴミ箱（削除）」ボタン | 証明書を削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます。
「証明書追加」ボタン | 新規証明書を追加するための「証明書追加」ダイアログを表示します。
「トラストポイント追加」ボタン | 未サポートです。使用しないでください。

### 証明書追加

証明書を新規に追加する画面です。

表 2：PKI（公開鍵基盤）
証明書名 | 証明書名を入力します。 使用できる文字は、英数字と記号 _ - . のみで最大251文字です。なお、入力した文字に拡張子".pem"が自動で追加されるため、拡張子を入力する必要はありません。
証明書データ | 証明書ファイルの本文中にある（—BEGIN CERTIFICATE—）から（—END CERTIFICATE—）までをコピーして貼り付けます。
「キャンセル」ボタン | 証明書を追加せずに「PKI（公開鍵基盤）」画面に戻ります。
「保存」ボタン | 証明書を追加して「PKI（公開鍵基盤）」画面に戻ります。

### 証明書編集

登録した証明書を編集する画面です。

表 3：PKI（公開鍵基盤）
証明書名 | 証明書名を入力します。 使用できる文字は、英数字と記号 _ - . のみで最大251文字です。なお、入力した文字に拡張子".pem"が自動で追加されるため、拡張子を入力する必要はありません。
証明書データ | 証明書ファイルの本文中にある（—BEGIN CERTIFICATE—）から（—END CERTIFICATE—）までをコピーして貼り付けます。
「キャンセル」ボタン | 証明書を変更せずに「PKI（公開鍵基盤）」画面に戻ります。
「保存」ボタン | 証明書を変更して「PKI（公開鍵基盤）」画面に戻ります。