[index] AT-VST-VRT リファレンスマニュアル 3.14.1

# インストール / AT-VST-VRTの動作環境

AT-VST-VRTは、物理サーバーにインストールした仮想化環境上の仮想マシンで動作させることができます。

## システム要件

次に示すシステム要件は、仮想マシン上で動作させるAT-VST-VRTのシステム要件となります。実際のPCのご購入にあたっては、ホストOS、仮想環境のシステム要件も含めたものを選択してください。

> Note

> > 本内容は、動作を保証するものではありません。

### 実際のPC（物理マシン）に必要なシステム要件

実際のPC（物理マシン）に必要なシステム要件を次の表に示します。

表 1：物理マシンのシステム要件
CPU※1 | 「仮想環境上のシステム要件」、「ホストOS」、「仮想化環境」で動作するための充分な値
メモリー（RAM）容量
ストレージ（HDD/SSD）容量
ネットワークインターフェース | GbE×1※2

### 仮想環境上のシステム要件

仮想環境上で動作させるAT-VST-VRTのシステム要件は、AT-VST-VRT上で使用するアプリケーションや、Windows版 AVM EXからの移行する際の管理台数によって異なります。

#### すべてのアプリケーションを使用する場合

表 2：すべてのアプリケーションを使用：中規模相当
管理台数
AMFデバイス | 350以下
AMFデバイスとAMFゲストデバイスの合計 | 850以下※3
無線AP | 500以下
無線クライアント | 3,000以下※4
SNMPエージェント | 1,000以下※5
デバイスディスカバリー（STOAT）検出デバイス | 4,000以下※6
サーバー動作環境
CPU※1 | 仮想CPUの設定：4以上 仮想マシンを動作させる物理CPUの要件：Intel Xeonシリーズ 4コア 3.00GHz以上※7 ※8
メモリー（RAM）容量 | 設定値：32,768MB以上
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 設定値：710GB以上※9

表 3：すべてのアプリケーションを使用：大規模相当
管理台数
AMFデバイス | 1,500以下
AMFデバイスとAMFゲストデバイスの合計 | 3,000以下※3
無線AP | 3,000以下※10
無線クライアント | 24,000以下※11
SNMPエージェント | 2,000以下※12
デバイスディスカバリー（STOAT）検出デバイス | 4,000以下※6
サーバー動作環境
CPU※1 | 仮想CPUの設定：16以上 仮想マシンを動作させる物理CPUの要件：Intel Xeonシリーズ 12コア 3.00GHz以上※7 ※8
メモリー（RAM）容量 | 設定値：40,960MB以上
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 設定値：750GB以上※9

#### Vista Manager、Wireless Controller、SNMP Plug-in、AWC-SDF アプリケーションのみを使用する場合

表 4：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：中規模相当※13
管理台数
AMFデバイス | 750以下
AMFデバイスとAMFゲストデバイスの合計 | 1,500以下※3
無線AP | 600以下
無線クライアント | 3,000以下※4
SNMPエージェント | 500以下※14
デバイスディスカバリー（STOAT）検出デバイス | 2,000以下
サーバー動作環境
CPU※1 | 仮想CPUの設定：4以上 仮想マシンを動作させる物理CPUの要件：Intel Core i5プロセッサー 4コア 2.5GHz以上※7 ※15
メモリー（RAM）容量 | 設定値：10,240MB（Windows Server 2025） 設定値：12,288MB（Windows Server 2025以外）
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 設定値：250GB以上※9 ※16

表 5：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：大規模相当
管理台数
AMFデバイス | 1,500以下
AMFデバイスとAMFゲストデバイスの合計 | 3,000以下※3
無線AP | 3,000以下※10
無線クライアント | 18,000以下※11
SNMPエージェント | 2,000以下※12
デバイスディスカバリー（STOAT）検出デバイス | 4,000以下※6
サーバー動作環境
CPU※1 | 仮想CPUの設定：12以上 仮想マシンを動作させる物理CPUの要件：Intel Xeon Goldプロセッサー 12コア 2.6GHz以上※7 ※17
メモリー（RAM）容量 | 設定値：27,136MB（Windows Server 2025） 設定値：27,648MB（Windows Server 2025以外）
ストレージ（HDD/SSD）容量 | 設定値：750GB以上※9

※1AVXをサポートしているCPUが搭載されている必要があります。
※2インターフェースのボンディング（冗長化）機能を使用するためには GbE×2 が必要です。
※3AMFデバイス数が最大AMFデバイス数を超えない範囲であれば、「AMFデバイス数とAMFゲストデバイス数の合計」の台数までAMFゲストデバイスを使用可能です。
※4クライアント位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、1,500台までとなります。
※5上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、1,000台までとなります。
※6上記の管理可能数にかかわらず、ネットワークマップに表示可能なアイコン数は最大8,000です。例えばAMFデバイス 1,500台、無線AP 2,000台、SNMPエージェント 1,500台、デバイスディスカバリー検出端末 3,000台のように、AMF、各種プラグイン、デバイスディスカバリーによる検出端末の合計が8,000を超えないようにする必要があります。
※7記載のCPUクロック数はベース動作周波数であり、Intel Turbo Boost TechnologyまたはAMD Precision Boost利用時の最大周波数ではありませんのでご注意ください。
※8第3世代以降推奨
※9履歴機能、または、クライアント位置推定機能（エリア認証を含む）を使用する場合は、監視対象機器の規模にかかわらずIOPS 20,000以上のストレージ（SSDなど）をお使いください。
※10本環境下では、AWCプラグインの無線クライアント更新間隔を10分にしてご使用ください。
※11クライアント位置推定機能使用時の、本バージョンにおける無線クライアントの管理可能数は、3,000台までとなります。
※12上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、2,000台までとなります。
※13この規模の構成に限り、状態監視は無効にしてご使用ください（「状態監視設定」サイドパネルにて、状態監視ポーリングを無効に設定）。
※14上記の構成でAVM EX＋SNMPプラグインのみ使用時（AWCプラグイン未使用時）の、本バージョンにおけるSNMPエージェントの管理可能数は、500台までとなります。
※15第9世代以降推奨
※16この規模の構成に限り、各アプリケーション作成時に設定するストレージサイズは以下になります。
Vista Manager：76800MB, Wireless Controller：76800MB, SNMP Plug-in：51200MB
※17第1世代以降推奨

## ホストOS

AT-VST-VRTがサポートするホストOSは次のとおりです。

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2025

  > Note

  > > 「表 4：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：中規模相当」でHyper-Vを使用する場合のホストOSはWindows 10 ※18をサポートします。

  ※18Windows 10を使用する場合に限り、状態監視は無効にしてご使用ください。なお、Windows 10のサポートはWindows版AVM EXからの移行時のみで、2026年10月13日までとなります。

## 仮想化環境

AT-VST-VRTがサポートする仮想化環境は次のとおりです。

### Hyper-V

- Microsoft Hyper-V
- Hyper-V Server 2019

### VMware

- VMware ESXi 8.0