[index] AT-VST-VRT リファレンスマニュアル 3.15.1

# クイックツアー / アプリケーションの設定と起動

ここでは、AT-VST-VRTで使用できるアプリケーションの設定と起動方法、停止方法を説明します。

## 設定項目

アプリケーションごとに、次の表に示す項目を設定します。

表 1：アプリケーションの設定項目
ストレージサイズ (MB) | アプリケーションごとに下記に示す値を設定してください。 ・Vista Manager：204800(MB) ※「表 4：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：中規模相当」の場合は 76800(MB) ・Wireless Controller：204800(MB) ※「表 4：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：中規模相当」の場合は 76800(MB) ・SNMP Plug-in：102400(MB) ※「表 4：Vista Managerと連携アプリケーションのみを使用：中規模相当」の場合は 51200(MB) ・AMF Cloud：32768(MB) ・AMF Security：81920(MB) ・AT-RADgate：65536(MB) ・AWC-SDF：8192(MB)
詳細設定
メモリー制限 (MB) | 通常は設定不要です。無制限（初期値）のままお使いください。
CPUコア制限 (コアインデックス) | 通常は設定不要です。無制限（初期値）のままお使いください。
ネットワーク
インターフェースタイプ | 通常は「Virtual」をお使いください。 Virtual：外部ネットワークのVLAN ID（必須項目）と、MACアドレス（オプション）を指定します。この場合は、複数のアプリケーションを、同じVLAN IDに所属するネットワークポートで使うことができます。 Physical：アプリケーションをネットワークポートに割り当てます。ホストインターフェースで接続するネットワークポート番号を選択します。 例えば、Vista Manager アプリケーションは「eth2」に接続したネットワークで、AMF Cloud アプリケーションは「eth3」に接続したネットワークで使うなど、セグメントをわけることができます。
DHCPを使用 | チェックを付けるとDHCPサーバーが払い出すIPアドレスを使用します。チェックを外すと、IPv4アドレス、ゲートウェイアドレスを固定設定します。 DHCPを使用する場合は、DHCPサーバーからIPアドレスが取得できる環境であることを確認してください。
DNSサーバー | 名前解決に使用するDNSサーバーを指定します。固定設定が必要な場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバー追加」をクリックし、疎通可能なDNSサーバーのアドレスを入力してください。 Note 設定したDNSサーバーにアクセスできない場合は、SNMPプラグインの自動探索に1時間以上かかる、MIB取得ができないなどの事象が発生します。DNSサーバーアドレスを設定した場合は、疎通可能な状態であることを確認してください。

> Note

> > Vista Manager、AMF Security、Wireless Controller、SNMP Plug-in、AT-RADgateにおいて、複数のネットワークインターフェースを作成することは未サポートです。1つのネットワークインターフェースでお使いください。

> Note

> > インターフェースタイプにVirtualを使用し、DHCPを使用しない場合は、アプリケーション設定時にAT-VST-VRT本体のブリッジ（br0）に設定したIPアドレスと同一サブネット内のIPアドレスで、重複しないように設定してください。
> > 例えば、2つのアプリケーション（Vista Manager, Wireless Controller）を使用する場合は、次のように設定します。
> > ・インターフェースタイプ：Virtual
> > ・ネットワークアドレス：192.168.1.0/24
> > ・AT-VST-VRT本体（br0）：192.168.1.10/24
> > ・Vista Manager アプリケーション：192.168.1.11/24
> > ・Wireless Controller アプリケーション：192.168.1.12/24
> > なお、ブリッジ（br0）や各アプリケーションに設定したネットワークとは別に、管理用のネットワークでAT-VST-VRT本体の管理を行いたい場合は、使用していないEthernetインターフェース（eth）をブリッジ（br0）から外し、IPアドレスを設定してください。
> > 例：
> > ・管理用ネットワークアドレス：192.168.2.0/24
> > ・AT-VST-VRT本体（eth1）：192.168.2.10/24
> > （「ネットワーク基本設定」/「ブリッジング」画面で、「br0」から「eth1」を削除しておく）
> > 以上の設定により、br0（eth2～eth10）は、AT-VST-VRT本体（192.168.1.10）と各アプリケーションにアクセスできます。
> > また、eth1は、AT-VST-VRT本体（192.168.2.10）だけにアクセスできます。

> Note

> > 「イメージ更新チェック間隔」は未サポートです。「無効」のまま変更しないでください。

> Note

> > アプリケーションインスタンスの作成やバージョン更新を行う際は、あらかじめ不要なファイルを削除し、「システム」/「ファイル管理」画面の「ストレージ使用量」でストレージに空きがあることを確認してください。

## アプリケーションの設定と起動

ここでは、Vista Manager アプリケーションを例に、アプリケーションを設定して起動するまでの手順を説明します。

1. 画面左側メニュー欄で、「Vista Manager」をクリックします。
2. Vista Managerの管理画面が表示されますので、「設定」ボタンをクリックします。
3. 前述の「設定項目」を例に設定して、「適用」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > Vista Manager、AMF Security、Wireless Controller、SNMP Plug-in、AT-RADgateにおいて、複数のネットワークインターフェースを作成することは未サポートです。1つのネットワークインターフェースでお使いください。

4. Vista Managerの管理画面に戻ります。「デプロイ済みアプリケーション一覧」に登録されたアプリケーションが表示されます。
5. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

アプリケーションの設定と起動は以上です。使用するすべてのアプリケーションに、同じ手順で設定を行ってください。
このあとは、お使いのアプリケーションのマニュアルを参照して、設定を行ってください。

## アプリケーションの停止

アプリケーションの設定を変更するときや、使用しないアプリケーションがあるときは、アプリケーションを停止します。
ここでは、Vista Manager アプリケーションの停止を例に説明します。

1. 画面左側メニュー欄で、「Vista Manager」をクリックします。
2. Vista Managerの管理画面が表示されますので、「停止」ボタンをクリックします。
3. 「状態」項目が「停止中」になります。手順4の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。
4. 「状態」項目が「停止済み」になり、「削除」ボタンと「起動」ボタンが表示されたら、アプリケーションの停止は完了です。
5. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、アプリケーションの停止状態を保存します。

## アプリケーションの削除

停止したアプリケーションを削除することができます。

> Note

> > アプリケーションを削除した場合、ライセンスや設定情報が削除されます。操作には十分ご注意ください。
> > 復元予定がない場合やトラブルシューティングで必要な場合を除き、削除しないことをおすすめします。

各アプリケーションの管理画面「デプロイ済みアプリケーション一覧」で「削除」ボタンをクリックすると、AT-VST-VRTから削除されます。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーション、AMF Security アプリケーション、AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

設定内容をリストアするには、付録「AT-VST-VRTのバックアップとリストア」を参照して設定してください。