[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / 無線モニター / フロアマップ詳細 [AP配置]

フロアマップ上に無線APを配置します。
■ 表示1

表 1：フロアマップ ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 / フロアマップ名 | 所属する管理グループ名と、該当のフロアマップ名が表示されます。
「選択解除」ボタン | 選択中（青丸で囲まれた状態）の無線APの選択を解除します。
「配置解除」ボタン | 選択中（青丸で囲まれた状態）の無線APをフロアマップ上から取り除きます。
無線バンドドロップダウンメニュー | どの無線バンドの情報を表示するかを、次の選択肢から選択します。 無線1 - 2.4GHz 無線2 - 5GHz 無線3 - 5GHz 無線3 - 6GHz 「無線3 - 5GHz」にはAT-TQ5403/5403e/6403 GEN2、AT-TQm5403/6403 GEN2の無線3が、「無線3 - 6GHz」にはAT-TQ3403/7403/7613、AT-TQm3403の無線3が該当します。
表示内容ドロップダウンメニュー | フロアマップ詳細画面の表示内容を切り替えられます。 無線ステータス表示 無線クライアント表示 スマートコネクト表示 不正AP表示 AP配置 エリア編集 壁編集
「一覧へ戻る」ボタン | 「フロアマップ一覧」画面に戻ります。

■ 表示2

- 表示3の未配置無線AP一覧から、配置したい無線APの行をクリックすると、マウスポインターが無線APアイコンに変化します。
  フロアマップのグリッド（方眼）の中をクリックすると、フロアマップに無線APを配置することができます。
- 配置された無線APの状態は、表示内容ドロップダウンメニューにて、直前にスマートコネクト表示を選択していた場合にはスマートコネクト表示に、それ以外の表示を選択していた場合は無線ステータス表示に準じた形でフロアマップに表示されます。
- フロアマップ上に配置した無線APアイコンを動かしたい場合は、無線APアイコンをドラッグ＆ドロップします。
- フロアマップ上の無線APを取り除きたい場合は、対象の無線APアイコンをクリックして選択状態（青丸で囲まれた状態）にし、コンテンツ欄右上の「配置解除」ボタンをクリックします。
  複数の無線APアイコンを順にクリックして、複数選択状態にすることもできます。
  選択状態を解除し、無線APを取り除くのを止める場合は、コンテンツ欄右上の「選択解除」ボタンをクリックします。
- フロアマップコントロールにて「AP名」をチェックありにしている場合には、無線APアイコンの上部にAP名が表示されます。

AP配置の変更（配置、移動、配置解除）は、直ちに反映されます。
■ 表示3
無線AP一覧を表示します。
ここには、フロアマップが所属する管理グループ配下の無線APのうち、いずれのフロアマップにも配置されていないもののみが表示されます。

表 2：フロアマップ 未配置無線AP一覧
項目名 | 説明
--- | ---
X AP | フロアマップが所属する管理グループ配下の無線APのうち、いずれのフロアマップにも配置されていないものの数が表示されます。
無線APを検索 | フロアマップに配置されていない無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「管理状態」「機器名」「IPアドレス」「AP共通設定」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
機器名 | 機器名が表示されます。
ステータスアイコン | 無線APがAWCプラグインの管理下にある場合は緑色のチェック印が表示されます。AWCプラグインの管理下から外れている場合は赤色の三角印で表示されます。
管理状態 | 管理状態が表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。

■ 表示4
無線ステータス表示またはスマートコネクト表示の凡例です。
直前に表示内容ドロップダウンメニューにて選択していた表示形式に準じて表示されます。
■ 表示5
直前に表示内容ドロップダウンメニューにて選択していた表示形式に準じて表示されます。

表 3：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
描画モード | 表示内容ドロップダウンメニューにて直前に選択していた表示形式に従い、無線ステータス表示またはスマートコネクト表示の描画モードに準じた動作をします。
グリッド | フロアマップにグリッド（方眼）を表示するか否か。グリッドを表示する場合はチェックを入れます。
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
凡例 | 凡例を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
詳細 | 未配置無線AP一覧を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
接続健全性アイコン | 表示内容ドロップダウンメニューにて直前にスマートコネクト表示を選択しており、描画モードにてトポロジー表示を選択している場合、接続健全性アイコンを表示か否か。表示する場合はチェックを入れます。
フロアエリア | フロアマップ上にエリアを作成している場合、エリアを表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
デバイスカウンター | フロアマップ上のエリアの左上に、エリア内に配置された登録AP数を表示します。
表示強度 | 表示内容ドロップダウンメニューにて直前にスマートコネクト表示以外を選択していた場合、ヒートマップ表示にて色付き表示する電波強度の下限をスライダーで設定します。
壁 | フロアマップ上に壁を作成している場合、壁を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示6
拡大/縮小ボタンです。
フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。