[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# クイックツアー / AWC-CBの設定 / CB共通設定の作成

ブランケット型無線ネットワークを構成するCB共通設定を作成します。
CB共通設定は、チャンネルブランケット用のVAPであるCB VAPの設定を中心に、チャンネルブランケットに特化した設定項目を集めた共通設定です。
無線APの一般的な動作設定としてのAP共通設定に上書きする形で、チャンネルブランケットに特化した設定項目を補完します。
AP共通設定とCB共通設定を適用する際、双方に重複する設定項目は、CB共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグを上書きします。AP共通設定にのみ含まれる設定項目は、AP共通設定の設定内容がそのまま反映されます。

- AT-TQ6702 GEN2/AT-TQ6602 GEN2用のCB共通設定には、無線1、無線2のそれぞれに7つずつまでCB VAPを設定できます。
- 1台の無線APに複数のCB共通設定を適用することはできません。

したがって、今回のネットワークでは、1階の無線APと2階の無線APでCB共通設定を分ける必要があります。
次の表の緑部分、青部分に示すように、2つのCB共通設定を構成します。

表 1：提供する無線ネットワーク
| 無線バンド | TQ6702G2-xF-1 | TQ6702G2-xF-2 | TQ6702G2-xF-3 | 概要
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2F | 無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
1F | 無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
ForGuest | 来客者用AWC-CB

## 1階のCB共通設定の作成

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「CB共通設定」を選択します。
   「設定機能/チャンネルブランケット設定一覧」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「AWC-CBを使用するAPモデルの選択」ダイアログが表示されます。
4. 無線APの機種を選択します。
   今回は、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQ6702e GEN2」を選択します。

   > Note

   > > AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2とAT-TQ6702e GEN2を混在させる場合は次のファームウェアを適用する必要があります。
   > > - AT-TQ6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.5-0.1以降
   > > - AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.5-0.1以降

5. 「OK」ボタンをクリックします。
6. 「CB共通設定新規作成」画面が表示されます。
7. 「共通設定」にて、CB共通設定名と適用可能な管理グループを設定します。
   - 「CB共通設定名」に「TQ6702G2-CB-1F」を入力します。
   - 「管理グループ」にて、CB共通設定を適用できる無線APの管理グループを選択します。
     複数の管理グループが存在する環境では、それぞれの管理グループのチェックボックスにチェックをつけることで、異なる管理グループをまたいで同じCB共通設定を使用することもできます。
     ここでは先ほど設定した「1-2F Group」にチェックをつけます。
     また、「Default Group」のチェックを外すことはできません。
8. 「VAP(マルチSSID)設定」にて、VAPの設定を行います。
   まず、CB VAP 1に、従業員のモバイル端末用CB VAP「ForStaff-Mobile」を作成します。

   表 2：CB VAP「ForStaff-Mobile」設定
   項目名 | 設定値 | 説明
   --- | --- | ---
   無線 | 無線1 | CB VAPで使用する無線バンドを、無線1（2.4GHz）または無線2（5GHz W52）から選択します。
   VAP | 1 | CB VAPの設定を保存するVAP番号を1～8の数値で指定します。
   チャンネル | 1 | CB VAPで使用する無線チャンネルを選択します。 本設定は同じ無線バンドのすべてのVAP（セル型VAP、CB VAP含む）で共通となります。
   VAP ステータス | 有効 | CB VAPの有効、無効を設定します。
   VLAN ID | 100 | 該当のCB VAPが使用するVLAN IDを1～4094の数字で入力します。（必須） Note 本AP共通設定を適用する無線APがAMFノードにゲストノードとして設定されており、接続するゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するよう設定されている場合、かつ、無線クライアントのIPアドレスの割り当てにDHCPを使用する場合は、無線APの管理用VLANとは異なるVLAN IDを指定してください。
   SSID | ForStaff-Mobile | 該当のCB VAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
   ブロードキャスト | 有効 | 該当のCB VAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
   セキュリティー | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。
   セキュリティーキー（WPA-PSK） | 5+@f/=0N1y | 暗号キーを設定します。
   WPAバージョン | WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。
   暗号化プロトコル | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
   管理フレーム保護 | 無効 | 管理フレームを保護するか否かを表示します。
   Web認証 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かの設定を行います。
   MACアクセス制御 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
   エリア認証 | 無効 | エリア認証を使用するか否かを設定します。
   無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
   無応答端末切断タイマー | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
   再送超過時切断 | 有効 | 無線APからのパケットに対して無線クライアントからの応答がない場合に、その無線クライアントを切断するか否かを設定します。
   多重接続要求 | 無視する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
   ローミング通知 | 有効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
   DTIM間隔 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
   RSSIしきい値 | 30 | CB VAPのビーコン制御に関わるパラメーターを0～91の数値で指定します。 本パラメーターを調整することでチャンネルブランケット環境下における接続・通信状況が向上することがあります。 Note サポート用途で利用する設定項目となります。通常は値を変更しないでください。
   送信出力 | 最大 | 電波出力強度を選択します。
   プロキシーARP | 有効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
   パワーセーブの強制解除 | 無効 | 無線クライアントの無線省電力設定を強制的に解除するか否かを設定します。

9. 続いて、来客用CB VAPを作成するため、「VAP(マルチSSID)設定」のCB VAP一覧にて「＋ VAP追加」をクリックします。
10. CB VAP 2に、来客用CB VAP「ForGuest」を作成します。
    来客用CB VAPでは認証は行いません。
    また、AP共通設定の作成の際に考慮したように、来客者のコンピューターが相互に見えないよう、「無線クライアント間の通信遮断」を有効にします。

    表 3：CB VAP「ForGuest」設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    無線 | 無線1 | CB VAPで使用する無線バンドを、無線1（2.4GHz）または無線2（5GHz W52）から選択します。
    VAP | 2 | CB VAPの設定を保存するVAP番号を1～8の数値で指定します。
    チャンネル | 1 | CB VAPで使用する無線チャンネルを選択します。 本設定は同じ無線バンドのすべてのVAP（セル型VAP、CB VAP含む）で共通となります。
    VAP ステータス | 有効 | CB VAPの有効、無効を設定します。
    VLAN ID | 200 | 該当のCB VAPが使用するVLAN IDを1～4094の数字で入力します。（必須） Note 本AP共通設定を適用する無線APがAMFノードにゲストノードとして設定されており、接続するゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するよう設定されている場合、かつ、無線クライアントのIPアドレスの割り当てにDHCPを使用する場合は、無線APの管理用VLANとは異なるVLAN IDを指定してください。
    SSID | ForGuest | 該当のCB VAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
    ブロードキャスト | 有効 | 該当のCB VAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
    セキュリティー | 無し | 該当するVAPのセキュリティーです。
    Web認証 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かの設定を行います。
    MACアクセス制御 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
    エリア認証 | 無効 | エリア認証を使用するか否かを設定します。
    高速ローミング | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。
    無線クライアント間の通信遮断 | 有効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    無応答端末切断タイマー | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
    再送超過時切断 | 有効 | 無線APからのパケットに対して無線クライアントからの応答がない場合に、その無線クライアントを切断するか否かを設定します。
    多重接続要求 | 無視する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
    ローミング通知 | 有効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
    DTIM間隔 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
    RSSIしきい値 | 30 | CB VAPのビーコン制御に関わるパラメーターを0～91の数値で指定します。 本パラメーターを調整することでチャンネルブランケット環境下における接続・通信状況が向上することがあります。 Note サポート用途で利用する設定項目となります。通常は値を変更しないでください。
    送信出力 | 最大 | 電波出力強度を選択します。
    プロキシーARP | 有効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
    パワーセーブの強制解除 | 無効 | 無線クライアントの無線省電力設定を強制的に解除するか否かを設定します。

11. ここまで設定したCB共通設定を適用するチャンネルブランケットを作成します。
    コンテンツ欄下部の「チャンネルブランケット一覧」にて、右上の設定メニュー（歯車アイコン）から「新規作成」を選択します。
    「チャンネルブランケット新規作成」ダイアログが表示されます。
12. 「チャンネルブランケット名」に「1F Blanket」を入力します。
13. 「CB管理VLAN」を設定します。
    チャンネルブランケットの管理VLANは無線APの管理用VLAN ID、無線クライアントに割り当てるVAPのVLAN IDとは異なるVLAN IDを設定します。
    ここでは、「101」を入力します。
14. 「管理グループ」に、このチャンネルブランケットに所属させたい無線APの管理グループを設定します。
    ここでは、「1-2F Group」を入力します。
15. 「追加」ボタンをクリックして、チャンネルブランケット「1F Blanket」を登録します。
    チャンネルブランケット一覧に「1F Blanket」が表示されます。
16. 続いてチャンネルブランケット「1F Blanket」に所属する無線APを選択します。
    チャンネルブランケット一覧にて、「1F Blanket」の行の「AP一覧」ボタンをクリックします。
    「所属AP一覧」ダイアログが表示されます。
    ダイアログのタイトルには「チャンネルブランケット名：1F Blanket」のようにチャンネルブランケット名が表示されます。
17. 「所属AP編集」ボタンをクリックします。
    「無線APを追加/解除」ダイアログが表示されます。
    「無線APを追加/解除」ダイアログでは、無線APを管理グループ内のフロアマップから、または管理グループ内の無線AP一覧から選択できます。
    デフォルトでは管理グループ内の無線AP一覧が表示されています。
18. 右上の「フロアマップ」ボタンをクリックして、フロアマップのパネル表示に切り替えます。
19. フロアマップのパネル表示から「1F Map」をクリックします。
    「1F Map」に配置された無線APがマップ上にアイコン表示されます。
20. マップ上の無線APアイコンをクリックして、チャンネルブランケットに所属する無線APを選択します。
    - 無線APにマウスカーソルを置くと、無線APのIPアドレス、MACアドレス、機種名を示すポップアップが表示されます。
    - 無線APをクリックすると、無線APアイコンの背景に青丸が表示され、選択状態に切り替わります。複数の無線APを選択することも可能です。
    - 無線APアイコンの選択を解除する場合は、再度、無線APアイコンをクリックし通常の無線APアイコンの状態にします。
    - 濃い灰色の無線APアイコンは、他のチャンネルブランケットに所属済みであることを表します。
      現在はいずれもチャンネルブランケットには所属していないため、濃い灰色の無線APアイコンはありません。
    ここでは、3台表示された無線APをすべて選択します。
21. 「無線APを追加/解除」ダイアログの「保存」ボタンをクリックして、選択を保存します。
    「所属AP一覧」ダイアログに選択した無線APの情報が表示されます。
    選択された無線APが正しいことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックして、「所属AP一覧」ダイアログを閉じます。
    「CB共通設定新規作成」画面の「チャンネルブランケット一覧」に戻ります。
    「1F Blanket」の「割当AP数」の欄が「3」に更新されます。
22. ここまでの設定を保存するため、コンテンツ欄右上の「追加」ボタンをクリックします。

## 2階のCB共通設定の作成

続いて2階のCB共通設定を作成します。
1階のCB共通設定で作成したのと同じ従業員のモバイル端末用CB VAPを作成します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「CB共通設定」を選択し、「設定機能/チャンネルブランケット設定一覧」画面に戻ります。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「AWC-CBを使用するAPモデルの選択」ダイアログが表示されます。
4. 無線APの機種を選択します。
   今回は、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQ6702e GEN2」を選択します。

   > Note

   > > AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2とAT-TQ6702e GEN2を混在させる場合は次のファームウェアを適用する必要があります。
   > > - AT-TQ6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.5-0.1以降
   > > - AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.5-0.1以降

5. 「OK」ボタンをクリックします。
6. 「CB共通設定新規作成」画面が表示されます。
7. 「共通設定」にて、CB共通設定名と適用可能な管理グループを設定します。
   - 「CB共通設定名」に「TQ6702G2-CB-2F」を入力します。
   - 「管理グループ」にて、CB共通設定を適用できる無線APの管理グループを選択します。
     複数の管理グループが存在する環境では、それぞれの管理グループのチェックボックスにチェックをつけることで、異なる管理グループをまたいで同じCB共通設定を使用することもできます。
     ここでは先ほど設定した「1-2F Group」にチェックをつけます。
     また、「Default Group」のチェックを外すことはできません。
8. 「VAP(マルチSSID)設定」にて、VAPの設定を行います。
   CB VAP 1に、従業員のモバイル端末用CB VAP「ForStaff-Mobile」を作成します。

   表 4：CB VAP「ForStaff-Mobile」設定
   項目名 | 設定値 | 説明
   --- | --- | ---
   無線 | 無線1 | CB VAPで使用する無線バンドを、無線1（2.4GHz）または無線2（5GHz W52）から選択します。
   VAP | 1 | CB VAPの設定を保存するVAP番号を1～8の数値で指定します。
   チャンネル | 1 | CB VAPで使用する無線チャンネルを選択します。 本設定は同じ無線バンドのすべてのVAP（セル型VAP、CB VAP含む）で共通となります。
   VAP ステータス | 有効 | CB VAPの有効、無効を設定します。
   VLAN ID | 100 | 該当のCB VAPが使用するVLAN IDを1～4094の数字で入力します。（必須） Note 本AP共通設定を適用する無線APがAMFノードにゲストノードとして設定されており、接続するゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するよう設定されている場合、かつ、無線クライアントのIPアドレスの割り当てにDHCPを使用する場合は、無線APの管理用VLANとは異なるVLAN IDを指定してください。
   SSID | ForStaff-Mobile | 該当のCB VAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
   ブロードキャスト | 有効 | 該当のCB VAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
   セキュリティー | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです
   セキュリティーキー（WPA-PSK） | 5+@f/=0N1y | 暗号キーを設定します。
   WPAバージョン | WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。
   暗号化プロトコル | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
   管理フレーム保護 | 無効 | 管理フレームを保護するか否かを表示します。
   Web認証 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かの設定を行います。
   MACアクセス制御 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
   エリア認証 | 無効 | エリア認証を使用するか否かを設定します。
   無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
   無応答端末切断タイマー | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
   再送超過時切断 | 有効 | 無線APからのパケットに対して無線クライアントからの応答がない場合に、その無線クライアントを切断するか否かを設定します。
   多重接続要求 | 無視する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
   ローミング通知 | 有効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
   DTIM間隔 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
   RSSIしきい値 | 30 | CB VAPのビーコン制御に関わるパラメーターを0～91の数値で指定します。 本パラメーターを調整することでチャンネルブランケット環境下における接続・通信状況が向上することがあります。 Note サポート用途で利用する設定項目となります。通常は値を変更しないでください。
   送信出力 | 最大 | 電波出力強度を選択します。
   プロキシーARP | 有効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
   パワーセーブの強制解除 | 無効 | 無線クライアントの無線省電力設定を強制的に解除するか否かを設定します。

9. ここまで設定したCB共通設定を適用するチャンネルブランケットを作成します。
   コンテンツ欄下部の「チャンネルブランケット一覧」にて、右上の設定メニュー（歯車アイコン）から「新規作成」を選択します。
   「チャンネルブランケット新規作成」ダイアログが表示されます。
10. 「チャンネルブランケット名」に「2F Blanket」を入力します。
11. 「CB管理VLAN」を設定します。
    チャンネルブランケットの管理VLANは無線APの管理用VLAN ID、無線クライアントに割り当てるVAPのVLAN IDとは異なるVLAN IDを設定します。
    ここでは、「201」を入力します。
12. 「管理グループ」に、このチャンネルブランケットに所属させたい無線APの管理グループを設定します。
    ここでは、「1-2F Group」を入力します。
13. 「追加」ボタンをクリックして、チャンネルブランケット「2F Blanket」を登録します。
    チャンネルブランケット一覧に「2F Blanket」が表示されます。
14. 続いてチャンネルブランケット「2F Blanket」に所属する無線APを選択します。
    チャンネルブランケット一覧にて、「2F Blanket」の行の「AP一覧」ボタンをクリックします。
    「所属AP一覧」ダイアログが表示されます。
    ダイアログのタイトルには「チャンネルブランケット名：2F Blanket」のようにチャンネルブランケット名が表示されます。
15. 「所属AP編集」ボタンをクリックします。
    「無線APを追加/解除」ダイアログが表示されます。
    「無線APを追加/解除」ダイアログでは、無線APを管理グループ内のフロアマップから、または管理グループ内の無線AP一覧から選択できます。
    デフォルトでは管理グループ内の無線AP一覧が表示されています。
16. 右上の「フロアマップ」ボタンをクリックして、フロアマップのパネル表示に切り替えます。
17. フロアマップのパネル表示から「2F Map」をクリックします。
    「2F Map」に配置された無線APがマップ上にアイコン表示されます。
18. マップ上の無線APアイコンをクリックして、チャンネルブランケットに所属する無線APを選択します。
    3台表示された無線APをすべて選択します。
19. 「無線APを追加/解除」ダイアログの「保存」ボタンをクリックして、選択を保存します。
    「所属AP一覧」ダイアログに選択した無線APの情報が表示されます。
    選択された無線APが正しいことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックして、「所属AP一覧」ダイアログを閉じます。
    「CB共通設定新規作成」画面の「チャンネルブランケット一覧」に戻ります。
    「2F Blanket」の「割当AP数」の欄が「3」に更新されます。
20. ここまでの設定を保存するため、コンテンツ欄右上の「追加」ボタンをクリックします。