[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 概要 / AWCプラグインについて

AWCプラグインでは、AMFネットワーク配下のゲストノードとして登録された無線アクセスポイント、または、同一のネットワーク配下の無線アクセスポイント（AP）を一括設定したり、視覚的に管理したりすることができます。
また、AWC（Autonomous Wave Control）機能により、複数の無線APのチャンネルや電波の送信出力を、周囲の環境変化に応じて自律的に調整できます。
AWCプラグインを使用することにより以下のことが行えます。

- 無線APのグループごとの一括設定
- 無線APの一括ファームウェアアップグレード
- 無線ネットワークの直感的なグラフィカル表示
- AWC機能によるチャンネル/送信出力の自動調整
- 不正AP検出

また、無線チャンネルブランケットライセンスを適用している場合は、ブランケット型無線ネットワーク「AWC-CB（AWC-Channel Blanket）」とセル型無線ネットワークを融合させたハイブリッド・ワイヤレスシステムを利用できます。
AWC-CBの詳細については、「各種操作」/「チャンネルブランケット」/「概要」をご覧ください。
AMFネットワーク内の無線APを管理する場合は、本ソフトウェアを使用する前に、お使いの環境でAMFネットワークが正しく構築されているかを確認してください。
AMFネットワーク機能については、お使いのスイッチのコマンドリファレンスをご覧ください。

> Note

> > 一部機能を除いて、AMFコントローラー/マスターが存在しないネットワークでもAWCプラグインをお使いいただくことができます。ただし、AWCプラグインをお使いの際には、AWCプラグインと合わせてAVM EX本体もインストールし、ライセンス認証が正常に行われている必要があります。AWCプラグイン単独でインストール、使用することはできません。

## 無線APの個体管理

AWCプラグインでは、無線APのIPアドレスとMACアドレスを関連付けて管理しています。
無線APを手動登録する場合はIPアドレスとMACアドレスの入力を必要とします。AMFゲストノードから選択したり、IPアドレスをDHCPサーバーから取得したりする場合は、直接これらの情報の入力を必要とすることはありませんが、それぞれのサービスからIPアドレス、MACアドレスを取得し、内部のデータベース上で関連付けています。
このため、無線APの登録の際はIPアドレスやMACアドレスの重複を受け付けません。必ず一意なIPアドレスを登録してください。
既設の無線APの配置換えなどにより、管理下APのIPアドレスが既に登録されている別の管理下APのものと一時的にでも重複してしまうと、内部データベースに不整合が生じ、変更を正しく反映することができなくなります。
例えば、複数の無線APについて、DHCPサーバーにスタティックに登録されたMACアドレスとIPアドレスの紐づけを入れ替える場合は、対応する無線APを同時に接続せずに、1台ずつリンクアップしDHCPリースが更新されたら一旦リンクダウンさせて次の無線APをリンクアップするなど、古い設定のDHCPリースと新しい設定のDHCPリースで同じIPアドレスが複数台に重複して割り当てられる状況が発生しないよう、注意が必要です。

## 無線クライアントの接続履歴管理とクライアントパケット解析

AWCプラグインでは、管理している無線APに接続中、もしくは過去接続していた無線クライアントの接続・切断などの都度、ログを記録して、詳細なクライアントの挙動を監視し、接続履歴を保存することができます。
「画面リファレンス」/「システム設定」画面の履歴データ保存期間設定にて「無線クライアント」を「設定する」にすることで本機能が有効になります。
また、「クライアントパケットの解析」を有効に設定することで、接続クライアントの通信を解析し、無線クライアントのホスト名や使用OSなどの情報を取得できます。
クライアントパケットの解析を有効に使用するには、次の条件があります。

- DHCPを使用して無線クライアントにIPアドレスを割り当てている
- 次のDHCPオプションが有効に機能している
  - DHCPオプション12（ホスト名）
  - DHCPオプション55/60（OS）

> Note

> > 本機能を有効にすると、無線クライアントを接続した時にネットワーク接続についてのログが表示されるようになります。ログの詳細については、「画面リファレンス」/「無線モニター」/「ログ管理」をご覧ください。

サポートする無線AP機種については、「各種操作」/「無線管理」/「AP共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。

## 対象無線AP

AWCプラグインで管理可能な無線APの具体的な機種は次の通りです。

> Note

> > 以下に記載するソフトウェアバージョンは、AWCプラグインのものを指します。

> Note

> > AWCプラグインで無線APを管理する場合は、原則として無線APの初期化を行ってから管理するようにしてください。管理前に設定可能な項目については「各種操作」/「その他の設定」/「無線APのWeb設定画面からの変更」をご参照ください。

- AT-TQシリーズ

  > Note

  > > 本バージョンでは、AT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600の管理は未サポートとなります。AP共通設定の対象モデルなどのAT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600の設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。

  表 1：AT-TQシリーズ
  ファームウェアバージョン | サポート状況 | 備考
  --- | --- | ---
  AT-TQ1402、AT-TQm1402
  6.0.2-1.1 | サポート |
  6.0.2-0.1, 6.0.2-0.1b | サポート | 「RADIUSパケットの検証」設定は未サポートとなります。
  6.0.1-7.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-3.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-2.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.4以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.0-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.0-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.2.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  AT-TQ5403、AT-TQ5403e、AT-TQm5403
  6.0.4-0.2 | サポート |
  6.0.3-0.1 ～ 6.0.3-0.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.15.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.2-0.3 ～ 6.0.2-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.3以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.2-0.1 ～ 6.0.2.0.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-6.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-5.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-2.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.5.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  6.0.1-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  5.4.x以前 | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。
  AT-TQ6602
  7.0.1-4.1 ～ 7.0.1-4.3 | サポート | 無線AP側の該当バージョンの新機能は、一部AWCプラグインから設定できない場合があります。
  7.0.1-3.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.1-2.8 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.1-2.1 ～ 7.0.1-2.7 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.9.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.1-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.1-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.7.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.0-1.3 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  7.0.0-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.5.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。
  AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
  8.0.5-0.1 ～ 8.0.5-0.2 | サポート |
  8.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-1.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.11.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  ～ 8.0.2-1.x | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。
  AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
  8.0.5-0.1 ～ 8.0.5-0.2 | サポート |
  8.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-1.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  8.0.3-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.11.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  ～ 8.0.2-1.x | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。
  AT-TQ6702e GEN2
  9.0.5-0.1 | サポート |
  9.0.4-3.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  9.0.4-2.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  9.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  9.0.3-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
  9.0.5-0.1 | サポート |
  9.0.4-3.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  9.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  9.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  AT-TQ7403
  10.0.5-0.1 ～ 10.0.5-0.2 | サポート |
  10.0.4-3.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  10.0.4-2.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  10.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  10.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。
  AT-TQ3403 / AT-TQm3403
  11.0.5-0.1 | サポート |
  AT-TQ7613
  12.0.5-0.1 | サポート |
  AT-TQ6702 GEN2-R
  5.5.4-2.3 | サポート | Note AT-TQ6702 GEN2-Rの一部設定は、無線AP本体のCLIまたはWeb管理画面で行います。
  ～ 5.5.4-1.x | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。
  AT-TQ7403-R
  5.5.4-2.3 | サポート | Note AT-TQ7403-Rの一部設定は、無線AP本体のCLIまたはWeb管理画面で行います。

- SDN/OpenFlow対応AT-TQシリーズ

  > Note

  > > 本バージョンでは、SDN/OpenFlow対応ファームウェアを搭載したAT-TQシリーズの管理は未サポートとなります。AP共通設定の対象モデルなどのAT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600、AT-TQ5403、AT-TQ5403e SDN/OpenFlowモードの設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。

## 管理可能数

本バージョンのAWCプラグインで管理可能な無線APの数は以下の通りです。

> Note

> > 管理可能数はAWCプラグインでサポートする最大数を示したものです。実際に管理可能な数は、サーバー環境、および、AVM EXに適用されたAWCプラグインライセンスによって異なります。

- 無線AP
  3,000台まで
  （うちAT-TQm1402/3403/5403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2は各100台まで）

  > Note

  > > 管理グループは100個まで、AP共通設定は300個までをサポートします。
  > > また、上記はAWCプラグインがサポートする無線APの上限であり、実際に管理可能な無線AP数はサーバー環境によって異なります。詳細は「AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版）リリースノート」に掲載の動作環境をご確認ください。
  > > また、無線APを501台以上使用する大規模構成では、無線機器トポロジーデータ更新間隔を10分にしてご使用ください。

- 無線クライアント
  3,000台まで（位置推定機能有効時）
  18,000台まで（位置推定機能無効時）
- フロアマップ
  1フロアマップあたり 最大120無線AP
- リモートモニターでの管理可能数
  - 無線LANコントローラー
    60台まで
  - 無線AP
    1,800台まで（ただし無線LANコントローラー側の上限に依存します）
    リモートモニターの詳細については、「画面リファレンス」/「無線モニター」/「リモートモニター」をご参照ください。

> Note

> > 最大数はプラグインや機器の構成によって異なる場合がありますので、弊社ホームページに掲載のリリースノートを併せてご確認ください。

> Note

> > 管理台数が多い程、各ページの表示に時間がかかる可能性があります。

## アカウントの種類

AWCプラグインのアカウント情報は、AVM EXと共通したデータベースを使用します。

表 2：アカウントの種類
種類 | 概要
--- | ---
管理者アカウント | すべてのワイヤレス管理機能を使用できます。
一般ユーザーアカウント | ワイヤレス管理機能のうち、下記の設定または閲覧は行えません。 管理グループの作成 AWC計算結果適用のログ システムの初期化、バージョン情報の確認 一般ユーザーには、管理グループごとに、設定、閲覧の権限を割り当てることができます。

詳細は「AT-Vista Manager EX ベースリファレンスマニュアル」に掲載の「ユーザー管理」をご覧ください。