[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# クイックツアー / AWC-CBの設定 / 概要

ここでは、AWC-CB（AWC-チャンネルブランケット）無線ネットワークの構築の流れを、具体的な設定手順とともに記します。
次の構成を例にします。

- フロアは1Fと2Fに分かれています。
- 両フロアにて従業員のPC端末用、携帯端末用の無線ネットワークを展開します。
- 1Fでは来客用の無線ネットワークを別途に展開します。

表 1：構成例
| 機器名 | ノード名 | IPアドレス | MACアドレス | 役割
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| AMFマスター | AT-VAA |  |  | AMF Cloud
Wireless Controllerアプリケーションコンテナー |  |  |  | AWCプラグイン
AlliedWare Plus レイヤー3スイッチ |  | 192.168.1.1 |  | DHCP・NTPサーバー
1F | PoE+対応AlliedWare Plusスイッチ | x230-1F |  |  | PoE+給電用
AT-TQ6702 GEN2 | TQ6702G2-1F-1 | 192.168.1.100 | 00:00:5E:00:53:00 | AMFゲストノード
TQ6702G2-1F-2 | 192.168.1.101 | 00:00:5E:00:53:20
TQ6702G2-1F-3 | 192.168.1.102 | 00:00:5E:00:53:40
2F | PoE+対応AlliedWare Plusスイッチ | x230-2F |  |  | PoE+給電用
AT-TQ6702 GEN2 | TQ6702G2-2F-1 | 192.168.1.103 | 00:00:5E:00:53:60 | AMFゲストノード
TQ6702G2-2F-2 | 192.168.1.104 | 00:00:5E:00:53:80
TQ6702G2-2F-3 | 192.168.1.105 | 00:00:5E:00:53:A0

以下の項目については、AMFネットワーク機器側にて事前に設定が済んでいるものとします。

- AMFネットワークは、AVM EXの管理対象として登録済み
- AMFゲストノードの設定は、PoE+スイッチにて実施済み
- L3スイッチには、デフォルトVLANインターフェースvlan1（192.168.1.0/24）、無線クライアント用VLANインターフェースvlan100（192.168.100.0/24）、vlan200（192.168.200.0/24）を設定し、それぞれDHCPプールを設定済み
- PoE+スイッチの無線AP接続ポート（および必要に応じて他のポート）にネイティブVLAN（所属先タグなしVLAN）としてvlan1を設定し、vlan100、vlan101、vlan200、vlan201のタグ付きパケットの送受信を許可

また、無線APの管理を簡便化し、障害発生時に迅速な障害対応を行うため、ゼロタッチコンフィグ、オートリカバリーを利用できるよう、以下の設定を行います。

- 無線APのIPアドレスはL3スイッチからDHCPにて割り当て
- 無線APがAMFノードにAMFゲストノードとして設定済み
- PoE+スイッチには接続するAMFゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するように設定済み
- PoE+スイッチには、無線APの管理用VLAN（vlan1）に対してDHCP Snooping機能が有効に設定済み

なお、フロアマップのマップ画像は別途適切な画像を用意するものとします。