[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / 無線モニター / フロアマップ詳細 [スマートコネクト表示]

AWC-SCによるスマートコネクトネットワークをフロアマップ上に構成している場合は、フロアマップ上の無線APの接続状態、役割などを表示することができます。

## スマートコネクト表示

■ 表示1

表 1：フロアマップ ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 / フロアマップ名 | 所属する管理グループ名と、該当のフロアマップ名が表示されます。
スパナアイコン | スパナアイコンにマウスオーバーすると、管理下APに対する設定のサブメニューが表示されます。無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れる、または、フロアマップ上の無線APアイコンをクリックして選択すると、無線APの設定を行えます。スマートコネクト表示では設定適用、再起動、ファームウェア割り当て、ファームウェア更新は実行できません。 AWC計算・適用： 現在のフロアマップが所属する管理グループのすべての管理下APに対して、AWC計算の実施、適用を行います。 フロアマップ表示設定の保存： 現在のフロアマップの表示位置・拡大率をユーザーごとの設定として保存します。 他のフロアマップや、他のユーザーの閲覧環境には影響を及ぼしません。 Note 変更をデフォルトに戻すことはできません。手動で同等の表示位置・拡大率に調整して描画設定を保存しなおすか、別途フロアマップまたはユーザーを作成しなおす必要があります。
無線バンドドロップダウンメニュー | スマートコネクト表示では無効となります。
表示内容ドロップダウンメニュー | フロアマップ詳細画面の表示内容を切り替えられます。 無線ステータス表示 無線クライアント表示 スマートコネクト表示 不正AP表示 AP配置 エリア編集 壁編集
「一覧へ戻る」ボタン | 「フロアマップ一覧」画面に戻ります。

■ 表示2

- フロアマップ上の無線APアイコンが、AWC-SCにおける役割を表します。
  フロアマップコントロールにて「AP名」をチェックありにしている場合には、無線APアイコンの上部にAP名が表示されます。
  - ルートAP：
    有線ネットワークで接続された無線APのアイコンで表します。
  - サテライトAP（コネクターAP、ターミネーターAP）：
    無線ネットワークで接続された無線APのアイコンで表します。
  なお、SC共通設定における役割の設定と動作が一致しない場合は、次の表示となります。
  - ルートAPに設定されているにもかかわらずサテライトAPとして動作している
    UTPケーブルが接続されていない場合が考えられます。
  - サテライトAPに設定されているにもかかわらずルートAPとして動作している
    UTPケーブルが接続されたままになっている場合などが考えられます。
  - 無線APがAWC-SCのメンバーとして動作していない
    管理されていない場合、ファームウェアが最新でない場合、必要なライセンスが適用されていない場合などが考えられます。
- 無線AP間の論理的な接続は、コンテンツ欄下部のフロアマップコントロールにて、「描画モード」ドロップダウンリストから「トポロジー」を選択することで確認できます。
  トポロジー表示では、無線APアイコン間のリンク線は灰色で表示します。
  フロアマップコントロールにて「接続健全性アイコン」にチェックが入っている場合、無線AP間の電波の強度を接続健全性アイコンの波の数で表します。

  表 2：接続健全性アイコン
  アイコンの波の数 | 電波強度
  --- | ---
  | 4本 | -57dBm以上
  | 3本 | -62 ～ -58dBm
  | 2本 | -69 ～ -63dBm
  | 1本 | -79 ～ -70dBm
  | 0本 | -80dBm以下

- 無線AP間の通信使用率は、コンテンツ欄下部のフロアマップコントロールにて、「描画モード」ドロップダウンリストから「トラフィック」を選択することで確認できます。
  トラフィック表示では、無線APアイコン間のリンク線は間で2つに分かれており、例えば無線AP1－無線AP2間のリンクでは、無線AP1寄りの半分が無線AP1からの送信（無線AP2への受信）、無線AP2寄りの半分が無線からの送信（無線AP1への受信）の使用率を表します。
  それぞれ、リンクの使用率ごとに次の色で表示されます。
  リンクの使用率はAP間のリンクの通信速度と通信量を基に算出されています。
  - 水色：0～25%
  - 緑色：25～50%
  - 黄色：50～75%
  - 赤色：75～100%

■ 表示3

表 3：スマートコネクト無線AP一覧
項目名 | 説明
--- | ---
詳細 | クリックすると、デフォルトで表示される 機器名、SC状態、MACアドレスの他にアクセプター/コネクターAPの送信/受信速度（バイト/秒）、タグの情報が表示されます。 デフォルトの状態に戻る場合は、再び詳細をクリックします。
X AP | フロアマップに配置されている無線APの総数が表示されます。スマートコネクトが有効でない無線APも含みます。
更新タイマー | 一覧の自動更新からの経過時間と次の自動更新までの残り時間を灰色のプログレスバーで表示します。一覧は、ユーザー管理メニューの「更新間隔」にて「フロアマップ(スマートコネクト)」に設定した間隔で更新されます（デフォルトでは5秒）。 また、右側の自動更新再開ボタン・停止ボタンをクリックして自動更新の一時停止や再開を指定したり、手動更新ボタンをクリックして強制的に無線AP一覧を更新したりできます。
無線APを検索 | 現在の表示対象のうち、「機器名」「SC状態」「MACアドレス」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
機器名 | 機器名が表示されます。
SC状態 | AWC-SCにおける無線APの役割を表示します。 ルート： 配下のコネクターAP/ターミネーターAPや無線クライアントの通信を有線ネットワークとブリッジします。 コネクター： 配下のターミネーターAPや無線クライアントの通信をルートAPとブリッジします。 ターミネーター： 配下の無線クライアントの通信を上位のルートAP/コネクターAPとブリッジします。 不明： AWC-SC接続が確立されていません。または、スマートコネクトが有効に設定されていません。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。

■ 表示4
スマートコネクト表示画面では、「表示強度」は無効となります。
また、描画モードを「トポロジー」にした場合は「凡例」が、描画モードを「トラフィック」にした場合は「接続健全性アイコン」が、それぞれ無効となります。

表 4：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
描画モード | フロアマップ上の無線AP間のリンク線があらわす情報を「トポロジー」または「トラフィック」から選択します。
グリッド | フロアマップにグリッド（方眼）を表示するか否か。グリッドを表示する場合はチェックを入れます。
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
凡例 | 凡例を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
詳細 | AP一覧を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
接続健全性アイコン | トポロジー表示において、接続健全性アイコンを表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
フロアエリア | フロアマップ上にエリアを作成している場合、エリアを表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
デバイスカウンター | フロアマップ上のエリアの左上に、エリア内に配置された登録AP数を表示します。
壁 | フロアマップ上に壁を作成している場合、壁を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示5
拡大/縮小ボタンです。
フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。

## スマートコネクト無線AP一覧 拡張表示

フロアマップ スマートコネクト無線AP一覧の上部にある「詳細」をクリックすると、リストが拡張し、スマートコネクトネットワークに参加している無線APの親子関係、上流・下流の通信速度などを表示できます。

表 5：フロアマップ スマートコネクト無線AP一覧 拡張表示
項目名 | 説明
--- | ---
詳細 | クリックすると、デフォルトで表示される機器名、SC状態、MACアドレスの他にアクセプター/コネクターAPの送信/受信速度（バイト/秒）、タグの情報が表示されます。 デフォルトの状態に戻る場合は、再び詳細をクリックします。
X AP | フロアマップに配置されている無線APの総数が表示されます。スマートコネクトが有効でない無線APも含みます。
更新タイマー | 一覧の自動更新からの経過時間と次の自動更新までの残り時間を灰色のプログレスバーで表示します。一覧は、ユーザー管理メニューの「更新間隔」にて「フロアマップ(スマートコネクト)」に設定した間隔で更新されます（デフォルトでは5秒）。 また、右側の自動更新再開ボタン・停止ボタンをクリックして自動更新の一時停止や再開を指定したり、手動更新ボタンをクリックして強制的に無線AP一覧を更新したりできます。
無線APを検索 | フロアマップ上の無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「SC状態」「MACアドレス」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
機器名 | 機器名が表示されます。
SC状態 | AWC-SCにおける無線APの役割を表示します。 ルート： 配下のコネクターAP/ターミネーターAPや無線クライアントの通信を有線ネットワークとブリッジします。 コネクター： 配下のターミネーターAPや無線クライアントの通信をルートAPとブリッジします。 ターミネーター： 配下の無線クライアントの通信を上位のルートAP/コネクターAPとブリッジします。 不明： AWC-SC接続が確立されていません。または、スマートコネクトが有効に設定されていません。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
アクセプター送信 | 下流の無線APに送信する通信（ルートAP→コネクターAP/ターミネーターAP、または、コネクターAP→ターミネーターAP）の速度（バイト/秒）を表示します。
アクセプター受信 | 下流の無線APから受信する通信（ルートAP←コネクターAP/ターミネーターAP、または、コネクターAP←ターミネーターAP）の速度（バイト/秒）を表示します。
コネクター送信 | 上流の無線APに送信する通信（コネクターAP/ターミネーターAP→ルートAP、または、ターミネーターAP→コネクターAP）の速度（バイト/秒）を表示します。
コネクター送信 | 上流の無線APから受信する通信（コネクターAP/ターミネーターAP←ルートAP、または、ターミネーターAP←コネクターAP）の速度（バイト/秒）を表示します。
タグ | 無線APに登録したタグが表示されます。