[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / 無線設定 / AP登録・設定

無線APの登録・設定を行えます。
無線APの登録、設定変更、削除方法は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの登録、情報編集、削除」をご覧ください。

> Note

> > 本画面で検索、ソート、タグフィルターによる絞り込みを行った場合、それ以前の無線APの選択状態は解除されます。

> Note

> > 「WPAエンタープライズ」と「高速移行」を併用したVAPを含むAP共通設定では、このAP共通設定が適用されている無線APが増減した際、該当のAP共通設定が適用されている無線APの設定状態は「変更有」となります。
> > このAP共通設定が適用された無線APが増減する設定を行った際、該当のAP共通設定が適用されたすべての無線APに対して設定適用を行うかを尋ねるダイアログが表示されます。
> > 「OK」をクリックすると、該当のAP共通設定が割り当てられた無線APに対して設定適用が行われます。

## 基本項目

■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「無線設定」ボタン | 無線設定画面を表示します。 リストに登録されている無線APのAP共通設定の選択、チャンネル設定、送信出力の設定が行えます。
歯車アイコン | 歯車アイコンにマウスオーバーすると、手動で登録、CSVから登録、ゲストノードから登録、CSV出力、レポートの出力、タグ編集、AP共通設定の割当、削除のサブメニューが表示されます。 タグ編集、AP共通設定の割当、削除メニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 手動で登録 / CSVから登録 / ゲストノードから登録： AWCプラグインに無線APを登録します。無線APの登録方法は3通りの方法で行えます。無線APの登録方法は「各種操作」/「無線管理」/「無線APの登録、情報編集、削除」をご覧ください。 CSV出力： 無線AP一覧の情報（機器名、管理状態、設定状態、IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定、管理グループ、タグ）をCSV形式で保存できます。ファイル名は「vista_access_points_yyyymmdd-hhmmss.csv」です。 レポートの出力： 無線APのレポート（無線コントローラーIPアドレス、無線AP IPアドレス、サブネットマスク、DHCP、MACアドレス、製品モデル、管理状態、設定状態、フロアマップ名、無線IP、チャンネル、送信出力、ソフトウェアバージョン、シリアルナンバー）をCSV形式で保存できます。ファイル名は「vista_access_points_report_yyyymmdd-hhmmss.csv」です。 タグ編集： 無線AP一覧で選択した無線APのタグを編集します。 AP共通設定の割当： 無線AP一覧で選択した無線APに対してAP共通設定の割り当てを行います。 削除： 無線AP一覧で選択した無線APを削除します。
スパナアイコン | スパナアイコンにマウスオーバーすると、設定適用、再起動、ファームウェア更新、テクニカルサポート情報の取得のサブメニューが表示されます。これらのメニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 Note 一度に再起動する無線APの数は350台以下にしてください。 Note 一度にファームウェアを更新できる無線APの数は、AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度によって異なります。 AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度がそれぞれ1Gbpsの場合、一度にファームウェアを更新できる無線APの数は次の通りです。 AT-TQ3403、AT-TQm3403：最大120台 AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403：最大200台 AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2：最大140台 AT-TQ6602：最大100台 AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2：最大135台 AT-TQ7403：最大135台 ATｰTQ7613：最大120台 AT-TQ6702 GEN2-R：最大75台 AT-TQ7403-R：最大70台 その他の無線AP：最大350台 それぞれの帯域が他の通信で使用されている場合は、上記の台数よりも少なくなる場合があります。 なお、AT-TQ6702 GEN2-RはAWCプラグインからのファームウェアの更新は未サポートとなります。 設定適用： 無線設定画面で行った設定変更が無線AP本体に適用されます。 再起動： 無線APを再起動します。 ファームウェア更新： 「ファームウェア更新」ダイアログを表示します。 適用されるファームウェアは、別途「ファームウェア登録」にて適用されたファームウェアを使用します。 機器名： ファームウェアを更新する管理下APの機器名を表示します。 IPアドレス： 管理下APのIPアドレスを表示します。 MACアドレス： 管理下APのMACアドレスを表示します。 管理状態： 管理下APの管理状態を表示します。 現在のファームウェア： 「-」が表示されます。 割当ファームウェア： 現在、管理下APに割り当てられているファームウェアの機器種別とバージョンを表示します。 「OK」ボタン： 無線APのファームウェアを更新します。 「キャンセル」ボタン： 無線APのファームウェア更新を中止します。 テクニカルサポート情報の取得： 選択した無線APのテクニカルサポート情報を一括してダウンロードします。 最大25台までの無線APのテクニカルサポート情報を同時に取得できます。 「テクニカルサポート情報」ダイアログには、テクニカルサポート情報に含まれる情報の種別が表示されます。 「情報の取得に同意します」チェックボックスにチェックをつけて「ダウンロード」ボタンをクリックすると、各無線APのテクニカルサポート情報を集積し、一括してダウンロードします。 ファイルには、無線AP個別のテクニカルサポート情報を併せて収録しています。 Note いずれかの無線APからのテクニカルサポート情報が取得できなかった場合、ダウンロードに失敗した旨のメッセージが表示されて終了します。 この場合は、「無線モニター」/「ログ管理」画面にてテクニカルサポート情報の取得ができなかった無線APを確認し、「AP登録・設定」画面で該当の無線APを除外してもう一度テクニカルサポート情報の一括取得を試みてください。 トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

■ 表示2

表 2
項目名 | 説明
--- | ---
X AP | 無線APの総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済みの無線AP（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
無線APを検索 | 無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「IPアドレス」「MACアドレス」「AP共通設定」「管理グループ」「フロアマップ名」「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 「フロアマップ名」「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」については、「無線AP詳細」をご覧ください。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ | 「無線APを検索」欄の下の「全て見る」をクリックすると、登録されているすべてのタグが表示されます。 通常の状態に戻す場合は「閉じる」をクリックします。
「基本情報」/「追加情報」ボタン | リストの表示内容を切り替えます。

■ 表示3

表 3：無線AP一覧 基本項目
項目名 | 説明
--- | ---
基本情報
チェックボックス | 無線APの選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内の無線APすべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態 接続待機： AWCプラグインが無線APにAMF設定による事前設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 または、AWCプラグインが無線APにDHCP設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 管理失敗： 無線APがAWCプラグインの管理下から外れた状態 未認証： AVM EXに登録された無線APライセンスで管理できる最大無線AP数を超えているため、無線APが管理できない状態 または、チャンネルブランケット、スマートコネクトを設定している無線APがそれらのライセンス数を超えているため、無線APが管理できない状態 また、接続待機状態の場合、表示をクリックすると、待機中の状態に関する詳細なメッセージがポップアップ表示されます。
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。 管理状態が「接続待機」の無線APの場合、「取得中」と表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。 管理状態が「接続待機」の無線APの場合、「取得中」と表示されます。
AP共通設定 | 関連付けているAP共通設定が表示されます。
管理グループ | 関連付けている管理グループが表示されます。
タグ | 無線APに設定したタグが表示されます。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 「無線AP編集」ダイアログが開きます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | 「無線AP詳細」画面に切り替わります。
追加情報
チェックボックス | 無線APの選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内の無線APすべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態 接続待機： AWCプラグインが無線APにAMF設定による事前設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 または、AWCプラグインが無線APにDHCP設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 管理失敗： 無線APがAWCプラグインの管理下から外れた状態 未認証： AVM EXに登録された無線APライセンスで管理できる最大無線AP数を超えているため、無線APが管理できない状態 または、チャンネルブランケット、スマートコネクトを設定している無線APがそれらのライセンス数を超えているため、無線APが管理できない状態
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
CB共通設定 | 無線APに適用されたCB共通設定が表示されます。
SC共通設定 | 関連付けている管理グループに作成されたSC共通設定が表示されます。 Note SC共通設定は、該当無線APのスマートコネクトの有効/無効にかかわらず表示されます。
DCN共通設定 | 無線APに適用されたDCN共通設定が表示されます。
フロアマップ名 | 設定されているフロアマップ名が表示されます。
割当ファームウェア | 「ファームウェア登録」にて設定された、無線APに適用予定、または適用済みのファームウェアファイルの対象機種名とバージョンを表示します。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 「無線AP編集」ダイアログが開きます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | 「無線AP詳細」画面に切り替わります。

■ 表示4

表 4
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

## 無線設定

リストに登録されている無線APのAP共通設定の選択、チャンネル設定、送信出力の設定が行えます。
設定変更後は、表示1のスパナアイコンにマウスオーバーし表示されるメニューから設定適用をクリックしてください。
■ 表示1

表 5
項目名 | 説明
--- | ---
「基本項目表示」ボタン | 基本項目画面を表示します。 リストに登録されている無線APアドレスや管理グループの確認の設定が行えます。
歯車アイコン | 歯車アイコンにマウスオーバーすると、手動で登録、CSVから登録、ゲストノードから登録、CSV出力、タグ編集、AP共通設定の割当、削除のサブメニューが表示されます。 タグ編集、AP共通設定の割当、削除メニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 手動で登録 / CSVから登録 / ゲストノードから登録： AWCプラグインに無線APを登録します。無線APの登録方法は3通りの方法で行えます。無線APの登録方法は「各種操作」/「無線管理」/「無線APの登録、情報編集、削除」をご覧ください。 CSV出力： 無線AP一覧の情報（機器名、管理状態、設定状態、IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定、管理グループ、タグ）をCSV形式で保存できます。ファイル名は「vista_access_points_yyyymmdd-hhmmss.csv」です。 タグ編集： 無線AP一覧で選択した無線APのタグを編集します。 AP共通設定の割当： 無線AP一覧で選択した無線APに対してAP共通設定の割り当てを行います。 削除： 無線AP一覧で選択した無線APを削除します。
スパナアイコン | スパナアイコンにマウスオーバーすると、設定適用のサブメニューが表示されます。設定適用メニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 設定適用： 無線設定画面で行った設定変更が無線AP本体に適用されます。 再起動： 無線APを再起動します。 ファームウェア更新： 「ファームウェア更新」ダイアログを表示します。 適用されるファームウェアは、別途「ファームウェア登録」にて適用されたファームウェアを使用します。

■ 表示2

表 6
項目名 | 説明
--- | ---
X AP | 無線APの総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済みの無線AP（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
無線APを検索 | 無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「IPアドレス」「MACアドレス」「AP共通設定」「管理グループ」「フロアマップ名」「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 「フロアマップ名」「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」については、「無線AP詳細」をご覧ください。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ | 「無線APを検索」欄の下の「全て見る」をクリックすると、登録されているすべてのタグが表示されます。 通常の状態に戻す場合は「閉じる」をクリックします。

■ 表示3

表 7：無線AP一覧 無線設定
項目名 | 説明
--- | ---
チェックボックス | 無線APの選択を行います。 リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内の無線APすべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
AP共通設定 | AP共通設定の変更が行えます。AP共通設定の変更手順は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの管理グループ、AP共通設定の変更」をご覧ください。
チャンネル(無線1) | 無線1のチャンネル設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、チャンネルを選択するダイアログが表示されます。AP共通設定に対応したチャンネルが表示されるので自動または個別のチャンネルを指定します。
送信出力(無線1) | 無線1の送信出力の設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、送信出力を選択するダイアログが表示されます。自動または、最少、弱、中、強、最大の中から指定します。
チャンネル(無線2) | 無線2のチャンネル設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、チャンネルを選択するダイアログが表示されます。AP共通設定に対応したチャンネルが表示されるので自動または個別のチャンネルを指定します。
送信出力(無線2) | 無線2の送信出力の設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、送信出力を選択するダイアログが表示されます。自動または、最少、弱、中、強、最大の中から指定します。
チャンネル(無線3) | 無線3のチャンネル設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、チャンネルを選択するダイアログが表示されます。AP共通設定に対応したチャンネルが表示されるので自動または個別のチャンネルを指定します。
送信出力(無線3) | 無線3の送信出力の設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、送信出力を選択するダイアログが表示されます。自動または、最少、弱、中、強、最大の中から指定します。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 「無線AP編集」ダイアログが開きます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | 「無線AP詳細」画面に切り替わります。