[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / 無線設定 / AP共通設定

AP共通設定は、複数の無線APに一括して登録する機能項目をまとめたものです。
本画面では、AP共通設定を作成、編集、削除します。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「新規作成」ボタン | AP共通設定を作成するための「カントリーコードとAPシリーズとモデルの選択」ダイアログが開きます。 AP共通設定の作成方法は、「各種操作」/「無線管理」/「AP共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。
「設定適用」ボタン | 「設定適用」ダイアログを表示します。選択したAP共通設定が既に適用されている無線APに対し、該当のAP共通設定の変更を反映できます。 X AP： 該当のAP共通設定が適用された無線APの総数が表示されます。 機器名： 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。 IPアドレス： IPアドレスが表示されます。 管理状態が「接続待機」の無線APの場合、「取得中」と表示されます。 MACアドレス： MACアドレスが表示されます。 管理状態が「接続待機」の無線APの場合、「取得中」と表示されます。 管理状態： 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態 接続待機： AWCプラグインが無線APにAMF設定による事前設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 または、AWCプラグインが無線APにDHCP設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 管理失敗： 無線APがAWCプラグインの管理下から外れた状態 未認証： AVM EXに登録された無線APライセンスで管理できる最大無線AP数を超えているため、無線APが管理できない状態 または、チャンネルブランケット、スマートコネクトを設定している無線APがそれらのライセンス数を超えているため、無線APが管理できない状態 設定状態： 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態 AP共通設定 / SC共通設定： 関連付けているAP共通設定名が表示されます。 AWC-SCにて、一覧される無線APが所属する管理グループすべてにSC共通設定を作成している場合は、無線APがAWC-SCに対応しているかどうかにかかわらず、所属する管理グループのSC共通設定名が表示されます。 「OK」ボタン： 無線APにAP共通設定の変更を適用します。 また、未反映の個別設定がある場合には、併せて反映します。 「キャンセル」ボタン： 無線APのAP共通設定の適用を中止します。
「コピー」ボタン | 選択済み（チェックボックスにチェックを入れている）のAP共通設定を複製します。 複製されたAP共通設定の設定名は、元の設定名の末尾に「_copy」を付けたものになります。この設定名が既に登録されている場合には、「_copy(1)」のように連番が追加されます。 Note 複製されたAP共通設定名が101文字を超える場合、複製は行われません。 その際、複製が行われなかったことを表すダイアログが表示されます。
X AP共通設定 | AP共通設定の総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済み（チェックボックスにチェックを入れている）のAP共通設定の総数が表示されます。
AP共通設定を検索 | AP共通設定の検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「設定名」「モデル」「管理グループ」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
「システム情報」/「無線情報」ボタン | リストの表示内容を切り替えます。

■ 表示2

表 2：AP共通設定一覧
項目名 | 説明
--- | ---
システム情報
チェックボックス | AP共通設定の選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内のAP共通設定すべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
設定名 | AP共通設定名が表示されます。
シリーズ | AP共通設定のシリーズが表示されます。
モデル | AP共通設定の対象モデルが表示されます。
管理グループ | 関連付けている管理グループが表示されます。
割当AP数 | AP共通設定を設定した無線AP数が表示されます。
未適用AP数 | 設定（AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定、個別設定）の変更が適用されていない無線AP数が表示されます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | AP共通設定の詳細画面が表示されます。AP共通設定の詳細画面の説明は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの管理グループ、AP共通設定の変更」をご覧ください。
無線情報
チェックボックス | AP共通設定の選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内のAP共通設定すべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
無線1 | 無線1に設定されている規格が表示されます。
無線2 | 無線2に設定されている規格が表示されます。
無線3 | 無線3に設定されている規格が表示されます。
VAP数(無線1) | 無線1に設定されているVAPの数が表示されます。
VAP数(無線2) | 無線2に設定されているVAPの数が表示されます。
VAP数(無線3) | 無線3に設定されているVAPの数が表示されます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | AP共通設定の詳細画面が表示されます。AP共通設定の詳細画面の説明は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの管理グループ、AP共通設定の変更」をご覧ください。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。