[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 各種操作 / 無線管理 / AP共通設定の作成、編集、削除

ここでは、AP共通設定の作成、編集、削除の方法について説明します。

> Note

> > AT-TQシリーズ無線APの「LLDP、イーサネット設定、HTTP/HTTPS設定」の設定は、無線APのWeb設定画面にて行います。「無線APのWeb設定画面からの変更」に記載されている手順で設定してください。
> > なお、AT-TQシリーズ無線APのWeb設定画面で設定する項目の説明は、弊社Webページ掲載の「AT-TQシリーズ リファレンスマニュアル」をご覧ください。

> Note

> > AWCプラグインのWeb GUI上で設定されたAP共通設定・個別設定は無線APに即座に適用されません。無線APに適用されるタイミングは以下の通りです。
> > - 無線APが管理下に入ったとき
> > - 無線APへの設定適用を実施したとき
> > - 無線APへの設定適用のスケジュールが実施されたとき

## AP共通設定の作成

> Note

> > 無線APを監視するためには、登録した無線APにAP共通設定を割り当てる必要があります。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」を選択します。
   「設定機能/AP共通設定一覧」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「カントリーコードとAPシリーズとモデルの選択」ダイアログが表示されます。

   表 1：「カントリーコードとAPシリーズとモデルの選択」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   カントリーコード | カントリーコード（無線周波数帯の規制区域）を選択します。 AVM EXの「ユーザー管理」画面にて「国コード」を設定している場合、設定された国コードがデフォルトとして選択されます。
   シリーズ | APのシリーズを選択します。 TQ Series： AT-TQシリーズ用のAP共通設定を作成します。 Note 本バージョンでは、AT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600の管理は未サポートとなります。AP共通設定の適用モデルとしてAT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4600の設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。 TQ Series - SDN/OpenFlow Note 本バージョンでは、SDN/OpenFlow対応AT-TQシリーズの管理は未サポートとなります。AP共通設定の適用モデルなどの設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。
   モデル | AP共通設定の適用対象とするモデルを選択します。 AT-TQシリーズ AT-TQ7613 AT-TQ3403 / AT-TQm3403 AT-TQ7403 AT-TQ7403-R AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2 AT-TQ6702e GEN2 AT-TQ6x02 GEN2-R AT-TQ6602 AT-TQ5403 / AT-TQm5403 AT-TQ5403e AT-TQ1402 / AT-TQm1402 モデル「AT-TQ6x02 GEN2-R」には、AT-TQ6702 GEN2-Rが該当します。 カントリーコード「JP - Japan」を選択した場合は、次の項目については未サポートとなります。 AT-TQ7613-R AT-TQ6702e GEN2-R 他、次の項目については旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のためのものです。選択しないでください。 AT-TQ4600 / AT-TQ4400 / AT-TQ4400e AT-TQ3600 / AT-TQ3400 / AT-TQ2450 AT-TQ4400e (with External Antenna) AT-TQ3200 AT-TQシリーズ（SDN/OpenFlow対応ファームウェア） Note 本バージョンでは、AT-TQシリーズ（SDN/OpenFlow対応ファームウェア）の管理は未サポートとなります。
   設置場所 | モデルに「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403e」を指定した場合のみ、無線APを設置する場所（屋内/屋外）を選択します。
   「OK」ボタン | 選択したモデルのAP共通設定を追加します。
   「キャンセル」ボタン | AP共通設定の追加を止めます。

4. カントリーコードを「JP - Japan」に設定します。

   > Note

   > > 「JP - Japan」以外を選択した場合、該当のAP共通設定をAT-TQシリーズ無線APに適用することはできません。

5. 設定を適用するAPのシリーズに合わせてシリーズを選択します。
6. APの機種に合わせてAP共通設定の対象モデルを選択します。
7. 手順6で「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403e」を選択した場合は、上記に加えて、リストの左側に表示される「設置場所」を「屋内」または「屋外」から選択します。
8. 「OK」ボタンをクリックします。
9. AP共通設定の設定画面に切り替わります。
   AP共通設定の設定項目は、上記で選択した無線APのシリーズ、モデルによって異なります。次の画面は、シリーズに「TQ Series」、モデルに「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」を選択した場合の例です。
   コンテンツ欄上部から、設定を行う無線バンドを切り替えたり、AP共通設定の変更の保存、キャンセルを行えます。

   表 2：AP共通設定 ヘッダー
   項目名 | 説明
   --- | ---
   画面上部
   無線1/無線2/無線3ボタン | 以下の設定のうち、「無線設定」、「VAP(マルチSSID)設定」を行う無線バンドを選択します。 AP共通設定のモデルに応じて、表示されるボタンと無線バンドが異なります。 AT-TQ7613 / AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R 無線1：2.4GHz帯の設定を行います。 無線2：5GHz帯（W52/W53/W56）の設定を行います。 無線3：6GHz帯（UNII-5）の設定を行います。 AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 無線1：2.4GHz帯の設定を行います。 無線2：5GHz帯（W52/W53）の設定を行います。 無線3：6GHz帯（UNII-5）の設定を行います。 AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e 無線1：2.4GHz帯の設定を行います。 無線2：5GHz帯（W52/W53）の設定を行います。 無線3：5GHz帯（W56）の設定を行います。 AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ6602、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 無線1：2.4GHz帯の設定を行います。 無線2：5GHz帯（W52/W53/W56）の設定を行います。

10. 情報を設定します。
11. コンテンツ欄右上の「追加」ボタンをクリックします。

### 共通設定

「共通設定」にて、選択したモデルなどを確認し、AP共通設定の設定名と、適用対象とする管理グループを設定します。

表 3：AP共通設定 共通設定
項目名 | 説明
--- | ---
設定名 | AP共通設定名を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。（必須）
モデル | 手順6で選択したAP共通設定の対象モデルが表示されます。
設置場所 | 手順7で選択した、設置場所（屋内/屋外）が表示されます（AT-TQ5403e、AT-TQ6702e GEN2のみ）。
アンテナ型番 | Note 本項目は未サポートとなります。
カントリーコード | 手順4で選択した、カントリーコードが表示されます。
シリーズ | 手順3で選択した、AP共通設定を適用するAPのシリーズが表示されます。
管理グループ | AP共通設定に設定する管理グループを選択します。「Default Group」のチェックを外すことはできません。（必須） 管理グループを検索：検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

### AP本体

「AP本体」にて、無線APの動作機能を設定します。

表 4：AP共通設定 AP本体
項目名 | 説明
--- | ---
ユーザー設定 または ユーザー情報 | 無線APの管理に用いるユーザー設定を行います。 モデルにより、任意で設定する「ユーザー設定」と、必ず設定が必要な「ユーザー設定」に表示が分かれます。 ユーザー設定 必要に応じて、無線APのWeb設定画面にログインする際のログインユーザー名、ログインパスワードを一括して設定するか否かを選択します。 また、このAP共通設定を適用する無線APに対して、個別にユーザー設定を指定できるようにするか否かを設定します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 ログインユーザー名 ログインパスワード ログインパスワード(確認) 個別APユーザー設定 ユーザー情報 無線APの管理のために必要な、無線APのCLIにログインする際に用いるログインユーザー名、ログインパスワードを設定します。 また、このAP共通設定を適用する無線APに対して、個別にユーザー情報を指定できるようにするか否かを設定します。 次の項目を設定します。 ログインユーザー名 ログインパスワード 個別APユーザー情報 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。 詳しくは、後述の「ユーザー情報 設定項目」をご覧ください。
タイムゾーン | タイムゾーンをリージョン名と都市名で表示します（例：「(UTC+09:00) Asia/Tokyo」）。デフォルトは未設定です。 ドロップダウンリスト上部の検索フィールドにタイムゾーン名の一部を入力して、表示対象を絞り込むこともできます。 Note タイムゾーン「(UTC+09:00) Asia/Tokyo」に夏時間はありません。 いずれかのタイムゾーンを選択すると、モデルに応じて、次の項目が追加で表示されます。 AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-Rのみ タイムゾーン名 全タイプ共通 夏時間 （夏時間を有効に設定した場合） 開始日 終了日 オフセット 詳しくは、後述の「タイムゾーン 設定項目」をご覧ください。
NTPクライアント | NTP（ネットワークタイムプロトコル）サーバーによる時刻の同期を使用するか否かの設定を行います。 有効にすると、無線APの日時をNTPサーバーに同期します。正しい日時とのずれを最小に、また複数の本製品の日時をほぼ同一に保つことができます。 無効にした場合は、無線APの管理時にAVM EXおよびAWCプラグインがインストールされているPCの時刻を無線APに設定します。 NTPサーバーが利用できない場合は、無効を選択してください。ただし、時間が経つにつれて、正しい日時とのずれや、無線AP間の日時のずれが大きくなっていきます。また、無線APはリアルタイムクロック機能（電池によってバックアップされる時計）を持たないため、電源のオフや再起動によってシステム時刻は設定前の状態（Wed Jan 01 2014 09:00:00 JST）に戻ります。デフォルトは「無効」です。 「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 NTPサーバーIPアドレス/ホスト名 NTP同期間隔 詳しくは、後述の「NTPクライアント 設定項目」をご覧ください。
Syslogクライアント | Syslogクライアント機能を使用するか否かの設定を行います。Syslogクライアントを有効にすると、無線APのログメッセージをSyslogサーバーに送信することができます。 「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 SyslogサーバーIPアドレス/ホスト名 ポート番号 ログ重要度 詳しくは、後述の「Syslogクライアント 設定項目」をご覧ください。
SNMPエージェント | SNMPエージェント機能を使用するか否かの設定を行います。「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 バージョン 読み取り専用のコミュニティー名 ポート番号 ユーザー名 パスワード SNMPリクエストの送信元を制限 次に示すホストまたはサブネットのみを許可する トラップのコミュニティー名 生成トラップ トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 詳しくは、後述の「SNMPエージェント 設定項目」をご覧ください。
MACアドレスリスト | 接続を許可するMACアドレスリスト（ホワイトリスト）または拒否するMACアドレスリスト（ブラックリスト）を選択します。 ドロップダウンリストをクリックすると、「MACアドレスリスト選択」ダイアログが表示されます。 詳細な設定方法については、「各種操作」/「認証」/「MACアクセス制御」の「AWCプラグインのMACアドレスリストを使用する場合」をご覧ください。また、MACアドレスリストの作成方法は、「MACアドレスリストの作成、CSV出力、編集、削除」をご覧ください。 本項目の設定対象はお使いのモデルによって異なります。 AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2： 本項目はチャンネルブランケットを併用する際にCB VAPに適用するMACアドレスリストとして設定します。VAPごとに適用するMACアドレスリストは、「VAP(マルチSSID)設定」の「MACアクセス制御」にてMACアドレスリストが有効な項目を選択した場合に表示される「選択中のリスト」にて、個別に設定します。チャンネルブランケットを使用しない、または、CB VAPにてMACアクセス制御を使用しない場合は、本項目の設定の必要はありません。 Note 「AP本体」における「MACアドレスリスト」、「VAP(マルチSSID)設定」の「MACアクセス制御」における「選択中のリスト」の両方にMACアドレスリストの指定がある場合は、「VAP(マルチSSID)設定」の「MACアクセス制御」における「選択中のリスト」が優先されます。 Note 無線APが未サポートのファームウェアを使用している際、MACアドレスリスト機能を使用する場合は、「AP本体」の「MACアドレスリスト」、「VAP(マルチSSID)設定」の各VAPの「選択中のリスト」にすべて同じMACアドレスリストを指定してください。 いずれかの項目のみを指定する、または、異なる種類のMACアドレスリストを指定する設定は未サポートとなります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402： VAPまたはCB VAPに適用するMACアドレスリストとして設定します。この場合、MACアドレスリストによるMACアクセス制御を有効にしたVAPおよびCB VAPには、全て同じMACアドレスリストが適用されます。 デフォルトは空欄です。
選択したMACアドレスリスト内のMACアドレス総数 | 「AP本体」および「VAP(マルチSSID)設定」の「MACアクセス制御」で使用するMACアドレスリストに含まれるMACアドレスエントリーの総数を表示します。 設定可能なMACアドレスリストのMACアドレスエントリー総数の上限は3072個となります。 同じMACアドレスが異なるMACアドレスリストに重複して含まれている場合は、1エントリーとしてカウントされます。重複するエントリーを持つMACアドレスリストのアクションが許可であるかブロックであるかは考慮しません。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
LED | LEDを点灯するか否かの設定を行います。 LEDを点灯させる場合は「点灯」、消灯させる場合は「消灯」を選択します。 デフォルトは「点灯」です。 また、モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」「AT-TQ6602」を選択した場合は、本項目を「点灯」に設定すると、「PoE給電時のLED」が追加で表示されます。 詳しくは、後述の「LED 設定項目」をご覧ください。
USB | USBポートを使用するか否かを設定します。デフォルトは「無効」です。 「有効」に設定すると、「USBストレージへのログの保存」が追加で表示されます。 詳しくは、後述の「USB 設定項目」をご覧ください。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」を選択した場合に表示されます。
Web認証用仮想IPアドレス | Web認証を有効にする場合、キャプティブポータルを表示する際に仮想IPアドレスを使用するか否か。 有効にすると、キャプティブポータルを表示するのに使用するIPアドレスを指定できます。 無効にすると、このAP設定が適用された無線AP自身に割り当てられたIPアドレスを使用してキャプティブポータルを表示します。 デフォルトは無効です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
クライアントパケットの解析 | 無線クライアントの通信を解析し、無線クライアントの接続状態を詳細なログに記録したり、無線クライアントのホスト名やOSを取得、無線クライアント情報として表示したりします。 クライアントパケットの解析を有効に使用するには、次の条件があります。 DHCPを使用して無線クライアントにIPアドレスを割り当てている 次のDHCPオプションが有効に機能している DHCPオプション12（ホスト名） DHCPオプション55/60（OS） Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。 Note クライアントパケットの解析を有効にするうえで必要な設定については、「概要」/「AWCプラグインについて」の「無線クライアントの接続履歴管理とクライアントパケット解析」をご確認ください。 Note 本機能を有効にすると、無線クライアントを接続した時にネットワーク接続についてのログが表示されるようになります。ログの詳細については、「画面リファレンス」/「無線モニター」/「ログ管理」をご覧ください。
STOAT | AMF PlusのSTOAT（Standardized Topology Organizer and Transport）によるデバイスディスカバリー機能を使用するか否か。 STOATを使用することで、この無線APに接続した無線クライアントの情報を上位のAMF Plus機器に通知し、AVM EXのデバイス一覧やエンドポイント一覧に反映することができます。 「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 STOAT送信先 IPアドレス/ホスト名 キー 詳しくは、後述の「STOAT 設定項目」をご覧ください。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。

#### ユーザー設定 設定項目

モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合は、無線APのWeb設定画面にログインするためのユーザー名、パスワードを上書きして設定できます。

表 5：ユーザー設定 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
ログインユーザー名 | 無線APのWeb設定画面にログインする際に使用するユーザー名を入力します。 ログインパスワードを指定した場合には、ログインユーザー名の設定は必須となります。いずれも空欄にした場合は、無線APに設定されたユーザー名、パスワードから変更されません。 1～12文字の半角英数字で入力し、ユーザー名は英字から始まる必要があります。
ログインパスワード | 無線APのWeb設定画面にログインする際に使用するパスワードを入力します。 ログインユーザー名を指定した場合には、ログインパスワードの設定は必須となります。いずれも空欄にした場合は、無線APに設定されたユーザー名、パスワードから変更されません。 AP共通設定にて一度でもログインパスワードを設定した場合は、「変更済み」が表示されます。 0～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % ( ) + , - . / ; = ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。 大文字小文字は区別されます。 入力したパスワードは「●」で表示されます。
ログインパスワード（確認） | 確認のため、ログインパスワードを再入力します。入力したパスワードは「●」で表示されます。
個別APユーザー設定 | 「無線AP個別設定」によって無線APごとにユーザー設定を変更できるか否かを設定します。 「無効」にチェックを入れると、個別設定が禁止され、AP共通設定に指定した同じユーザー設定が、このAP共通設定の適用されたすべての無線APに設定されます。 チェックを外すと、個別設定が有効となります。 デフォルトはチェックなしです。

#### ユーザー情報 設定項目

モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、AWCプラグインから管理・設定を行うために、無線APに設定済みのCLIにログインするためのユーザー名、パスワードを指定する必要があります。

表 6：ユーザー情報 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
ログインユーザー名 | 無線APのWeb設定画面にログインする際に使用するユーザー名を入力します。 ログインパスワードを指定した場合には、ログインユーザー名の設定は必須となります。いずれも空欄にした場合は、無線APに設定されたユーザー名、パスワードから変更されません。 1～64文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。 大文字小文字は区別されます。 また、ユーザー名は英字から、または上記の使用可能な記号のうちプラス（+）を除いたものから始まる必要があります。
ログインパスワード | 無線APのWeb設定画面にログインする際に使用するパスワードを入力します。 1～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。 大文字小文字は区別されます。 入力したパスワードは「●」で表示されます。
個別APユーザー情報 | 「無線AP個別設定」によって無線APごとに使用するユーザー情報を指定できるか否かを設定します。 「無効」にチェックを入れると、個別設定が禁止され、AP共通設定に指定した同じユーザー情報が、このAP共通設定の適用されたすべての無線APに使用されます。 チェックを外すと、個別設定が有効となります。 デフォルトはチェックなしです。

#### タイムゾーン 設定項目

表 7：タイムゾーン 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
タイムゾーン名 | 指定したタイムゾーンに相当するタイムゾーン名（タイムゾーン略語：日本標準時の場合「JST」など）を3～6文字の任意の文字列で指定します。
夏時間 | 「夏時間」の有効または無効を設定できます。 これを「有効」にすると、夏時間を設定するための以下の項目が表示されます。デフォルトは「無効」です。
開始日 (24時間表記) | ポップアップメニューで夏時間を開始/終了する週、曜日、月、時、分を選択します。この項目は、「夏時間」が「有効」のときに表示されます。
終了日 (24時間表記)
オフセット | 夏時間のオフセット（分）を次から指定します。 モデルによって指定のしかたは異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 ドロップダウンメニューから、15、30、45、60、75、90、105、120のいずれかを選択します。 AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R 1～180の値を入力します。 デフォルトは60（分）です。 この項目は、「夏時間」が「有効」のとき表示されます。

#### NTPクライアント 設定項目

表 8：NTPクライアント 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
NTPサーバー IPアドレス/ホスト名 | 参照するNTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名（FQDN）を入力します。 （例）ntp.your.domain.com、12.34.56.78 Note FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したものです。 各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用できます。先頭の数字が許されます。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾に使用できません。各ラベルの文字数は、63文字以下です。 ラベルのみの入力はできません。必ずピリオドと連結したFQDNのフォーマットで指定してください。
NTP同期間隔 | NTPサーバーと同期を行う間隔を1～9999の数値（分）で設定します。デフォルトは「10」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」「AT-TQ6702e GEN2」「AT-TQ6602」を選択した場合に表示されます。 Note AWC機能を使用する場合は、NTP同期間隔をデフォルトの「10」より大きい値に設定しないでください。

#### Syslogクライアント 設定項目

表 9：Syslogクライアント 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
Syslogサーバー IPアドレス/ホスト名 | ログメッセージを送信するSyslogサーバーを指定します。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 IPアドレスまたはホスト名（FQDN）を入力します。 （例）syslog.your.domain.com、12.34.56.78 Note FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したものです。 各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用できます。先頭の数字が許されます。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾に使用できません。各ラベルの文字数は、63文字以下です。 ラベルのみの入力はできません。必ずピリオドと連結したFQDNのフォーマットで指定してください。 AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R IPアドレスを入力します。ホスト名（FQDN）は使用できません。
ポート番号 | Syslogサーバーのリスニングポート番号を入力します。デフォルトは「514」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
ログ重要度 | Syslogサーバーに送信するログメッセージの重要度を選択します。デフォルトは「7 : Debug」です。 ログメッセージの重要度は0～7の数字で示され、数字が小さいほど重要な情報となります。 0 : Emergency：　システムは使用不能であることを通知するメッセージ。 1 : Alert：　直ちにアクションを行う必要があることを通知するメッセージ。 2 : Critical：　非常に危険な状態であることを通知するメッセージ。 3 : Error：　エラーが発生したことを通知するメッセージ。 4 : Warning：　注意すべき事象が発生したことを通知するメッセージ。 5 : Notice：　正常ではあるが重要なメッセージ。 6 : Informational：　システム運用に関する情報を提供するためのメッセージ。 7 : Debug：　障害調査用のメッセージ。

#### SNMPエージェント 設定項目

表 10：SNMPエージェント 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
バージョン | SNMPのバージョンを「v1/v2c」または「v3」から選択します。デフォルトは「v1/v2c」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
読み取り専用のコミュニティー名 | 読み取り専用のSNMPコミュニティー名を入力します。1～256文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # $ % ( ) * + , - . /）を指定できます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択し、SNMPエージェントのバージョンに「v1/v2c」を指定したとき、またはモデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択したときのみ表示されます。
読み取り専用のコミュニティー名 / トラップのコミュニティー名 | 読み取り専用のSNMPコミュニティー名 / SNMP通知メッセージ（トラップ）の通知先コミュニティー名を入力します。 1～20文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。大文字小文字を区別します。 デフォルトは「public」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択し、SNMPエージェントのバージョンに「v1/v2c」を指定したときのみ表示されます。
ポート番号 | SNMPエージェントのリスニングポート番号を入力します。デフォルトは「161」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 Note SNMPプラグインにて無線APを管理する場合は、本項目の設定を変更する必要はありません。
ユーザー名 | SNMPv3ユーザー名を入力します。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 1～12文字の半角英数字で入力します。（大文字小文字を区別します） AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R 1～20文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。（大文字小文字を区別します） Note 本項目は、SNMPエージェントのバージョンに「v3」を指定した場合のみ表示されます。
パスワード | SNMPv3認証パスワードを入力します。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 8～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # % ( ) + , - . / ; = ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）で入力します（大文字小文字を区別します）。 AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R 1～20文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。（大文字小文字を区別します） Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」または「AT-TQ5403e」を選択し、かつSNMPエージェントのバージョンに「v3」を指定した場合のみ表示されます。
SNMPリクエストの送信元を制限 | SNMPエージェントに対しSNMPリクエストを送信可能なSNMPマネージャーを制限するか否かの設定を行います。 Note モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択し、SNMPエージェントのバージョンに「v1/v2c」を指定したとき、または、モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択したときのみ表示されます。
次に示すホストまたはサブネットのみを許可する | SNMPマネージャーのIPアドレスまたはホスト名（FQDN）を入力します。 （例）snmpmgr.your.domain.com、172.16.1.100、192.168.1.0/24 本項目は「SNMPリクエストの送信元を制限」が有効に設定されている場合のみ表示されます。また、本項目は1つのみ設定可能です。 Note FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したものです。 各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用できます。先頭の数字が許されます。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾に使用できません。各ラベルの文字数は、63文字以下です。 モデルが「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」の場合、ラベルのみの入力はできません。必ずピリオドと連結したFQDNのフォーマットで指定してください。 Note モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択し、SNMPエージェントのバージョンに「v1/v2c」を指定したとき、または、モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択したときのみ表示されます。
トラップのコミュニティー名 | SNMP通知メッセージ（トラップ）の通知先コミュニティー名を入力します。 1～256文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # $ % ( ) * + , - . /）を指定できます。大文字小文字を区別します。 デフォルトは「public」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択し、SNMPエージェントのバージョンに「v1/v2c」を指定したとき、またはモデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択したときのみ表示されます。
生成トラップ | 生成するSNMP通知メッセージを選択します。 対応するSNMP通知メッセージは次の通りです。 Cold Start：　SNMPエージェントが起動したとき Link Up/Down：　無線インターフェースがアップまたはダウンしたとき Authentication：　SNMP認証が失敗したとき
トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 または トラップ送信先 IPアドレス | トラップホストのアドレスを指定します。 指定可能なアドレスの形式はモデルによって異なります。 トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 ホスト名（FQDN）またはIPアドレスを指定します。 （例）manager.your.domain.com、12.34.56.78 Note FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したものです。 各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用できます。先頭の数字が許されます。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾に使用できません。各ラベルの文字数は、63文字以下です。 ラベルのみの入力はできません。必ずピリオドと連結したFQDNのフォーマットで指定してください。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 トラップ送信先 IPアドレス IPアドレスを指定します。 （例）12.34.56.78 ホスト名（FQDN）の指定はできません。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。 ホストは3つまで登録でき、それぞれに有効・無効を設定できます。

#### LED 設定項目

> Note

> > 本設定はAT-TQ6602 ファームウェアバージョン 7.0.1-3.1以降、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.2-0.1にてサポートします。

表 11：LED 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
PoE給電時のLED | 無線AP本体にPoEによる給電が行われている際のPoE LEDの点灯色を「橙色」または「緑色」から選択します。 デフォルトは「橙色」です。

#### USB 設定項目

表 12：LED 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
USBストレージへのログの保存 | USBストレージにログを保存するか否かを選択します。 デフォルトは「無効」です。

#### STOAT 設定項目

表 13：STOAT 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
STOAT送信先 | 検出デバイス情報を通知するSTOATコレクターを設定するか否かを「有効」または「無効」から選択します。 デフォルトは「無効」です。 Note 本バージョンでは、AT-TQRシリーズでのSTOATコレクター機能は未サポートとなります。STOATソースとしてのみ動作するため、STOAT送信先は必ず有効に設定してください。 STOAT有効先を「有効」に設定すると、追加で「IPアドレス/ホスト名」、「キー」が表示されます。
IPアドレス/ホスト | STOATコレクターのIPv4アドレスまたはホスト名（FQDN）を1～253文字で指定します。 本設定はSTOAT送信先を「有効」に設定した場合に表示されます。
キー | STOATコレクターの認証キーを8～80文字の半角英字・数字・記号（スペース、スラッシュ（/）以外）で入力します。 本設定はSTOAT送信先を「有効」に設定した場合に表示されます。

### 有線設定

「有線設定」にて、LAN1/PoEポート、LAN2ポートの動作に関する項目を設定します。

> Note

> > 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」を選択した場合に表示されます。

表 14：AP共通設定 有線設定
項目名 | 説明
--- | ---
LAN 2 ポート | AT-TQ5403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2/7403/7613、AT-TQm5403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2のLAN1/PoEポート、LAN2ポートのリンクアグリゲーションまたはカスケード設定を行います。 スタティックLAG： AT-TQ5403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2/7403/7613、AT-TQm5403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2のリンクアグリゲーション機能が有効になります。接続先のスイッチでは手動設定のトランクグループを設定する必要があります。 カスケード： カスケード機能が有効になり、LAN2ポートがカスケードポートとして使用できます。 LACP： AT-TQ6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2/7403/7613、AT-TQm6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2のLACP機能が有効になります。接続先のスイッチにてLACPが有効な場合、トランクグループが自動設定されます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」を選択した場合に表示されます。 無効： リンクアグリゲーションまたはカスケード機能を使用しません。LAN2ポートは無効となり、LAN1/PoEポートのみでの接続を行います。

### MLO(マルチリンクオペレーション)ネットワーク設定

MLOは、IEEE 802.11be Wi-Fi 7に規定された、複数の無線バンド上のリンクを同時に使用してスループットの向上や遅延の低減を図る技術です。
MLO(マルチリンクオペレーション)ネットワーク設定では、複数のバンドに共通のネットワーク設定を指定したMLOネットワークを作成できます。

表 15：AP共通設定 MLO(マルチリンクオペレーション)ネットワーク設定
項目名 | 説明
--- | ---
MLOネットワーク一覧 | 設定済みのMLOネットワークの一覧が表示されます。 MLOネットワーク一覧では、MLOの状態、使用無線バンド、VAP番号、SSID、セキュリティーの設定状態を確認できます。
+ MLOネットワーク追加 | 新規のMLOネットワークを作成します。 MLOネットワーク名は1から順に自動で番号が付与されます。作成可能なMLOネットワークの数は8個までです。 Note VAPは、無線バンドごとに、セル型のVAP、ブランケット型のCB VAP、MLOを合わせて5個以内にすることをお勧めします。
MLO ステータス | MLOネットワークの有効/無効を設定します。 「有効」にすると、AP共通設定が適用された無線APで、該当のMLOネットワークが常に有効になります。 「無効」にすると、該当のMLOネットワークは使用されません。 デフォルトは「有効」です。
無線 | 使用する無線バンドを無線1～無線3のうちいずれか2つ以上選択します。
VAP | VAP番号を指定します。（必須） AT-TQ7613では、VAP5～8のいずれかを指定できます。VAP(マルチSSID)設定に作成されたVAPの番号と重複する場合は、MLOネットワークによる設定が上書きされます。
SSID | 該当のMLOネットワークが使用するSSID（ネットワーク名）を入力します。 1～32文字の半角英数記号で入力します。 デフォルトは「Default-mloX」（X：MLOネットワーク番号）です。（必須）
セキュリティー | セキュリティーを選択します。 「Enhanced Open」、「WPAパーソナル」、「WPAエンタープライズ」から選択します。 デフォルトは「Enhanced Open」です。 Enhanced Open： オープン認証にて接続を行うためユーザーIDやパスワードを入力することなくネットワークに接続を行うことができますが、オープン認証後の無線APと無線クライアント間のデータはOpportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコル（128-bit CCMP/AES）で暗号化されます。 WPAパーソナル： 事前共有キー（PSK）を基に無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはCCMP（AES）またはTKIPを使用します。 WPAエンタープライズ： RADIUSサーバーで無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはCCMP（AES）またはGCMPを使用します。 いずれかを選択した場合、それぞれのセキュリティー方式に準じた設定項目が追加で表示されます。 詳しくは、後述の「MLO セキュリティー 設定項目」をご覧ください。

#### MLO セキュリティー 設定項目

■ Enhanced Open 設定項目
セキュリティーにて「Enhanced Open」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 16：セキュリティー Enhanced Open 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
OWE | Opportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコルを使用して暗号化を行います。オープン認証後の無線クライアントと無線AP間のデータは128-bit CCMP/AES暗号化が行われます。「有効」以外の選択はできません。
管理フレーム保護 | IEEE 802.11管理フレームを保護します。「必須」以外の選択はできません。

■ WPAパーソナル 設定項目
セキュリティーにて「WPAパーソナル」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 17：セキュリティー WPAパーソナル 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
セキュリティーキー（WPA-PSK） | 暗号キーを設定します。8～63文字の半角英数記号を入力します。大文字、小文字は区別されます。
WPAバージョン | 使用するWPAバージョンを選択します。 「WPA3」に固定設定されます。
WPA3パーソナル コンパチビリティーモード | WPA3コンパチビリティーモードを使用するか否かを指定します。 WPA3コンパチビリティーモードでは、WPA3による接続を優先的に試み、WPA3に未対応の接続機器に対してのみWPA2同等の認証方式を使用して互換性を保ちます。 「無効」に固定設定されます。
暗号化プロトコル | 使用する暗号化プロトコルを選択します。 「CCMP + GCMP」に固定設定されます。
管理フレーム保護 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 「必須」に固定設定されます。
ビーコン保護 | ビーコンを保護するか否かを指定します。 ビーコン保護を有効にすると、ビーコンの一部が暗号化され、無線クライアントが正当な無線APからのビーコンであることを検証できるようになります。 「有効」に固定設定されます。
ブロードキャストキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、キーを更新しません。デフォルトは「0」です。

■ WPAエンタープライズ 設定項目
セキュリティーにて「WPAエンタープライズ」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 18：セキュリティー WPAエンタープライズ 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須）
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。（必須）
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
ポート番号 | 外部RADIUSサーバー（プライマリー、セカンダリー両方）のポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
事前認証 | 「有効」にすると、無線クライアントが現在使用しているアクセスポイントから、対象となるアクセスポイントに、事前認証情報を中継します。デフォルトは「有効」です。これにより、無線クライアントがローミングしたときの認証をスピードアップします。
WPAバージョン | 使用するWPAバージョンを選択します。 「WPA3」に固定設定されます。
暗号化プロトコル | 使用する暗号化プロトコルを選択します。 「CCMP + GCMP」または「GCMP (192bitモード)」のいずれかを選択します。
管理フレーム保護 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 「必須」に固定設定されます。
ブロードキャストキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、キーを更新しません。デフォルトは「0」です。
セッションキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントの各々に送信するユニキャストのセッションキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、セッションキーを更新しません。デフォルトは「0」です。 キーは、セッションごとに新たに生成されますので、「WPAエンタープライズ」でCCMPのような強力な暗号を使用している場合、更新はほぼ不要です。更新間隔を短くすると無線APの処理速度を低下させます。
セッションキー更新時の動作 | セッションキー更新時の動作を、「再認証」または「切断」から選択します。 デフォルトは「再認証」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「利用可能」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を必須条件としては要求しません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「利用可能」です。
RADIUSアカウンティング | ユーザーを認証した外部のRADIUSサーバーを使用して、ユーザーがセッション中に使用したリソース（使用時間など）を記録するか否かを指定します。記録する場合は「有効」を、記録しない場合は「無効」を指定します。デフォルトは「無効」です。
RADIUSアカウンティングポート番号 | RADIUSアカウンティングを「有効」に設定した場合のみ、使用するポート番号を設定します。デフォルトは「1813」です。
RADIUSタイムアウト | RADIUS認証要求（RADIUS Access-Request）のタイムアウト時間を1～29の値で指定します（単位：秒）。 RADIUSサーバーへのパケット送信から本設定の値を超えても応答がない場合は、認証要求を再送、または、認証失敗として処理します。 この際、プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーに対して所定の回数（初回＋RADIUS再送回数）の送信を行う一連の流れが29秒以下になるように設定してください。例えば、次のように計算します。 セカンダリーRADIUSサーバーを使用せず、RADIUS再送回数を「4」に設定した場合： プライマリーRADIUSサーバーに最大5回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「5」以下に設定します。 プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーを使用し、RADIUS再送回数を「2」に設定した場合： 各RADIUSサーバーに3回、合計して最大6回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「4」以下に設定します。 デフォルトは「3」（秒）です。
RADIUS再送回数 | RADIUSサーバーに対する認証要求の再送回数を0～8の値で指定します（単位：回）。 初回の送信を合わせて、RADIUSサーバーに対して最大で本設定＋1回の認証要求が行われます。 プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーが設定されている場合は、プライマリーRADIUSサーバーに対して本設定＋1回の認証要求が送信されたあとに、セカンダリーRADIUSサーバーに対して同様に本設定＋1回の認証要求が送信されます。 そのいずれの認証要求にも応答がないときは、認証失敗として処理します。 デフォルトは「1」（回）です。つまり、プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーにそれぞれ最大2回、認証要求が行われます。
プライマリーへの復帰間隔 | プライマリーRADIUSサーバーへの通信に失敗し、セカンダリーRADIUSサーバーに認証の要求先をフォールバック（交代）した後、再びプライマリーRADIUSサーバーに復帰するまでの時間を0～600の値で指定します（単位：秒）。デフォルトは「0」（秒）です。

### 無線設定

「無線設定」にて、無線APの無線電波の出力に関する設定を行います。
「モデル」で選択した機器に応じて、設定する無線バンド（無線1/無線2/無線3）を画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタン、「無線3」ボタンで切り替えることができます。

> Note

> > 画面上部にはモデルに対応する無線バンドのボタンのみが表示されます。

表 19：AP共通設定 無線設定
項目名 | 説明
--- | ---
無線送信 | 選択した周波数帯の無線電波を送受信するか否か。 送受信する場合は「有効」、しない場合は「無効」を選択します。（必須） デフォルトは、すべての無線帯域で「有効」です。 ただし、選択したカントリーコード、モデルによっては、法令に従って「有効」が選択できないものもあります（例：カントリーコードに「JP - Japan」、モデルに「AT-TQ5403e」、設置場所に「屋外」を選択した場合は、無線2（W52/W53）は「無効」のみとなります）。 また、MLOネットワークを有効にした場合、無線クライアント間の通信遮断は無効に設定されます。 Note すべての無線送信が無効なAP共通設定の場合、タイプが異なる無線APへも適用が成功しますが、必ず正しいタイプのAP共通設定を割り当ててください。
周波数帯 | Note 本項目は未サポートとなります。
モード | サポートするモード（通信プロトコル）を選択します。モデルにより選択可能なモードが異なります。 AT-TQ7613 無線1：　b/g、b/g/n、b/g/n/ax、b/g/n/ax/be（デフォルト） 無線2：　a、a/n、a/n/ac、a/n/ac/ax、a/n/ac/ax/be（デフォルト） 無線3：　ax、ax/be（デフォルト） AT-TQ3403 / AT-TQm3403・AT-TQ7403・AT-TQ7403-R 無線1：　b/g、b/g/n、b/g/n/ax（デフォルト） 無線2：　a、a/n、a/n/ac、a/n/ac/ax（デフォルト） 無線3：　ax（デフォルト） AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 無線1：　b/g、b/g/n、b/g/n/ax（デフォルト） 無線2：　a、a/n、a/n/ac、a/n/ac/ax（デフォルト） 無線3：　a、a/n、a/n/ac、a/n/ac/ax（デフォルト） AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702e GEN2・AT-TQ6x02 GEN2-R 無線1：　b/g、b/g/n、b/g/n/ax（デフォルト） 無線2：　a、a/n、a/n/ac、a/n/ac/ax（デフォルト） AT-TQ6602 無線1：　b/g、b/g/n/ax（デフォルト） 無線2：　a、a/n/ac/ax（デフォルト） AT-TQ5403 / AT-TQm5403 無線1：　b/g、b/g/n（デフォルト） 無線2：　a、a/n/ac（デフォルト） 無線3：　a、a/n/ac（デフォルト） AT-TQ5403e 無線1：　b/g、b/g/n（デフォルト） 無線2：　なし 無線3：　a、a/n/ac（デフォルト） AT-TQ1402 / AT-TQm1402 無線1：　b/g、b/g/n（デフォルト） 無線2：　a、a/n/ac（デフォルト） また、MLOネットワークを有効にした場合、無線クライアント間の通信遮断は無効に設定されます。 Note IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11beを含むモードを使用する場合は、「Wi-Fiマルチメディア (WMM)」を「有効」にする必要があります。 Note IEEE 802.11beを使用する場合は、VAPのセキュリティーおよびWPAバージョンを次のいずれかのように設定する必要があります。 セキュリティー：Enhanced Open（Enhanced Open 以降モードは不適） セキュリティー：WPAパーソナルまたはWPAエンタープライズ WPAバージョン：WPA3またはWPA3/WPA2 上記のいずれかに当てはまらない場合やWPA2で接続した無線クライアントの場合はIEEE 802.11axで動作します。
使用帯域幅 | 使用する帯域幅を指定します。 IEEE 802.11be（AT-TQ7613）、IEEE 802.11ax（AT-TQ3403/6403 GEN2/6602/6602 GEN2/6702 GEN2/6702 GEN2-R/6702e GEN2/7403、AT-TQm3403/6403 GEN2/6602 GEN2/6702 GEN2）、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11nの各モードでは、隣接する複数のチャンネルを合わせ、より広帯域幅のチャンネルとして帯域を使用できます。
モード | 無線1 | 無線2 | 無線3
--- | --- | --- | ---
IEEE 802.11n | 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用）
IEEE 802.11ac | 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） 80MHz （4チャンネルを使用）
IEEE 802.11ax | 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） | 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） 80MHz （4チャンネルを使用） 80+80MHz （4チャンネル×2を使用。AT-TQ6602のみ） 160MHz （8チャンネルを使用。AT-TQ7613のみ） | AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2： 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） 80MHz （4チャンネルを使用） 160MHz （8チャンネルを使用。AT-TQ3403/7403/7403-R/7613、AT-TQm3403のみ）
IEEE 802.11be | 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） | AT-TQ7613： 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） 80MHz （4チャンネルを使用） 160MHz （8チャンネルを使用） | AT-TQ7613： 20MHz 40MHz （2チャンネルを使用） 80MHz （4チャンネルを使用） 160MHz （8チャンネルを使用） 320MHz （16チャンネルを使用）
デフォルトは「20MHz」です。 「40MHz」、「80MHz」、「80+80MHz」、「160MHz」、「320MHz」を選択すると、より高い通信レートを得られますが、多くの帯域を使用するので空きチャンネルを減らします。
使用条件 | 無線機能を使用する条件を指定します。 無線機能を常に使用する場合は「常時」、緊急モードが有効のときのみ使用する場合は「緊急モードのみ」を指定します。デフォルトは「常時」です。 緊急モードの有効化については、「緊急モードの有効化」をご覧ください。 Note チャンネルブランケット機能と緊急モードの併用は未サポートとなります。チャンネルブランケットを緊急用の無線LANネットワークとして提供することはできません。 チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定において、チャンネルブランケットを使用する無線バンドでは、本設定を「緊急モードのみ」に設定しないでください。
無線クライアント間の通信遮断 | 該当無線バンドのすべてのVAPに対し、接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。 本機能の動作は、モデルによって異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R： AP内のすべてのVAPに接続した無線クライアント同士の通信を遮断する場合は「AP内」、同一のVAPに接続した無線クライアント同士の通信を遮断する場合は「VAP内」、通信を遮断しない場合は「無効」を指定します。デフォルトは「無効」です。 本製品を「無効」に設定すると、VAP(マルチSSID)設定の「無線クライアント間の通信遮断」にて、VAPごとに「AP内」「VAP内」「無効」の設定を行えます。本項目を「AP内」または「VAP内」に設定すると、VAP(マルチSSID)設定の「無線クライアント間の通信遮断」にて、それぞれ「AP内」または「VAP内」のみが表示されます。 AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402： 通信を許可する場合は「無効」、しない場合は「有効」を指定します。デフォルトは「無効」です。 本項目を「無効」に設定すると、VAP(マルチSSID)設定の「無線クライアント間の通信遮断」にてVAPごとに有効・無効の設定を行えます。本項目を「有効」に設定すると、すべてのVAPにて、同じVAPに接続している無線クライアント間の通信遮断が有効になります。 その他： 通信を許可する場合は「無効」、しない場合は「有効」を指定します。デフォルトは「無効」です。 本項目を「有効」に設定すると、すべてのVAPにて、同じVAPに接続している無線クライアント間の通信遮断が有効になります。 VAPにて個別に設定を行うことはできません。 また、MLOネットワークを有効にした場合、無線クライアント間の通信遮断は無効に設定されます。
エアタイムフェアネス | 通信スピードにかかわらず接続されているすべての無線クライアントに同じ通信時間（エアタイム）を提供するか否かを指定します。 選択肢はモデルによって異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R 次の3つから選択します。 「手動」を選択すると、VAP（マルチSSID）設定にて、それぞれのVAPに対して優先して割り当てるエアタイムを設定できます。 VAPのすべての接続クライアントには、VAPごとのエアタイムの割当率を等分にしたエアタイムが提供されます。 同じ無線バンド内の各VAPのエアタイムは合計して100%を超えないように設定する必要があります。 また、同じ無線バンド内の各VAPに優先して割り当てるエアタイムを差し引いた残りの帯域は、割り当てられたエアタイムの比率によって案分されます。つまり、エアタイムの割当率に0%を設定したVAPは、他のVAPが消費するエアタイムの合計が100%に達するときは通信できなくなります。 「均等」を選択すると、無線バンド内のすべての接続クライアントに均等なエアタイムが提供されます。 「無効」を選択すると、接続クライアントに提供するエアタイムの調整を行いません。 低速な無線クライアントと高速な無線クライアントが同時に大きなデータを受信しようとした場合、低速な無線クライアントにはより多くの時間が割かれ、高速な無線クライアントの通信機会を奪い、ネットワーク全体が低速化する場合があります。 Note エアタイムフェアネスの手動設定を使用するには、無線APに次のファームウェアが適用されている必要があります。 AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.4-0.1 AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.4-1.1 AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.4-3.1 AT-TQ7403 ファームウェアバージョン 10.0.4-0.1 AT-TQ6702 GEN2-R AlliedWare Plus ファームウェアバージョン 5.5.4-2.1 AT-TQ7403-R AlliedWare Plus ファームウェアバージョン 5.5.4-2.1 AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 「有効」を選択すると、無線バンド内のすべての接続クライアントに均等なエアタイムが提供されます。 「無効」を選択すると、無線クライアントに提供するエアタイムの調整を行いません。 低速な無線クライアントと高速な無線クライアントが同時に大きなデータを受信しようとした場合、低速な無線クライアントにはより多くの時間が割かれ、高速な無線クライアントの通信機会を奪い、ネットワーク全体が低速化する場合があります。 また、MLOネットワークを有効にした場合、エアタイムフェアネスは無効に設定されます。
自動チャンネル選択 | 無線通信で使用するチャンネルを指定します。デフォルトはすべてが選択されています。 5GHz/6GHzの無線バンド（無線2、無線3）で使用帯域幅に「80MHz」「160MHz」を指定した場合は、「36ch/40ch/44ch/48ch」のように、の4つの隣接するチャンネルを1つのグループとして、有効、無効を指定します。使用帯域幅に「80MHz」「160MHz」を選択した場合は最低1つのグループを自動チャンネル選択の対象として有効に設定する必要があります。 モデルに「AT-TQ7613」、無線バンドに「無線3」を選択し、使用帯域幅に「320MHz」を選択した場合は、「1ch - 61ch」または「33ch - 93ch」のいずれかまたは両方を選択します。 また、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」を選択した場合、無線3では「優先スキャンチャンネル」ボタンが表示されます。 「優先スキャンチャンネル」ボタンをクリックすると、選択している使用帯域幅に応じてPSCを含む隣接チャンネル帯が選択された状態になります。 Note 優先スキャンチャンネル（PSC：Preferred Scanning Channel）は、無線クライアントが6GHz帯上で無線APを検出するため、優先的にアクティブスキャンを実施するチャンネルを指します。 PSC：5ch、21ch、37ch、53ch、69ch、85ch 6GHz帯では使用できるチャンネル数が多いことから、PSCを優先的にスキャンします。 PSC以外を使用した場合、無線クライアントによっては無線APを検出できなかったり、接続性の問題を引き起こしたりする恐れがあるため、PSCでの運用をおすすめします。
最大クライアント接続数 | 接続可能な無線クライアント数を設定します。無線APに接続できる無線クライアント数は、無線バンド（無線1～無線3）ごとの値です。 「0」に設定した場合、無線クライアントはその周波数帯で接続されません。 AT-TQ7613 0～500の数値で設定します。デフォルトは「500」です。 AT-TQ3403 / AT-TQm3403 0～128の数値で設定します。デフォルトは「128」です。 AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 無線1、無線2：0～500の数値で設定します。デフォルトは「500」です。 無線3：0～256の数値で設定します。デフォルトは「256」です。 AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R 0～500の数値で設定します。デフォルトは「500」です。 AT-TQ6602 0～320の数値で設定します。デフォルトは「200」です。 AT-TQ1402 / AT-TQm1402 無線1：0～120の数値で設定します。デフォルトは「120」です。 無線2：0～200の数値で設定します。デフォルトは「200」です。 上記以外のモデル 0～200の数値で設定します。デフォルトは「200」です。
レガシーレートセット | 通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のレート（通信速度）を設定します。 接続してくるステーション（無線クライアントや他のアクセスポイント）が、管理下APへの接続を許されるために最低限サポートしていなければならないレートを下記から選択します。 ステーションがサポートするレートが、この設定のうち1つでも欠けていると接続は許されません。選択するレートにチェックを入れてください。 デフォルトは、サポートするすべての速度が選択されています。 2.4GHz： 54 48 36 24 18 12 11 9 6 5.5 2 1（Mbps） Note モデルにAT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402を設定している場合は、IEEE 802.11b無線クライアントの通信のために、上記のうち11、5.5、2、1（Mbps）のいずれか1つ以上を有効にしておく必要があります。 モデルにAT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-Rを設定している場合は、11、5.5、2、1（Mbps）のいずれか1つ以上を有効にする制限はありません。ただし、これらのすべてが無効に設定されている場合は、IEEE 802.11b無線クライアントは接続できません。 5GHz： 54 48 36 24 18 12 9 6（Mbps）
マルチキャスト送信レート | IEEE 802.3マルチキャスト・ブロードキャスト送信レートを選択します。 選択可能な送信レートはモデルによって異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403 無線1： 11 5.5 2 1（Mbps） 無線2、無線3： 24 12 6（Mbps） AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R 無線1： 54 48 36 24 18 12 11 9 6 5.5 2 1（Mbps） 無線2、無線3： 24 12 6（Mbps） AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 無線1： 54 48 36 24 18 12 11 9 6 5.5 2 1（Mbps） 無線2、無線3： 54 48 36 24 18 12 9 6（Mbps）
RTSしきい値 | IEEE 802.11b、g、aによる通信において、RTS（送信要求）パケットの送信しきい値を0～2347（単位：バイト）の数値で指定します。 送信しようとしているパケットがこのサイズよりも大きな場合に、パケットの送信前にRTSパケットを送信します。 「2347」を設定するとRTSパケットを送信しません。 デフォルトは「2347」（送信しない）です。 RTSしきい値を低く設定すると、頻繁にRTSパケットが送信されます。これは、より多くの無線バンドを消費し、スループットを下げますが、通信トラフィックが多い、または干渉を受けているネットワークにおいては、コリジョンや干渉が改善されることがあります。通常はRTSしきい値の変更はお勧めしません。 IEEE 802.11n、acによる通信では、この設定にかかわりなくRTSパケットを送信します。 Note 設定モードが「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」の場合、モードに「IEEE 802.11a/n/ac」を指定すると、IEEE 802.11aで接続されている無線端末に対しても、RTSパケットを送信しません。本設定は無視されます。
バンドステアリング | バンドステアリングの有効、無効を選択します。 有効にすると、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、より混雑していない無線バンドへの接続を優先するよう促し、全体の混雑緩和を試みます。 無効にすると、異なる無線バンドへの誘導を行いません。2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントであっても、接続時に使用した無線バンドでの通信を続けます。 デフォルトは「無効」です。 この項目は「無線1」（2.4GHz帯）のみに表示されます。この機能を使う場合は、2.4GHz（無線1）および5GHz（無線2、無線3）の両方を有効にし、それぞれの帯域にてSSIDとセキュリティーを同一に設定したVAPを作成してください。 また、MLOネットワークを有効にした場合、バントステアリングは無効に設定されます。 Note チャンネルブランケット機能とバンドステアリングの併用は未サポートとなります。チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、バンドステアリングは「無効」に設定してください。
Wi-Fiマルチメディア (WMM) | Wi-Fiマルチメディア（WMM）の有効、無効を選択します。 Wi-Fiマルチメディアを有効にすると、アクセスポイントのビーコンにWMM情報を含めます。これにより、映像、音声などのストリーミングやVoIP通信のフレーム送信間隔を短くし、通信品質を保つことができます。 デフォルトは「有効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 Note IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11axを使用する場合は、本設定を「有効」に設定してください。
APSD | APSD（Automatic Power Save Delivery）の有効、無効を選択します。 APSDを有効にすると、モバイル端末（VoIP）の消費電力を抑え、通話時間を延ばすことができます。モバイル端末側でもAPSD（U-APSD）に対応している必要があります。 デフォルトはモデルにより異なります。 AT-TQ6602： 有効 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402： 無効 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
近隣AP検出 | 近くに設置されている無線APの検出の有効、無効を選択します。 近隣AP検出を有効にすると、無線バンドの使用中のチャンネルと他のチャンネルをスキャンし、侵入検知/防御機能、AWC計算に使用します。この際、現在使用しているチャンネルを周期的に停止するため、無線APのサービスのパフォーマンスが若干低下します。 近隣AP検出を無効にすると、検出を行いません。この場合、侵入検知/防御機能が正しく動作しなくなったり、AWC計算に周囲の管理外APの影響が正しく反映されなくなることがあります。 デフォルトは「有効」です。 また、モデルが「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」の場合、近隣AP検出を有効にすると、スキャン方法が追加で指定できます。 詳しくは、後述の「近隣AP検出 設定項目」をご覧ください。 スキャン方法 スキャン間隔 スキャン時間 スキャン結果保持時間 Note 無線AP本体のWeb設定画面にて近隣AP検出の設定をサポートしている場合（AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403 ファームウェアバージョン5.3.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402 ファームウェアバージョン 6.0.0-0.2以降、AT-TQ6602 ファームウェアバージョン7.0.0以降）、AWCプラグイン管理下にて本機能を「有効」に設定したあと管理下から離脱すると、近隣AP検出の設定が「有効」のままになります。 本体のWeb設定画面にて本機能の設定適用がサポートされていない無線APでは、AWCプラグイン管理下から離脱した際に、本機能が無効になります。 Note AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2では、近隣AP検出時に約20秒の間、最大3秒（ファームウェアバージョン8.0.3-0.1以降）または最大10秒（ファームウェアバージョン8.0.2-x.x以前）のパケットロスや通信遅延が4回ほど発生することがあります。一時的なパフォーマンス低下が許容できない環境では、モデル「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」のAP共通設定では、近隣AP検出を無効にしてください。 近隣AP検出機能が無効の場合、AWCプラグインの次の機能に影響があります。 AWC計算にて管理外の無線APの電波状況を考慮したチャンネル選択ができません。 侵入検知機能が利用できません。
MU-MIMO | MU-MIMO（マルチユーザーMIMO）の有効、無効を選択します。 MU-MIMOは複数の無線クライアントの同時通信（上下方向）が可能になるため通信速度が向上します。デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」を選択し、無線設定のモードに「ac」「ax」を含む項目を選択した場合に表示されます。
OFDMA | OFDMA（直行周波数分割多元接続）の有効、無効を選択します。 OFDMAはチャンネルを複数のRU（リソースユニット）に分割することで、複数の無線クライアントの同時通信を可能にします。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」を選択し、無線設定のモードに「ax」を含む項目を選択した場合に表示されます。
Zero wait DFS | Zero wait DFSの有効、無効を選択します。 Zero Wait DFS機能を「有効」にすると、気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視しレーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替えます。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に、「無線2」にのみ表示されます。他のモデルでは本設定は表示されません。
ストリーム数 | 使用するストリーム数を、4ストリームまたは8ストリームから選択します。デフォルトは8ストリームです。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」を選択した場合に、「無線2」にのみ表示されます。他のモデルでは本設定は表示されません。

#### 近隣AP検出 設定項目

表 20：近隣AP検出 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
スキャン方法 | 近隣AP検出を有効にした際、スキャンの対象とするチャンネルを指定します。 全チャンネル 同じ無線バンドのすべてのチャンネルを近隣AP検出の対象として実行します。 これは、従来の無線APの近隣AP検出と同じスキャン方法です。近隣AP検出では、自身の電波出力を停止して周囲の電波出力の有無を検知します。近隣の無線APが異なるチャンネルを使用している場合などもその存在を検出できる一方、1チャンネルだけの近隣AP検出を行う場合に比べて停波時間が長くなり、パケットロスや通信遅延が伴います。 一時的なパフォーマンス低下が許容できない環境では、1チャンネルのみのスキャンを指定するか、近隣AP検出機能自体を無効に設定してください。 なお、近隣AP検出機能が無効の場合、AWCプラグインの次の機能に影響があります。 AWC計算にて管理外の無線APの電波状況を考慮したチャンネル選択ができません。 侵入検知機能が利用できません。 1チャンネル 同じバンドのすべてのチャンネルに対して、スキャン間隔とスキャン時間に従って1チャンネルずつ近隣AP検出を行います。 全チャンネルがスキャンされるまでに時間はかかりますが、1回あたりのスキャン時間は短くなります。 AWC計算にて初期の段階では情報収集に時間がかかりますが、計算には過去24時間の情報を使用するため、時間が経過することで、全チャンネル、1チャンネルのどちらを選択した場合でも精度に差はなくなります。 Note 本設定を使用するには、無線APに次のいずれかのファームウェアが適用されている必要があります。 AT-TQ7403 ファームウェアバージョン 10.0.4-3.1以降 AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.4-3.1以降 AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.4-1.1以降 AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.4-3.1以降 デフォルトは「全チャンネル」です。 「1チャンネル」を選択した場合は、スキャン間隔、スキャン時間、スキャン結果保持時間を追加で設定します。
スキャン間隔 | スキャン間隔を30～120（単位：秒）の範囲で指定します。 デフォルトは「60」（秒）です。 本項目は、近隣AP検出のスキャン方法を「1チャンネル」に設定したときのみ表示されます。
スキャン時間 | スキャン時間を10～2000（単位：ミリ秒）の範囲で指定します。 デフォルトは「50」（ミリ秒）です。 本項目は、近隣AP検出のスキャン方法を「1チャンネル」に設定したときのみ表示されます。
スキャン結果保持時間 | スキャン結果の保持時間を1800～7200（単位：秒）の範囲で指定します。 デフォルトは「3600」（秒）です。 本項目は、近隣AP検出のスキャン方法を「1チャンネル」に設定したときのみ表示されます。

### VAP(マルチSSID)設定

「VAP(マルチSSID)設定」にて、バーチャルアクセスポイント（VAP）の設定を行います。
「モデル」で選択した機器に応じて、設定する無線バンド（無線1/無線2/無線3）を画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタン、「無線3」ボタンで切り替え、それぞれの無線バンドに対してVAPを作成します。

> Note

> > 画面上部にはモデルに対応する無線バンドのボタンのみが表示されます。

表 21：AP共通設定 VAP(マルチSSID)設定
項目名 | 説明
--- | ---
VAP一覧 | 設定済みのVAPの一覧が表示されます。 VAP一覧では、VAPの状態、VLAN ID、SSID、セキュリティーの設定状態を確認できます。
+ VAP追加 | 新規のVAPを作成します。 VAP名は1から順に自動で番号が付与されます。作成可能なVAPの数はモデルによって異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 無線バンド（無線1、無線2、無線3）ごとに16個まで AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ6602 無線バンド（無線1、無線2）ごとに16個まで AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 無線バンド（無線1、無線2、無線3）ごとに8個まで Note VAPは、無線バンドごとに、セル型のVAP、ブランケット型のCB VAPを合わせて5個以内にすることをお勧めします。
VAP ステータス | VAPの有効/無効を設定します。 「有効」にすると、AP共通設定が適用された無線APで、該当のVAPが常に有効になります。 「無効」にすると、該当のVAPは使用されません。 「緊急」にすると、無線APの管理グループの緊急モードが有効にされた場合にのみ、該当のVAPが有効になります。 VAP 1では、無線設定の使用条件が「常時」に設定されている場合は「有効」、「無効」のラジオボタンが、無線設定の使用条件が「緊急モードのみ」に設定されている場合は「無効」、「緊急」のラジオボタンが表示されます。 VAP 2以降では、VAP ステータスには「有効」、「無効」、「緊急」のラジオボタンが表示されます。 デフォルトは「有効」です。 Note チャンネルブランケット機能と緊急モードの併用は未サポートとなります。チャンネルブランケットを緊急用の無線LANネットワークとして提供することはできません。 チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定において、チャンネルブランケットを使用する無線バンドの、CB VAPに使用する番号のVAPでは、本設定を「緊急」に設定しないでください。
VLAN ID | 該当のVAPが使用するVLAN IDを1～4094の数字で入力します。（必須） Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 Note 本AP共通設定を適用する無線APがAMFノードにゲストノードとして設定されており、接続するゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するよう設定されている場合、かつ、無線クライアントのIPアドレスの割り当てにDHCPを使用する場合は、無線APの管理用VLANとは異なるVLAN IDを指定してください。
SSID | 該当のVAPが使用するSSID（ネットワーク名）を入力します。 このSSIDは指定したVLAN IDに対応付けられます。1～32文字の半角英数記号で入力します。 デフォルトは「Default-X」（X：VAP番号）です。（必須）
ブロードキャスト | 該当のVAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否か。 「有効」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みます。任意の無線クライアントの接続設定において、接続の候補として無線APのSSIDが自動的に表示されます。また、無線クライアントのANY接続を許可します。 「無効」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みません。無線クライアントの接続設定で、無線APのSSIDは表示されません。無線クライアントを無線APに接続するためには、無線クライアントに無線APと同じSSIDを手入力しなければなりません。また、無線クライアントのANY接続を拒否します。 デフォルトは「有効」です。 Note 「ANY接続」は、SSIDが「ANY」または未設定の無線クライアントによる接続です。ANY接続が許可されても、キーを知らなければそのアクセスポイントを使うことはできません。
セキュリティー | セキュリティーを選択します。 「無し」、「スタティックWEP」、「Enhanced Open」、「Enhanced Open 移行モード」、「WPAパーソナル」、「WPAエンタープライズ」、「OSEN」から選択します。 デフォルトは「無し」です。 無し： 認証および暗号化を行いません。誰でも自由にVAPに接続することができます。 Note ゲスト用のホットスポットを用意するなどの目的でこれを選択する場合、ネットワーク全体のセキュリティーを考慮する必要があります。 スタティックWEP： 固定キーを基にRC4アルゴリズムによる暗号化を行います。無線クライアント個別の認証は行いません。WEPは脆弱なため、固定キーで運用するなら「WPAパーソナル」の使用をお勧めします。 Note モードでIEEE 802.11nを含むものが選択されている場合は「スタティックWEP」は表示されません。また、各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。 Note 「スタティックWEP」は、モードに「b/g」または「a」を選択した場合に、各無線バンドのVAP1でのみ設定できます。 Enhanced Open： オープン認証にて接続を行うためユーザーIDやパスワードを入力することなくネットワークに接続を行うことができますが、オープン認証後の無線APと無線クライアント間のデータはOpportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコル（128-bit CCMP/AES）で暗号化されます。 Note 「Enhanced Open」は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」を選択した場合に表示されます。 Enhanced Open 移行モード： 無線クライアントのEnhanced Openのサポート有無を気にすることなく設定可能なモードで、VAP1とVAP2を使用します。Enhanced Open対応クライアントはオープン認証後にOWEプロトコルを使用して暗号化されたVAP2で、Enhanced Open未対応クライアントはオープン認証後にOWEの暗号化なしのVAP1で本製品との通信を行います。 Note VAP1のセキュリティーを「Enhanced Open 移行モード」に設定すると、VAP2のセキュリティーが「Enhanced Open 移行モード」に設定され、VAPステータスが「有効」になります。また、この際、VAP2のブロードキャストは「無効」に設定されます。 Note 「Enhanced Open 移行モード」は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」を選択した場合に「無線1」「無線2」でのみ表示されます。 WPAパーソナル： 事前共有キー（PSK）を基に無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはCCMP（AES）またはTKIPを使用します。 WPAエンタープライズ： RADIUSサーバーで無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはCCMP（AES）またはTKIPを使用します。 OSEN： オンラインサインアップ用のVAPで使用し、OSUサーバーとの通信時におけるセキュリティーの設定を行います。 Note 「OSEN」は、モデルに「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 「なし」以外のいずれかを選択した場合、それぞれのセキュリティー方式に準じた設定項目が追加で表示されます。 詳しくは、後述の「セキュリティー 設定項目」をご覧ください。 Note モデル「AT-TQ7613」において、モードでIEEE 802.11beを含むものが選択されている場合は、「Enhanced Open」、「WPAパーソナル」、「WPAエンタープライズ」のいずれかである必要があります。Wi-Fi 7のセキュリティー要件を満たしていないVAPは、IEEE 802.11axで動作します。
Web認証 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かの設定を行います。 いずれかのオプションを選択すると、該当のVAPに接続した無線クライアントは、WebブラウザーでいずれかのWebページにアクセスしようとした際に、使用許諾などの文言や認証ダイアログを含むページ（キャプティブポータル）に誘導されるようになります。AP共通設定を適用した無線APは、本項目で指定したオプションに従い、無線クライアントの使用を許可または拒否します。一度認証に成功した無線クライアントは、一定時間経過するまでVAPを介した通信を継続できます。 外部RADIUS： 無線APがRADIUSサーバーに問い合わせを行います。 クリックスルー： RADIUS認証を行う代わりにクリックスルー（中継）ページを表示します。クリックスルーページには、利用規約として文言を指定、または、外部ページに誘導します。 外部ページリダイレクト： SNSなどの第三者機関のWeb認証を使用して接続できるようになります。 無効： Web認証を適用しない場合に選択します。 デフォルトは「無効」です。 「外部RADIUS」、「クリックスルー」または「外部ページリダイレクト」を選択すると追加の設定項目が表示されます。 詳しくは、後述の「Web認証 設定項目」をご覧ください。 Note 「外部ページリダイレクト」は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。 Note WDSが設定されている無線インターフェース上でWeb認証を使用しないでください。
MACアクセス制御 | 該当のVAPに対して適用するMACアクセス制御の方式選択します。 MACアドレスリスト： 画面上部のMACアドレスリスト欄で選択したMACアドレスリストに従って、リストに記録されたMACアドレスのみに接続を許可、または接続を拒否します。 外部RADIUS： 無線APがRADIUSサーバーに問い合わせを行います。 MACアドレスリスト + 外部RADIUS： 画面上部のMACアドレスリスト欄で選択したMACアドレスリストと外部RADIUSサーバーの両方に従って、リストに記録されたMACアドレスのみに接続を許可、または接続を拒否します。 認証はまずMACアドレスリストで行い、接続不可となった場合に外部RADIUSサーバーで認証を試み、認証が通ると接続できます。初めにMACアドレスリストで接続可能となった場合は、外部RADIUSサーバーでの認証が不可でも接続できます。 AMFアプリケーションプロキシー： 弊社のAMF-SECurityコントローラー AT-SecureEnterpriseSDN Controller（AT-SESC）やAMF Security miniのホワイトリスト、ブラックリストに照会し、無線APに接続を試みたクライアント端末の接続許可・拒否・隔離、接続済み端末の切断やVLAN変更といったアクションが行えます。 無効： MACアクセス制御は適用されません。 デフォルトは「無効」です。 「MACアドレスリスト」、「外部RADIUS」または「MACアドレスリスト + 外部RADIUS」を選択すると追加の設定項目が表示されます。 詳しくは、後述の「MACアクセス制御 設定項目」をご覧ください。 Note 「MACアドレスリスト」「MACアドレスリスト + 外部RADIUS」は、選択し、「AP本体」の「MACアドレスリスト」を選択した場合のみ有効となります。 Note 「MACアドレスリスト + 外部RADIUS」は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。 Note 「AMFアプリケーションプロキシー」は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
エリア認証 | エリア認証を使用するか否かを設定します。 「有効」を選択すると、位置推定機能を使用して、フロアマップ上のエリア内にあると推定される無線クライアントのみに接続を許可することができます。 クライアントの接続を許可するエリアは、別途、「フロアマップ」メニュー以下の「フロアマップ詳細 [エリア編集]」画面にて設定します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。なお、本バージョンでは「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」でのエリア認証の指定は未サポートとなります。 Note AP共通設定のVAPでエリア認証を使用するためには、次の条件を満たす必要があります。 「システム設定」画面にて位置推定の履歴データ保存期間を有効に設定している 対象となる設置エリアの無線APにてチャンネルブランケットを使用しており、かつ、エリア認証を有効に設定したAP共通設定を適用している 無線クライアントが該当のチャンネルブランケットのCB VAPに接続を要求したことがある チャンネルブランケットやフロアマップの設定については、「各種操作」/「フロアマップ」/「フロアマップの作成、編集、削除」、および、「各種操作」/「チャンネルブランケット」/「概要」をご参照ください。 Note エリア認証は、MACアクセス制御と併用できません。
高速ローミング | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。 デフォルトは「無効」です。 「有効」を選択した場合、次の項目が追加で表示され、各種無線ネットワーク規格による高速ローミングの設定を行うことができます。 高速移行 分散システム モビリティドメイン PMK-R0 保持時間 AES Key IEEE 802.11k RRM IEEE 802.11v WNM 詳しくは、後述の「高速ローミング 設定項目」をご覧ください。 Note 本項目は、VAPのセキュリティーを「WPAパーソナル」、「WPAエンタープライズ」または「OSEN」に設定した場合に表示されます。 また、モデルに「AT-TQ6602」を選択し、かつWPAバージョンを「WPA3」または「WPA3」と「WPA2」に設定した場合は、本機能は「無効」のみとなります。
無線クライアント間の通信遮断 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。 本項目の選択肢は、モデル、および、「無線設定」の設定により変化します。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R： 無線バンド全体の「無線クライアント間の通信遮断」が「AP内」または「VAP内」に設定されている場合は、本項目にはそれぞれ「AP内」または「VAP内」のみが表示されます。 無線バンド全体の「無線クライアント間の通信遮断」が「無効」に設定されている場合は、本項目にて個別のVAPにおける無線クライアント同士の通信を許可するか否か指定できます。 AP内のすべてのVAPに接続した無線クライアント同士の通信を遮断する場合は「AP内」、同一のVAPに接続した無線クライアント同士の通信を遮断する場合は「VAP内」、通信を遮断しない場合は「無効」を指定します。 デフォルトは「無効」です。 AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e： 無線バンド全体の「無線クライアント間の通信遮断」が「有効」に設定されている場合は、本項目には「有効」のみが表示されます。 無線バンド全体の「無線クライアント間の通信遮断」が「無効」に設定されている場合は、本項目にて個別のVAPにおける無線クライアント同士の通信を許可するか否か指定できます。同じVAPに接続した無線クライアント同士の通信を許可する場合は「無効」、しない場合は「有効」を指定します。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
無応答端末切断タイマー | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を5～65535の値（単位：秒）で指定します。 また、15の倍数で指定してください。15の倍数でない値を指定したときは、指定値より大きい直近の倍数に変換されます。 デフォルトは「300」（秒）です。 Note OpenFlow機能と本機能の併用は未サポートです。デフォルトの設定値のままお使いください。 Note モデルに「AT-TQ6602」を選択した場合、本項目は任意のVAPで設定した値が、同じ無線バンドのすべてのVAPに適用されます。 Note モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合、無線1の本設定は未サポートとなります。デフォルトの設定値のままお使いください。
多重接続要求 | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。 「切断する」を選択すると、切断してから接続を受け入れます。 「無視する」を選択すると、切断処理を行わずに通常のプロセスで接続します。 デフォルトは「切断する」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 Note OpenFlow機能と本機能の併用は未サポートです。デフォルトの設定値のままお使いください。 Note 「管理フレーム保護」が「有効」に設定されている場合、この項目の設定にかかわらず「切断する」を使用します。
ローミング通知 | ローミング通知を行うか否かを設定します。 「有効」にすると、無線クライアントが本製品に接続した時、本製品の管理VLANに設定されているネットワークへ通知のブロードキャストフレームが送信されます。本フレームを受信したアクセスポイントは自身の無線クライアント接続情報を更新します。 デフォルトは「無効」です。 Note 本機能を使用するためには、同一サブネット上の無線APで、互いにローミング通知が「有効」に設定されている必要があります。
DTIM間隔 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を1～5の整数で設定します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 デフォルトは1です。1はビーコンを送信するたびにDTIMを挿入します。 例えばDTIM間隔を2に設定すると、ビーコンを2回送信するうちの1回にDTIMを挿入します（DTIMを持つビーコンと持たないものが交互に送信されます）。 DTIMは、無線クライアントが省電力モードで動作しているとき、無線クライアント宛てに送信すべきパケットが存在することを無線クライアントに通知します。無線クライアントが通信可能な状態になれば、アクセスポイントは無線クライアント宛てにパケットを送信します。 この値を大きくすると省電力の効果は高くなりますが、応答が悪くなります。
プロキシーARP | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。 「有効」を選択すると、管理下の無線APの接続クライアントへのARP要求に対して、該当のクライアントとの接続を持つ無線APがARP応答を代理送信し、このクライアントの接続を持たない無線APはARP要求を破棄して、不要なトラフィックを抑えます。 また、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合、次の項目が追加で表示されます。 未学習のARPパケットを透過 上記以外の無線APでは、プロキシーARPを有効にした場合、「未学習のARPパケットを透過」を無効にした時と同様、未学習のARPパケットは破棄されます。 詳しくは、後述の「プロキシーARP 設定項目」をご覧ください。 「無効」を選択すると、プロキシーARPを使用しません。ARP要求はすべての無線APから配下のクライアントに対しブロードキャストされ、クライアント自身でARP応答を送信することになります。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
マルチキャストをユニキャストに変換 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。 デフォルトは「無効」です。 「有効」を選択すると、接続されている無線クライアントにブロードキャスト/マルチキャストパケットを送信する際、各クライアントのユニキャストアドレスに変換して送信し、対象外のクライアントにパケットが送信されるのを防ぎます。 Note 本機能を有効に設定すると、スループットが低下することがあります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
エアタイムの割当率 | 無線設定のエアタイムフェアネスを「手動」に設定した場合、VAPに優先して割り当てる通信時間（エアタイム）を設定します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択し、無線設定のエアタイムフェアネスを「手動」に設定した場合に表示されます。
未認証端末リストの収集 | IESにおいて、RADIUSサーバーの認証に失敗した未登録のエンドポイントのリストを取得するか否かを指定します。 デフォルトは「無効」です。 有効を選択すると、AVM EX上で未登録のエンドポイントの接続を許可・拒否できるようになります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
Passpoint | Passpoint（Hotspot 2.0）機能を使用するか否かを選択します。 Passpoint機能はWi-Fiアライアンスにより策定された、シームレスなネットワークを実現するための機能です。Passpointを実装している無線クライアントを使用することにより、Passpoint対応のネットワーク内では、ネットワークごとにサインアップを行うといった煩雑な作業をしなくても自動でサインアップやローミングを行います。また、Passpoint対応エリアに入ると自動でネットワークに接続します。 有効を選択すると、Passpointの設定項目が追加されます。 詳しくは、後述の「Passpoint 設定項目」をご覧ください。 Note Passpointを使用するには、セキュリティーにWPAエンタープライズを使用します。本項目を有効にした場合、セキュリティーをWPAエンタープライズに変更するか否か、確認メッセージが表示されます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。

#### セキュリティー 設定項目

■ スタティックWEP 設定項目
セキュリティーにて「スタティックWEP」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 22：セキュリティー スタティックWEP 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
キーの長さ | WEPキーの強度を選択します。デフォルトは「128bit」です。 64bit： 16進数では、10桁のWEPキーを直接入力します。ASCIIでは、5文字の半角英数記号を入力し、WEPキーを自動生成します。 128bit： 16進数では、26桁のWEPキーを直接入力します。ASCIIでは、13文字の半角英数記号を入力し、WEPキーを自動生成します。
キーのタイプ | WEPキーの生成方法を選択します。デフォルトは「16進数」です。 ASCII： 任意の文字列からWEPキーが自動生成されます。入力されるWEPキーの大文字・小文字は区別されます。 16進数： 16進数（0～9、A～F、a～f）でWEPキーを直接入力します。入力されるWEPキーの大文字・小文字は区別されません。
キーインデックス | 選択したキーインデックスでキーを設定します。デフォルトは「1」です。
セキュリティーキー（WEPキー） | 「キーの長さ」と「キーのタイプ」に合わせてWEPキーを入力します。 通信を行うためには、無線クライアントでも「送信するWEPキーの番号」で選択したキーと同じWEPキーを設定する必要があります。
WEP認証方式 | 通常は「オープンシステム」を選択します。デフォルトは「オープンシステム」です。 セキュリティー対策のためには、「オープンシステム」にすることをお勧めします。 オープンシステム： 無線クライアントが正しいWEPキーを持っているか否かに関係なく、任意の無線クライアントの接続を許可します。しかしながら、無線クライアントは接続を許可されただけであり、アクセスポイントとトラフィックの交換を行うためには、正しいWEPキーを使用してデータを暗号化・復号化しなければなりません。 この認証アルゴリズムは、「None」、「WPAパーソナル」、「WPAエンタープライズ」でも使用されます。 共有キー： 無線クライアントがアクセスポイントに接続する際に、正しいWEPキーを要求します。クライアントが誤ったWEPキーを持っている場合、アクセスポイントに接続できません。

■ Enhanced Open 設定項目
セキュリティーにて「Enhanced Open」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 23：セキュリティー Enhanced Open 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
OWE | Opportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコルを使用して暗号化を行います。オープン認証後の無線クライアントと無線AP間のデータは128-bit CCMP/AES暗号化が行われます。「有効」以外の選択はできません。
管理フレーム保護 | IEEE 802.11管理フレームを保護します。「必須」以外の選択はできません。

■ Enhanced Open 移行モード 設定項目
セキュリティーにて「Enhanced Open 移行モード」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 24：セキュリティー Enhanced Open 移行モード 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
OWE | Opportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコルを使用して暗号化を行います。オープン認証後の無線クライアントと無線AP間のデータは128-bit CCMP/AES暗号化が行われます。 VAP1では「無効」、VAP2では「有効」以外の選択はできません。
管理フレーム保護 | IEEE 802.11管理フレームを保護します。VAP2にのみ表示され、「必須」以外の選択はできません。

■ WPAパーソナル 設定項目
セキュリティーにて「WPAパーソナル」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 25：セキュリティー WPAパーソナル 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
セキュリティーキー（WPA-PSK） | 暗号キーを設定します。8～63文字の半角英数記号を入力します。大文字、小文字は区別されます。
WPAバージョン | 使用するWPAバージョンを選択します。 異なるWPAバージョンの無線クライアントが混在する環境では、両方を選択します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、より古いバージョンのみを選択した場合と同じレベルになります。 モデルによって、選択可能なオプションは異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R： WPA3 WPA3 / WPA2 WPA2 WPA2 / WPA AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e： WPA3 WPA2 WPA2 / WPA AT-TQ1402 / AT-TQm1402： WPA2 WPA2 / WPA デフォルトは「WPA2」です。 Note モデル「AT-TQ7613」において、モードでIEEE 802.11beを含むものが選択されている場合は、「WPA3」、または、「WPA3」および「WPA2」のいずれかである必要があります。Wi-Fi 7のセキュリティー要件を満たしていないVAPは、IEEE 802.11axで動作します。
暗号化プロトコル | 使用する暗号化プロトコルを選択します。 モデルと、選択したWPAバージョンによって、本項目の選択可能なオプションは異なります。
モデル | WPAバージョン | 選択可能なオプション
--- | --- | ---
AT-TQ7613 | WPA3 WPA3 / WPA2 | CCMP + GCMP
WPA2 | CCMP
WPA2 / WPA | CCMP / TKIP
AT-TQ3403 / AT-TQm3403 AT-TQ7403 AT-TQ7403-R AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2 AT-TQ6702e GEN2 AT-TQ6x02 GEN2-R | WPA3 WPA3 / WPA2 WPA2 | CCMP
WPA2 / WPA | CCMP / TKIP
AT-TQ6602 AT-TQ5403 / AT-TQm5403 AT-TQ5403e | WPA3 WPA2 WPA2 / WPA | CCMP（デフォルト） または CCMP / TKIP
AT-TQ1402 / AT-TQm1402 | WPA2 WPA2 / WPA | CCMP（デフォルト） または CCMP / TKIP
管理フレーム保護 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 管理フレーム保護の選択肢は、モデルにより異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e WPAバージョンの選択によって、次のように設定されます。 WPA3：「必須」に固定設定されます。 WPA3・WPA2：「利用可能」に固定設定されます。 WPA2：利用可能、または、無効から選択します。デフォルトは「利用可能」です。 WPA2・WPA：「無効」に固定設定されます。 AT-TQ6602、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 管理フレームを保護する場合は「有効」、しない場合は「無効」を指定します。デフォルトは「有効」です。
ブロードキャストキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、キーを更新しません。デフォルトは「0」です。

■ WPAエンタープライズ 設定項目
セキュリティーにて「WPAエンタープライズ」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 26：セキュリティー WPAエンタープライズ 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須） モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。（必須）
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。 モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
ポート番号 | 外部RADIUSサーバー（プライマリー、セカンダリー両方）のポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
事前認証 | 「有効」にすると、無線クライアントが現在使用しているアクセスポイントから、対象となるアクセスポイントに、事前認証情報を中継します。デフォルトは「有効」です。これにより、無線クライアントがローミングしたときの認証をスピードアップします。 Note 本項目はモデルに「AT-TQ6602」以外を選択した場合のみ設定できます。 Note モデルが「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」の場合、本項目は各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。「有効」にした場合、すべてのVAPで本機能が有効になります。
WPAバージョン | 使用するWPAバージョンを選択します。 異なるWPAバージョンの無線クライアントが混在する環境では、両方を選択します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、より古いバージョンのみを選択した場合と同じレベルになります。 モデルによって、選択可能なオプションは異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R： WPA3 WPA3 / WPA2 WPA2 WPA2 / WPA AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e： WPA3 WPA2 WPA2 / WPA AT-TQ1402 / AT-TQm1402： WPA2 WPA2 / WPA デフォルトは「WPA2」です。 Note モデル「AT-TQ7613」において、モードでIEEE 802.11beを含むものが選択されている場合は、「WPA3」、または、「WPA3」および「WPA2」のいずれかである必要があります。Wi-Fi 7のセキュリティー要件を満たしていないVAPは、IEEE 802.11axで動作します。
暗号化プロトコル | 使用する暗号化プロトコルを選択します。 モデルと、選択したWPAバージョンによって、本項目の選択可能なオプションは異なります。
モデル | WPAバージョン | 選択可能なオプション
--- | --- | ---
AT-TQ7613 | WPA3 WPA3 / WPA2 | CCMP + GCMP
WPA2 | CCMP
WPA2 / WPA | CCMP / TKIP
AT-TQ3403 / AT-TQm3403 AT-TQ7403 AT-TQ7403-R AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2 AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2 AT-TQ6702e GEN2 AT-TQ6x02 GEN2-R | WPA3 | CCMP または GCMP（デフォルト）
WPA3 / WPA2 WPA2 | CCMP
WPA2 / WPA | CCMP / TKIP
AT-TQ6602 AT-TQ5403 / AT-TQm5403 AT-TQ5403e | WPA3 | GCMP
WPA2 WPA2 / WPA | CCMP（デフォルト） または CCMP / TKIP
AT-TQ1402 / AT-TQm1402 | WPA2 WPA2 / WPA | CCMP（デフォルト） または CCMP / TKIP
管理フレーム保護 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 管理フレーム保護の選択肢は、モデルにより異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e WPAバージョンの選択によって、次のように設定されます。 WPA3：「必須」に固定設定されます。 WPA3・WPA2：「利用可能」に固定設定されます。 WPA2：利用可能、または、無効から選択します。デフォルトは「利用可能」です。 WPA2・WPA：「無効」に固定設定されます。 AT-TQ6602、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 管理フレームを保護する場合は「有効」、しない場合は「無効」を指定します。デフォルトは「有効」です。
ブロードキャストキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、キーを更新しません。デフォルトは「0」です。
セッションキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントの各々に送信するユニキャストのセッションキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、セッションキーを更新しません。デフォルトは「0」です。 キーは、セッションごとに新たに生成されますので、「WPAエンタープライズ」でCCMPのような強力な暗号を使用している場合、更新はほぼ不要です。更新間隔を短くすると無線APの処理速度を低下させます。
セッションキー更新時の動作 | セッションキー更新時の動作を、「再認証」または「切断」から選択します。 デフォルトは「再認証」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「利用可能」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を必須条件としては要求しません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「利用可能」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
RADIUSアカウンティング | ユーザーを認証した外部のRADIUSサーバーを使用して、ユーザーがセッション中に使用したリソース（使用時間など）を記録するか否かを指定します。記録する場合は「有効」を、記録しない場合は「無効」を指定します。デフォルトは「無効」です。
RADIUSアカウンティングポート番号 | RADIUSアカウンティングを「有効」に設定した場合のみ、使用するポート番号を設定します。デフォルトは「1813」です。
RADIUSタイムアウト | RADIUS認証要求（RADIUS Access-Request）のタイムアウト時間を1～29の値で指定します（単位：秒）。 RADIUSサーバーへのパケット送信から本設定の値を超えても応答がない場合は、認証要求を再送、または、認証失敗として処理します。 この際、プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーに対して所定の回数（初回＋RADIUS再送回数）の送信を行う一連の流れが29秒以下になるように設定してください。例えば、次のように計算します。 セカンダリーRADIUSサーバーを使用せず、RADIUS再送回数を「4」に設定した場合： プライマリーRADIUSサーバーに最大5回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「5」以下に設定します。 プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーを使用し、RADIUS再送回数を「2」に設定した場合： 各RADIUSサーバーに3回、合計して最大6回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「4」以下に設定します。 デフォルトは「3」（秒）です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
RADIUS再送回数 | RADIUSサーバーに対する認証要求の再送回数を0～8の値で指定します（単位：回）。 初回の送信を合わせて、RADIUSサーバーに対して最大で本設定＋1回の認証要求が行われます。 プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーが設定されている場合は、プライマリーRADIUSサーバーに対して本設定＋1回の認証要求が送信されたあとに、セカンダリーRADIUSサーバーに対して同様に本設定＋1回の認証要求が送信されます。 そのいずれの認証要求にも応答がないときは、認証失敗として処理します。 デフォルトは「1」（回）です。つまり、プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーにそれぞれ最大2回、認証要求が行われます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
プライマリーへの復帰間隔 | プライマリーRADIUSサーバーへの通信に失敗し、セカンダリーRADIUSサーバーに認証の要求先をフォールバック（交代）した後、再びプライマリーRADIUSサーバーに復帰するまでの時間を0～600の値で指定します（単位：秒）。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
ダイナミックVLAN | 「有効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報にユーザーの所属VLANが設定されている場合はそのVLANが適用されます。 「無効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報の設定にかかわらず、VAPに設定されたVLANが適用されます。 デフォルトはモデルによって異なります。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ6602 デフォルトは「無効」です。 AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402 デフォルトは「有効」です。

■ OSEN 設定項目
セキュリティーにて「OSEN」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 27：セキュリティー OSEN 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須）
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。（必須）
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
ポート番号 | 外部RADIUSサーバー（プライマリー、セカンダリー両方）のポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
事前認証 | 「有効」にすると、無線クライアントが現在使用しているアクセスポイントから、対象となるアクセスポイントに、事前認証情報を中継します。デフォルトは「有効」です。これにより、無線クライアントがローミングしたときの認証をスピードアップします。 Note 本項目は各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。「有効」にした場合、すべてのVAPで本機能が有効になります。
WPAバージョン | 使用するWPAバージョンを選択します。 「WPA3」のみ、「WPA2」のみ、または「WPA」「WPA2」の両方を選択することができます。 「WPA3」を「WPA2」または「WPA」と同時に選択することはできません。また、「WPA」は「WPA2」と組み合わせた場合のみ選択できます。 デフォルトは「WPA2」です。WPAとWPA2が混在する環境では、両方を選択します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPAと同じレベルになります。 Note WPAは、IEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装です。WPA2は、IEEE 802.11iが正式なものとなったあとの、IEEE 802.11iの必須機能のすべての実装です。
暗号化プロトコル | 「CCMP」のみ、または「TKIP」「CCMP」の両方を選択することができます。 デフォルトは「CCMP」です。 「TKIP」は、WEPと同様にRC4で暗号化しますが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものとなり、また一定回数使用すると、新たなものに変更されます。 「CCMP」は、米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行います。この暗号化方式は、強力なアルゴリズムを持ちます。 Note WPA規格では、TKIPは必須項目、CCMPはオプション項目ですが、本製品では、TKIP、CCMPとも実装しています。 Note WPAバージョンに「WPA3」を含む場合、「CCMP」のみが選択できます。「TKIP」は表示されません。 Note WPAバージョンに「WPA2」のみ、または「WPA2」と「WPA」を選択している場合、「TKIP」は必要に応じて選択できます。
管理フレーム保護 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 WPAバージョンの選択によって、次のように設定されます。 WPA3：「必須」に固定設定されます。 WPA3・WPA2：「利用可能」に固定設定されます。 WPA2：利用可能、または、無効から選択します。デフォルトは「利用可能」です。 WPA2・WPA：「無効」に固定設定されます。 Note モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」を選択し、WPAバージョンに「WPA2」のみを使用する場合、「必須」に設定しないでください。
ブロードキャストキー更新間隔 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。0～86400（秒）が入力できます。「0」は、キーを更新しません。デフォルトは「0」です。
ダイナミックVLAN | 「有効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報にユーザーの所属VLANが設定されている場合はそのVLANが適用されます。 「無効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報の設定にかかわらず、VAPに設定されたVLANが適用されます。 デフォルトは「有効」です。

#### Web認証 設定項目

■ 外部RADIUS 設定項目
Web認証にて「外部RADIUS」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 28：Web認証 外部RADIUS 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
認証ページプロキシー | 外部のページを代わりに表示するか、無線AP自体による認証ページを表示するかを指定します。 有効： 外部のページを表示します。表示する外部ページは、別途「ベースURL」にて指定します。 ベースURL： Web認証に使用する外部のページのベースURLを指定します。 指定のページにクライアントを直接接続する代わりに、無線APのプロキシー機能を使用します。 認証ページのHTMLファイルの名前は「radius_login.html」です。 無線APのプロキシーは、「(ベースURL)/radius_login.html」に掲載されたファイルを取得して無線クライアントの認証画面として表示します。 例えば、ベースURLに「http://www.example.com/captive_portal」を指定した場合、「http://www.example.com/captive_portal/radius_login.html」の内容を表示します。 radius_login.htmlに必要な記述については、「各種操作」/「認証」/「キャプティブポータルによるWeb認証」をご参照ください。 無効： 無線AP自体による認証ページを表示します。 モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を指定した場合は、認証ページの表示言語を別途設定します。 認証ページ言語： Webブラウザーに表示する認証ページの言語を「English」または「日本語」から選択します。デフォルトは「English」です。
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須） モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。（必須）
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。 モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
RADIUS Server ポート番号 | プライマリー、セカンダリーそれぞれの外部RADIUSサーバーのポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「無効」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
RADIUSアカウンティング | RADIUSアカウンティングを使用するか否かを指定します。 有効： RADIUSアカウンティングを使用します。ユーザーを認証した外部のRADIUSサーバーを使用して、ユーザーがセッション中に試用したリソース（使用時間など）を記録することができます。また、外部RADIUSが提供する機能なども使用することができます。別途、「RADIUSアカウンティングポート」を指定します。 RADIUSアカウンティングポート： 外部RADIUSサーバーのアカウンティングポートのポート番号を0～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1813」です。 無効：RADIUSアカウンティングを使用しません。 デフォルトは無効です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
認証後リダイレクト | Web認証に成功した後に表示するページを指定します。 セッション維持： Web認証開始前にWebブラウザーにて指定したURLを表示します。 固定URL： 別途、Web認証に成功した後に表示するURLを指定します。1～128文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペースを含む）を指定できます。 無効： 認証成功メッセージ表示後、ページを遷移しません。
ウォールドガーデン | ウォールドガーデン機能を使用するページのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデン機能は、Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能です。指定したページ以外を閲覧しようとした場合には、Web認証ページが再度表示されます。 クリックすると、「ウォールドガーデンリスト」ダイアログが表示されます。 ウォールドガーデンリスト ウォールドガーデンを使用するアドレスを登録します。 アドレス： ウォールドガーデンを使用するアドレスを、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で指定します。最大50件まで登録できます。 モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、ウォールドガーデンエントリーにてFQDNを指定する際、いずれか1か所までワイルドカードとしてアスタリスク（*）を使用できます。 例えば、「*.example.jp」には、「www.example.jp」、「ftp.example.jp」などがヒットします。同様に、「example.*」には、「example.com」、「example.jp」などがヒットします。ワイルドカードは1つのエントリーに1つまで使用できます。複数のワイルドカード（「*.example.*」など）は指定できません。 「追加」ボタン： アドレス欄に入力したアドレスをリストに登録します。 「クリア」ボタン： アドレス欄の内容を消去します。 「CSVから追加」ボタン： CSVファイルからアドレスを読み込みます。 CSVファイルには、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で記述したアドレスを1行に1エントリー記載します。 X アドレス： 登録されたアドレスのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデンアドレスを検索： 入力された文字列を含む登録アドレスをリストに表示します。 アドレス： 登録されたアドレスを表示します。 削除： 選択したアドレスを削除します。 「保存」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を保存します。 「閉じる」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を破棄し、ウォールドガーデンリストダイアログを閉じます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | ウォールドガーデンにDNSプロキシーを行うか否かを指定します。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードを使用したものが1つも登録されていない場合のみ、本項目で「有効」「無効」が選択できます。デフォルトは「無効」です。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードが1つでも使用されていれば、「有効」固定となります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
Web認証用仮想IPアドレス | 「AP本体」の「Web認証用仮想IPアドレス」にて指定した内容が表示されます。また、リンクアイコンをクリックすると、該当の設定欄に移動します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
セッションタイムアウト | セッションタイムアウトを0～86400の値で指定します（単位：秒）。 無線クライアントを認証成功後、タイムアウトに設定した時間が経過した際、自動的にセッションを終了します。 デフォルトは「3600」です。
セッションタイムアウト時の動作 | セッションタイムアウト時の動作を、「再認証」または「切断」から選択します。 デフォルトは「再認証」です。

■ クリックスルー 設定項目
Web認証にて「クリックスルー」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 29：Web認証 クリックスルー 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
認証ページプロキシー | 外部のページを代わりに表示するか、無線AP自体による認証ページを表示するかを指定します。 有効： 外部のページを表示します。表示する外部ページは、別途「ベースURL」にて指定します。 ベースURL： Web認証に使用する外部のページのベースURLを指定します。 指定のページにクライアントを直接接続する代わりに、無線APのプロキシー機能を使用します。 認証ページのHTMLファイルの名前は「radius_login.html」です。 無線APのプロキシーは、「(ベースURL)/radius_login.html」に掲載されたファイルを取得して無線クライアントの認証画面として表示します。 例えば、ベースURLに「http://www.example.com/captive_portal」を指定した場合、「http://www.example.com/captive_portal/radius_login.html」の内容を表示します。 radius_login.htmlに必要な記述については、「各種操作」/「認証」/「キャプティブポータルによるWeb認証」をご参照ください。 無効： 無線AP自体による認証ページを表示します。 モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を指定した場合は、認証ページの表示言語および利用規約として文言を別途設定します。 認証ページ言語： Webブラウザーに表示する認証ページの言語を「English」または「日本語」から選択します。デフォルトは「English」です。 利用規約： 無線APの認証ページに表示する利用規約の文言を最大1024文字で作成します。 改行は1つにつき4文字として数えます。 書式（文字の大小、色など）を指定することはできません。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
認証後リダイレクト | Web認証に成功した後に表示するページを指定します。 セッション維持： Web認証開始前にWebブラウザーにて指定したURLを表示します。 固定URL： 別途、Web認証に成功した後に表示するURLを指定します。1～128文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペースを含む）を指定できます。 無効： 認証成功メッセージ表示後、ページを遷移しません。
ウォールドガーデン | ウォールドガーデン機能を使用するページのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデン機能は、Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能です。指定したページ以外を閲覧しようとした場合には、Web認証ページが再度表示されます。 クリックすると、「ウォールドガーデンリスト」ダイアログが表示されます。 ウォールドガーデンリスト ウォールドガーデンを使用するアドレスを登録します。 アドレス： ウォールドガーデンを使用するアドレスを、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で指定します。最大50件まで登録できます。 モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、ウォールドガーデンエントリーにてFQDNを指定する際、いずれか1か所までワイルドカードとしてアスタリスク（*）を使用できます。 例えば、「*.example.jp」には、「www.example.jp」、「ftp.example.jp」などがヒットします。同様に、「example.*」には、「example.com」、「example.jp」などがヒットします。ワイルドカードは1つのエントリーに1つまで使用できます。複数のワイルドカード（「*.example.*」など）は指定できません。 「追加」ボタン： アドレス欄に入力したアドレスをリストに登録します。 「クリア」ボタン： アドレス欄の内容を消去します。 「CSVから追加」ボタン： CSVファイルからアドレスを読み込みます。 CSVファイルには、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で記述したアドレスを1行に1エントリー記載します。 X アドレス： 登録されたアドレスのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデンアドレスを検索： 入力された文字列を含む登録アドレスをリストに表示します。 アドレス： 登録されたアドレスを表示します。 削除： 選択したアドレスを削除します。 「保存」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を保存します。 「閉じる」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を破棄し、ウォールドガーデンリストダイアログを閉じます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | ウォールドガーデンにDNSプロキシーを行うか否かを指定します。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードを使用したものが1つも登録されていない場合のみ、本項目で「有効」「無効」が選択できます。デフォルトは「無効」です。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードが1つでも使用されていれば、「有効」固定となります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
Web認証用仮想IPアドレス | 「AP本体」の「Web認証用仮想IPアドレス」にて指定した内容が表示されます。また、リンクアイコンをクリックすると、該当の設定欄に移動します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
セッションタイムアウト | セッションタイムアウトを0～86400の値で指定します（単位：秒）。 無線クライアントを認証成功後、タイムアウトに設定した時間が経過した際、自動的にセッションを終了します。 デフォルトは「3600」です。
セッションタイムアウト時の動作 | セッションタイムアウト時の動作を、「再認証」または「切断」から選択します。 デフォルトは「再認証」です。

■ 外部ページリダイレクト 設定項目
Web認証にて「外部ページリダイレクト」を選択した場合、以下の項目を設定します。

表 30：Web認証 外部ページリダイレクト 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
外部ページURL | リダイレクトさせるURLを1～128文字の半角英数記号で入力します。デフォルトは空欄です。
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須） モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号で入力します。（必須） モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
RADIUS Server ポート番号 | プライマリー、セカンダリーそれぞれの外部RADIUSサーバーのポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「無効」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
RADIUSアカウンティング | RADIUSアカウンティングを使用するか否かを指定します。 有効： RADIUSアカウンティングを使用します。ユーザーを認証した外部のRADIUSサーバーを使用して、ユーザーがセッション中に使用したリソース（使用時間など）を記録することができます。また、外部RADIUSが提供する機能なども使用することができます。別途、「RADIUSアカウンティングポート」を指定します。 RADIUSアカウンティングポート： 外部RADIUSサーバーのアカウンティングポートのポート番号を0～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1813」です。 無効： RADIUSアカウンティングを使用しません。 デフォルトは無効です。
認証後リダイレクト | Web認証に成功した後に表示するページを指定します。 セッション維持： Web認証開始前にWebブラウザーにて指定したURLを表示します。 固定URL： 別途、Web認証に成功した後に表示するURLを指定します。1～128文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペースを含む）を指定できます。 無効： 認証成功メッセージ表示後、ページを遷移しません。
ウォールドガーデン | ウォールドガーデン機能を使用するページのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデン機能は、Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能です。指定したページ以外を閲覧しようとした場合には、Web認証ページが再度表示されます。 クリックすると、「ウォールドガーデンリスト」ダイアログが表示されます。 ウォールドガーデンリスト ウォールドガーデンを使用するアドレスを登録します。 アドレス： ウォールドガーデンを使用するアドレスを、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で指定します。最大50件まで登録できます。 モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、ウォールドガーデンエントリーにてFQDNを指定する際、いずれか1か所までワイルドカードとしてアスタリスク（*）を使用できます。 例えば、「*.example.jp」には、「www.example.jp」、「ftp.example.jp」などがヒットします。同様に、「example.*」には、「example.com」、「example.jp」などがヒットします。ワイルドカードは1つのエントリーに1つまで使用できます。複数のワイルドカード（「*.example.*」など）は指定できません。 「追加」ボタン： アドレス欄に入力したアドレスをリストに登録します。 「クリア」ボタン： アドレス欄の内容を消去します。 「CSVから追加」ボタン： CSVファイルからアドレスを読み込みます。 CSVファイルには、FQDN、IPアドレス、IPアドレス/マスクのいずれかの形式で記述したアドレスを1行に1エントリー記載します。 X アドレス： 登録されたアドレスのエントリー数を表示します。 ウォールドガーデンアドレスを検索： 入力された文字列を含む登録アドレスをリストに表示します。 アドレス： 登録されたアドレスを表示します。 削除： 選択したアドレスを削除します。 「保存」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を保存します。 「閉じる」ボタン： ウォールドガーデンリストの変更を破棄し、ウォールドガーデンリストダイアログを閉じます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | ウォールドガーデンにDNSプロキシーを行うか否かを指定します。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードを使用したものが1つも登録されていない場合のみ、本項目で「有効」「無効」が選択できます。デフォルトは「無効」です。 ウォールドガーデンエントリーにワイルドカードが1つでも使用されていれば、「有効」固定となります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
Web認証用仮想IPアドレス | 「AP本体」の「Web認証用仮想IPアドレス」にて指定した内容が表示されます。また、リンクアイコンをクリックすると、該当の設定欄に移動します。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 モデルに「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合にも表示されますが、未サポートとなります。
セッションタイムアウト | セッションタイムアウトを0～86400の値で指定します（単位：秒）。 無線クライアントを認証成功後、タイムアウトに設定した時間が経過した際、自動的にセッションを終了します。 デフォルトは「3600」です。
セッションタイムアウト時の動作 | セッションタイムアウト時の動作を、「再認証」または「切断」から選択します。 デフォルトは「再認証」です。

#### MACアクセス制御 設定項目

■ MACアドレスリスト選択時・MACアドレスリスト + 外部RADIUS選択時

表 31：MACアクセス制御 MACアドレスリスト・MACアドレスリスト + 外部RADIUS 表示項目
項目名 | 説明
--- | ---
選択中のリスト | 接続を許可するMACアドレスリスト（ホワイトリスト）または拒否するMACアドレスリスト（ブラックリスト）を表示します。 本項目の設定対象はお使いのモデルによって異なります。 AT-TQ7403、AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702e GEN2： VAPごとに適用するMACアドレスリストを選択できます。 ドロップダウンリストをクリックすると、「MACアドレスリスト選択」ダイアログが表示されます。 MACアドレスリストの作成方法は、「MACアドレスリストの作成、CSV出力、編集、削除」をご覧ください。 AT-TQ7613、AT-TQ3403 / AT-TQm3403、AT-TQ7403-R、AT-TQ6x02 GEN2-R、AT-TQ6602、AT-TQ5403 / AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402 / AT-TQm1402： AP共通設定編集画面上部のMACアドレスリスト欄で選択したMACアドレスリスト名が表示されます。 Note 無線1/無線2/無線3、または複数のVAPで、個別のMACアドレスリストを割り当てることはできません。すべてに共通のMACアドレスリストが使用されます。
Web認証との2ステップ認証 | Web認証にて「なし」を除くいずれかの認証方式を選択している場合、Web認証とMACアクセス制御の2ステップでの認証を行います。 「有効」を選択すると、Web認証とMACアクセス制御の両方の認証に成功した無線クライアントのみが該当のVAPを介した通信を行えるようになります。 「無効」を選択すると、Web認証またはMACアクセス制御のいずれかの認証に成功した無線クライアントが該当のVAPを介した通信を行えるようになります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。

■ 外部RADIUS選択時・MACアドレスリスト + 外部RADIUS選択時

表 32：MACアクセス制御 外部RADIUS・MACアドレスリスト + 外部RADIUS 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
RADIUS Server Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。（必須） モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Primary シークレット | プライマリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号で入力します。
RADIUS Server Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。 モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合は、「ローカルRADIUSサーバーを使用する」チェックボックスにチェックを入れることで、ループバックアドレス（127.0.0.1）を指定することができます。
RADIUS Server Secondary シークレット | セカンダリーRADIUSサーバーに接続するためのパスワードを128文字までの半角英数記号で入力します。セカンダリーRADIUSサーバーを使用しない場合は空白のままにします。
ポート番号 | プライマリー、セカンダリーそれぞれの外部RADIUSサーバーのポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「無効」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ1402 / AT-TQm1402」を選択した場合に表示されます。
RADIUSタイムアウト | RADIUS認証要求（RADIUS Access-Request）のタイムアウト時間を1～29の値で指定します（単位：秒）。 RADIUSサーバーへのパケット送信から本設定の値を超えても応答がない場合は、認証要求を再送、または、認証失敗として処理します。 この際、プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーに対して所定の回数（初回＋RADIUS再送回数）の送信を行う一連の流れが29秒以下になるように設定してください。例えば、次のように計算します。 セカンダリーRADIUSサーバーを使用せず、RADIUS再送回数を「4」に設定した場合： プライマリーRADIUSサーバーに最大5回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「5」以下に設定します。 プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーを使用し、RADIUS再送回数を「2」に設定した場合： 各RADIUSサーバーに3回、合計して最大6回の認証要求を試みることになりますので、全体の認証の流れを29秒以下に収めるには、RADIUSタイムアウトは「4」以下に設定します。 デフォルトは「3」（秒）です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
RADIUS再送回数 | RADIUSサーバーに対する認証要求の再送回数を0～8の値で指定します（単位：回）。 初回の送信を合わせて、RADIUSサーバーに対して最大で本設定＋1回の認証要求が行われます。 プライマリー/セカンダリーのRADIUSサーバーが設定されている場合は、プライマリーRADIUSサーバーに対して本設定＋1回の認証要求が送信されたあとに、セカンダリーRADIUSサーバーに対して同様に本設定＋1回の認証要求が送信されます。 そのいずれの認証要求にも応答がないときは、認証失敗として処理します。 デフォルトは「1」（回）です。つまり、プライマリー/セカンダリーRADIUSサーバーにそれぞれ最大2回、認証要求が行われます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
プライマリーへの復帰間隔 | プライマリーRADIUSサーバーへの通信に失敗し、セカンダリーRADIUSサーバーに認証の要求先をフォールバック（交代）した後、再びプライマリーRADIUSサーバーに復帰するまでの時間を0～600の値で指定します（単位：秒）。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」を選択した場合に表示されます。
User-Name Format 区切り文字 | RADIUSサーバーには、ユーザーのMACアドレスは2桁区切りで、ユーザー名（RADIUS User-Name属性）として送信されます。 この際、RADIUSサーバーに問い合わせるユーザー名（MACアドレス）の区切り文字を、「ハイフン」、「コロン」、「なし」から選択します。デフォルトは「ハイフン」です。
User-Name Format 大文字/小文字 | RADIUSサーバーに問い合わせるユーザー名（MACアドレス）の大文字、小文字を選択します。デフォルトは「小文字」です。
User-Password Format 形式 | RADIUSサーバーに問い合わせるパスワード（RADIUS User-Password属性）の形式を「固定値」または「ユーザー名」から選択します。デフォルトは「ユーザー名」です。 「固定値」を選択すると、RADIUSサーバーに問い合わせるMACアドレスにかかわらず、「User-Password Format パスワード」にて設定した文字列をパスワードに使用します。 「ユーザー名」を選択すると、RADIUSサーバーに問い合わせる際、ユーザー名と同じ書式のMACアドレスをパスワードとして使用します。
User-Password Format パスワード | 「User-Password Format 形式」を「固定値」に設定した場合に、RADIUSサーバーに送信する際のパスワードを設定します。
ダイナミックVLAN | 「有効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報にユーザーの所属VLANが設定されている場合はそのVLANが適用されます。 「無効」にすると、RADIUSサーバーの認証情報の設定にかかわらず、VAPに設定されたVLANが適用されます。 デフォルトは「有効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合に表示されます。
Web認証との2ステップ認証 | Web認証にて「なし」を除くいずれかの認証方式を選択している場合、Web認証とMACアクセス制御の2ステップでの認証を行います。 「有効」を選択すると、Web認証とMACアクセス制御の両方の認証に成功した無線クライアントのみが該当のVAPを介した通信を行えるようになります。 「無効」を選択すると、Web認証またはMACアクセス制御のいずれかの認証に成功した無線クライアントが該当のVAPを介した通信を行えるようになります。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
サービスタイプ | RADIUSサーバーにService-Type属性を通知するよう設定するか否か。 「有効」にすると、Service-Type属性としてCall-Check（10）を通知し、MACベース認証を行っていることを示します。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合、かつ、「AP本体」の「STOAT」を有効に設定した場合に表示されます。
Vista Manager EX IPアドレス | AVM EXにてインテリジェント・エッジ・セキュリティー（IES）機能を使用する場合、AVM EXのIPアドレスを指定します。 AVM EXにてエンドポイント（無線クライアント）の通信を拒否した際、AVM EXはRADIUSクライアントである無線APに対し、RADIUS Dynamic Authorization（Disconnect）メッセージを送信します。無線APでは、このメッセージが妥当なものであるかを検証するため、AVM EXのIPアドレスと共有パスワードを設定する必要があります。 IES機能を使用しない場合は空欄にします。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合、かつ、「AP本体」の「STOAT」を有効に設定した場合に表示されます。
Vista Manager EX 共有パスワード | AVM EXにてインテリジェント・エッジ・セキュリティー（IES）機能を使用する場合、AVM EXの認証に用いる共有パスワードを指定します。 IES機能を使用しない場合は空欄にします。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択した場合、かつ、「AP本体」の「STOAT」を有効に設定した場合に表示されます。

デフォルトの状態、つまり、「User-Name Format 区切り文字」が「ハイフン」、「User-Name Format 大文字/小文字」が「小文字」、「User-Password Format 形式」が「ユーザー名」の場合、ユーザー名、パスワードは以下のようなフォーマットでRADIUSサーバーに送信されます。

- User-Name ab-cd-ef-12-34-56
- User-Password ab-cd-ef-12-34-56

■ AMFアプリケーションプロキシー選択時
通信の許可、拒否、または隔離する端末のリストを保持しているAMFアプリケーションプロキシーサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）を指定します。

表 33：MACアクセス制御 AMFアプリケーションプロキシー 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
リダイレクトURL | AMFアプリケーションプロキシーサーバーによって被疑端末として検出された無線クライアントを、外部ページURLに転送するか否かを設定します。 「有効」に設定すると、IPフィルターアクションによって被疑端末として検出された無線クライアントを転送するURLを、別途表示される外部ページURLにて指定できます。 「無効」に指定すると、リダイレクトURL機能は使用されません。被疑端末はいずれのページにも接続を許可されません。 デフォルトは「無効」です。 通常、被疑端末のユーザーがWebサイトにアクセスしようとしても、ブラウザーがタイムアウトするだけでアクセス不可の理由を知ることはできませんが、リダイレクトURL機能を利用すれば、該当ユーザーからのWebアクセスをあらかじめ指定したURLにリダイレクトできるため、同URLに状況説明ページを用意しておくことでブロックの理由や問い合わせ先などをユーザーに伝えることができます。 Note リダイレクトURLで使用するWebページは、機密性の高い情報を扱うサーバー上には置かないでください。 リダイレクトURLを使用すると、無線AP内部のウォールドガーデン情報に、「外部ページURL」に指定したホスト（IPアドレスまたはドメイン）が登録されます。 このため、未認証となった被疑端末でも、パスをWebブラウザーのアドレス欄に入力することで、リダイレクト先のサーバー上の任意のページを参照できます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 Note リダイレクトURLはWeb認証とは併用できません。 Note 被疑端末がHTTPではなくHTTPSでアクセスを行った場合、「接続がプライベートではありません」「この接続ではプライバシーが保護されません」「Wi-Fiホットスポットに接続する」「Wi-Fi接続」「ネットワークにログイン」などの画面が表示される場合があります。その際は、Webブラウザーの更新、再読み込み、接続ボタンを選択することでリダイレクトURLページに遷移されるようになります。 ただし、Webブラウザーの仕様により更新や接続ボタンを選択してもリダイレクトURLページに遷移されない場合があります。この場合、HTTPでアクセスを行うことでリダイレクトURLページに遷移されるようになります。
外部ページURL | リダイレクトさせるURLを1～128文字の半角英数記号（スペースを含む）で入力します。デフォルトは空欄です。
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Primary IPアドレス | プライマリーとして使用するAMFアプリケーションプロキシーサーバーのIPアドレスを入力します。（必須）
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Primary シークレット | プライマリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーに接続するための事前共有鍵を128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Secondary IPアドレス | セカンダリーとして使用するAMFアプリケーションプロキシーサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーを使用しない場合は空白のままにします。 Note 本バージョンではセカンダリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーは使用できません。
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Secondary シークレット | セカンダリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーに接続するための事前共有鍵を128文字までの半角英数記号（スペースを含む）で入力します。セカンダリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーを使用しない場合は空白のままにします。 Note 本バージョンではセカンダリーAMFアプリケーションプロキシーサーバーは使用できません。
AMFアプリケーションプロキシーサーバー ポート番号 | AMFアプリケーションプロキシーサーバーのポート番号を1～65535の範囲で入力します。デフォルトは「1812」です。
RADIUSパケットの検証 | RADIUSパケットの検証を行うか否かを指定します。 「必須」にすると、RADIUSサーバーに対して、常にRADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めます。この場合、RADIUSサーバーがRADIUS Message-Authenticator属性をサポートしている必要があります。 「無効」にすると、RADIUS Message-Authenticator属性の使用を求めません。第三者がRADIUSパケットを偽装した場合、不正なクライアントに接続を許可してしまうことがあります。 デフォルトは「無効」です。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ7403-R」「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。
クリティカルモード | クリティカルモードの設定を、「有効」、「無効」から選択します。デフォルトは「無効」です。 「有効」に設定すると、AMFアプリケーションプロキシーサーバーとの接続が失われた場合に、新しい無線クライアントの接続要求をすべて許可します。 Note VAPのセキュリティー方式による認証を併用する場合は、別途セキュリティー方式の認証に成功した無線クライアントのみ通信できます。 「無効」に設定すると、新しい無線クライアントの接続要求をすべて拒否します。 既に接続していた無線クライアントはそのまま通信できます。
Web認証との2ステップ認証 | Web認証にて「なし」を除くいずれかの認証方式を選択している場合、Web認証とMACアクセス制御の2ステップでの認証を行います。 Web認証とMACアクセス制御の両方の認証に成功した無線クライアントのみが該当のVAPを介した通信を行えるようになります。 AMFアプリケーションプロキシー選択時は、Web認証との2ステップ認証の選択肢は「有効」のみ表示されます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ7613」、「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。

> Note

> > WPAエンタープライズのダイナミックVLAN機能を併用する際、RADIUSサーバーからVLANが付与されている場合、無線端末の所属VLANはダイナミックVLANのVLAN IDとなります。
> > RADIUSサーバーからVLANが付与されていない場合、無線端末の所属VLANはAMFアプリケーションプロキシーサーバーのセキュリティーポリシーに指定されたネットワークのVLAN IDとなります。セキュリティーポリシーにネットワークが設定されていない場合は無線クライアントはVAPのVLAN IDに所属します。
> > ただし、AMFアプリケーションプロキシーサーバー側のアクションが隔離の場合、ダイナミックVLANのVLAN IDの有無にかかわらず、隔離VLAN IDが適用されます。

> Note

> > WPAエンタープライズのダイナミックVLAN機能を併用する際、AMFアプリケーションプロキシーサーバーのセキュリティーポリシーに指定したネットワークのVLAN IDが変更されても、既に接続中の無線クライアントのVLAN IDは変更されません。

> Note

> > 既に隔離VLANに接続した無線クライアントに対し、AMFアプリケーションプロキシーサーバーからセキュリティーポリシーに指定されたネットワークのVLAN IDへの接続を許可された場合は、無線クライアントの所属VLAN IDはセキュリティーポリシーに指定されたネットワークのVLAN IDに変更されます。
> > ただし、優先度の高いアクションにより、隔離VLANから別の隔離VLAN IDに割り当てられた場合は、無線クライアントの所属VLAN IDは変わりません。

> Note

> > チャンネルブランケットとの併用は未サポートです。チャンネルブランケットを有効にする無線AP上では、本機能を使用しないでください。

#### 高速ローミング 設定項目

表 34：高速ローミング 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
高速移行 | IEEE 802.11r（Fast Basic Service Set Transition）による高速移行を行うか否かを設定します。 「有効」にすると、無線クライアントが接続中の無線APから別の無線APに移動する際IEEE 802.11rによる高速移行が可能になります。 デフォルトは「無効」です。 「WPAエンタープライズ」と「高速移行」を併用したVAPを含むAP共通設定では、次のような挙動となります。 このAP共通設定が適用されている無線APが増減した際、該当のAP共通設定が適用されている無線APの設定状態は「変更有」となります。 「無線設定」/「AP登録・設定」画面にて、このAP共通設定が適用された無線APが増減する設定を行った際、該当のAP共通設定が適用されたすべての無線APに対して設定適用を行うかを尋ねるダイアログが表示されます。 「OK」をクリックすると、該当のAP共通設定が割り当てられた無線APに対して設定適用が行われます。
分散システム | 分散システム（DS）を介して認証要求を行うか否かを設定します。 「有効」にすると、無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行います（Over The DS）。 「無効」にすると、無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行います（Over The Air）。 デフォルトは「無効」です。 Note AT-TQ7403の無線3では分散システムを有効にした高速ローミングは未サポートです。モデルで「AT-TQ7403」を選択した場合、無線3で高速ローミング機能を使用するときは、本項目を「無効」に設定してください。
モビリティドメイン | 高速移行を行う無線APのドメインを4桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で設定します。大文字小文字は区別されません。 無線端末は同じモビリティドメインを持つAP間でIEEE 802.11r 高速移行を行えます。 デフォルトは「a1b2」です。
PMK-R0 保持時間 | PMK-R0の保持時間を1～65535の値（単位：分）で設定します。 保持時間を超えた場合、IEEE 802.11r 高速移動は行われません。 デフォルトは「10000」です。
AES Key | AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いる鍵を32桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定します。大文字小文字は区別されません。デフォルトは空欄です。 Note 高速ローミングを利用する場合は必須項目となります。IEEE 802.11kまたはIEEE 802.11vを利用し高速移行（IEEE 802.11r）を利用しない場合でも、必ず設定してください。
802.11k RRM | IEEE 802.11k RRM（無線リソース管理）を有効にするか否かを設定します。 デフォルトは「無効」です。 モデルで「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ6602」を選択した場合、VAP1の「802.11k RRM」の設定内容がVAP2～VAP16にも反映されます。 VAP2～VAP16のいずれかで「IEEE 802.11k RRM」を有効で使いたい場合、VAP1で有効に設定してください。
802.11v WNM | IEEE 802.11v WNM（無線ネットワーク管理）を有効にするか否かを設定します。 デフォルトは「無効」です。

#### プロキシーARP 設定項目

表 35：プロキシーARP 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
未学習のARPパケットを透過 | 未学習のARPパケットを透過するか否かを設定します。 デフォルトは「無効」で、無線APに接続されていない無線クライアント宛てのARP要求は破棄し、無線出力にフラッディングしません。 プロキシーARPが動作するには無線APが接続されている無線クライアントのIP情報を学習する必要があり、下記のいずれかのフレームによって学習が行われます。 次のフレームを送信しない無線クライアントは無線APのARPテーブルに学習されないため、通信ができなくなります。 DHCP Ack ※1 ARP Announcement ※2 ARP Probe ※2 ARP request ※2 ARP reply ※2 ※1 無線クライアントに対するDHCP Ackが送信されたとき ※2 無線クライアントからの該当フレームが送信されたとき 「有効」にすると、無線APのARPテーブルに学習されていないIPアドレス宛てのARP要求を無線出力にフラッディングし、アドレス解決を試みます。 一部の無線クライアントの学習漏れを防ぐことはできますが、代わりに未学習のIPアドレスの問い合わせが増えると無線帯域を消費します。

#### Passpoint 設定項目

表 36：Passpoint 設定項目
項目名 | 説明
--- | ---
Access Network Type | ネットワークタイプを指定します。 Private network： プライベートネットワーク（未認証ユーザーが入れないネットワーク）。 例：ユーザーアカウントを使用するプライベートネットワークやエンタープライズネットワークなど Private network with guest access： ゲストアクセス可能なプライベートネットワーク。 例：ゲストユーザーもいるエンタープライズネットワーク Chargeable public network： 課金性パブリックネットワーク（料金を払うことで、誰でもいつでもアクセス可能なネットワーク）。料金形態等は、他の方法で取得可能（IEEE 802.21, http/https redirect or DNS redirection） 例：コーヒーショップの月額制ネットワーク、ホテルのルームネットワーク Free public network： 無料のパブリックネットワーク（誰でも無料でアクセス可能なネットワーク）。 例：空港のホットスポット、市が提供するネットワークサービス Personal device network： パーソナルデバイス向けのネットワーク。 例：写真を印刷するための、カメラとプリンターを接続するネットワーク Emergency service only network： 緊急サービス（警察・消防）が提供する限定されたネットワーク。 例：緊急通話用・緊急警報受信用 Test or experimental： テストまたは実験用ネットワーク。 Wildcard： ワイルドカードアクセスネットワーク。
Internet Access | インターネットに接続するか否かを、有効または無効で指定します。デフォルトは有効です。
Homogeneous ESS Identifier(HESSID) | Passpointネットワークの他の無線APと同じESSIDを指定します。フォーマットはMACアドレスをxx:xx:xx:xx:xx:xx形式（xは16進数）で指定します。 デフォルトは「00:00:00:00:00:00」で、無線APにて「値を省略」とみなされます。
Roaming Consortium List | オーガナイゼーション識別子（OI）を指定します。 16進数で3～15オクテットで指定（ただし、100オクテット以内）できます。 登録可能なOI数は15個までで、複数指定時はカンマ（,）で区切ります（例：021122,2233445566）。 指定するOIは、必ず偶数桁になるよう入力してください。奇数桁のOIを指定する場合は、先頭に「0（ゼロ）」を補って偶数桁として入力します（例：「1234567」→「01234567」）。また、3オクテット未満の値を指定する場合は、先頭に「0」を補って、6桁以上になるように入力します（例：「123」→「000123」）。 デフォルトは空欄です。 本項目は、モデルに「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」を指定した場合はオプション（任意）設定となります。
Domain Name | 証明書に使用されているドメイン名（FQDN形式）で100文字以内で指定します。複数のドメインを指定する場合は、カンマ（,）で区切ります。デフォルトは空欄です。
3GPP Cellular Network Information | 3GPPのセルラーネットワークの情報を指定します。デフォルトは空欄です。
NAI Realm Information 1～5 NAI Realm | NAI RealmをFQDN形式で指定します。複数指定時はセミコロン（;）で区切ります。
NAI Realm Information 1～5 EAP Method | 同じ番号のNAI Realmで使用するEAP Methodを次から選択します（複数選択可）。 EAP-TLS EAP-TTLS/MSCHAPv2 EAP-SIM EAP-AKA
Operator Friendly Name | サービスを提供しているオペレーター名を、表示言語と文字列で指定します。複数の言語セットを登録できます。
Disable Downstream Group-Addressed Forwarding(DGAF) | マルチキャストフレーム、ブロードキャストフレームを送信しないようにするか否かを指定します。 有効を選択するとこれらのフレームを送信しません。 デフォルトは無効です。
L2 Traffic Inspection and Filtering | VAP間のL2トラフィック（ARP、ICMP、TDKS）を破棄するか否かを指定します。 有効にすると、これらのトラフィックを破棄します。 デフォルトは無効です。

### ネットワーク設定

モデルが「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6x02 GEN2-R」の場合、「ネットワーク設定」にて、ブリッジインターフェース上の802.1Qサブインターフェースやブリッジグループの設定を行います。
ここでは、画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタン、「無線3」ボタンにかかわらず、すべての無線バンドに渡る設定を行うことができます。

#### 概要

VAPから他のVAPや有線接続された他の機器との通信を行う際、大きく分けて次の2つの方法で、VAPごとの通信を分別します。

- VAPごとの通信をVLANで区別して通信する
- VAPごとの通信を個別のブリッジに所属させる

■ VAPごとの通信をVLANで区別して通信する
従来のAT-TQシリーズ無線と同様のネットワーク設計となります。
これを実現するには、次のような設定が必要です。

1. 「ブリッジ設定」にて、VLAN対応ブリッジbr0に対して、VAPインターフェースを割り当てます。
   この際、VAPごとにネイティブVLAN IDを指定し、該当のVAPのタグなしパケットを該当のVLAN所属として扱われるようにします。
2. 「インターフェース設定」にて、VLAN対応ブリッジbr0に、上記で指定したVLANごとの通信をブリッジングする802.1Qサブインターフェースを作成します。

VLAN対応ブリッジ上の802.1QサブインターフェースへのIPアドレスの割り当ては、別途、「無線AP個別設定」にて行います。
また、VAPからの通信をEthernetインターフェース側に転送する必要がある場合は、別途、EthernetインターフェースをVLAN対応ブリッジbr0に割り当てる必要があります。
■ VAPごとの通信を個別のブリッジに所属させる
こちらは、VLANを使用せず、すべてタグなしパケットとして通信する設計となります。
「ブリッジ設定」にて、任意のブリッジIDのブリッジに対して、VAPインターフェースを割り当てます。
「インターフェース設定」は使用しません。
ブリッジへのIPアドレスの割り当ては、別途、「無線AP個別設定」にて行います。
また、VAPからの通信をEthernetインターフェース側に転送する必要がある場合は、別途、Ethernetインターフェース上に802.1Qサブインターフェースを作成し、各ブリッジグループに割り当てる必要があります。

#### インターフェース設定

VLAN対応ブリッジbr0に、VLANごとの通信をブリッジングする802.1Qサブインターフェースを作成します。

表 37：AP共通設定 インターフェース設定
項目名 | 説明
--- | ---
X インターフェース | 登録されているVLAN対応ブリッジインターフェースおよび802.1Qサブインターフェースの数を表示します。
インターフェース追加 | 「802.1Qサブインターフェース追加」ダイアログを表示します。 追加可能な802.1Qサブインターフェースは10個までです。
インターフェース名 | VLAN対応ブリッジおよび登録された802.1Qサブインターフェースを一覧します。 デフォルトでは、VLAN対応ブリッジである「br0」のみが表示されます。
VLAN ID | 802.1Qサブインターフェースに対応するVLAN IDを表示します。
編集 | 該当の802.1QサブインターフェースのVLAN IDを変更します。
削除 | 該当の802.1Qサブインターフェースを削除します。

##### 802.1Qサブインターフェース追加

表 38：AP共通設定 802.1Qサブインターフェース追加
項目名 | 説明
--- | ---
VLAN ID | br0に追加する802.1QサブインターフェースのVLAN IDを1～4094の値で入力します。作成される802.1Qサブインターフェースには、インターフェース名「br0.X」（Xは本項目で指定するVLAN ID）が割り当てられます。
追加 | 入力したVLAN IDの802.1Qサブインターフェースを作成し、一覧に追加します。
削除 | 入力を破棄し、ダイアログを閉じます。

##### 802.1Qサブインターフェース編集

表 39：AP共通設定 802.1Qサブインターフェース編集
項目名 | 説明
--- | ---
VLAN ID | br0に追加する802.1QサブインターフェースのVLAN IDを1～4094の値で入力します。変更される802.1Qサブインターフェースには、インターフェース名「br0.X」（Xは本項目で指定するVLAN ID）が割り当てられます。
保存 | 802.1QサブインターフェースのVLAN IDを変更します。
キャンセル | 変更を破棄し、ダイアログを閉じます。

#### ブリッジ設定

ブリッジグループに各無線バンドのVAPインターフェースを割り当てます。
無線APのコンフィグ上では、VAPインターフェースは、無線バンド、VAP番号の組み合わせで区別されます。この際、コンフィグ上のVAP番号は「AWCプラグイン上のVAP番号-1」となります。例えば、無線バンド「無線1」の「VAP 1」はインターフェース名「vap1.0」が割り当てられます。
ブリッジにこのVAPインターフェースを割り当てることで、他のVAPやEthernetインターフェースとのL2通信を行えるようにします。

表 40：AP共通設定 ブリッジ設定
項目名 | 説明
--- | ---
ブリッジ一覧 | VLAN対応ブリッジ、および、作成されたソフトウェアブリッジが一覧表示されます。 VAPインターフェースを割り当てるには、一覧からブリッジ名をクリックします。
ブリッジ追加 | ソフトウェアブリッジを作成します。
削除 | 選択したブリッジを削除します。
ブリッジID | ブリッジのIDを1～255の値で指定します。
ブリッジ名 | ブリッジIDを基にしたインターフェース名「brX」（XはブリッジID）が表示されます。
VAPインターフェース
VAPインターフェース追加 | ブリッジに割り当てるVAPインターフェースを追加します。 ブリッジ1個に対し追加可能なVAPインターフェースは10個までです。
削除 | 該当のVAPインターフェースを削除します。
無線 | ブリッジにVAPインターフェースとして割り当てるVAPの無線バンドを選択します。
VAP | VAPインターフェースとして割り当てるVAPの番号を指定します。 同じ無線バンド、VAP番号を持つVAPインターフェースを複数のブリッジに割り当てることはできません。
VLAN ID | VLAN対応ブリッジbr0に割り当てたVAPインターフェースの場合のみ、ネイティブVLANを1～4094の値で設定します。
保護ポート | VAPインターフェースのL2通信を保護を行うか否かを、有効または無効から選択します。 デフォルトは無効です。 VAPインターフェースの保護ポート機能を有効にすると、同一ブリッジに所属している他の保護ポートとの間でL2通信（ブリッジング）を行いません。保護ポートと通常ポート（保護ポートを有効にしていないインターフェース）、通常ポートインターフェース同士のL2通信は行われます。 Note 保護ポートの対象はL2通信のみです。ブリッジインターフェースを経由したL3通信の制御は別途ファイアウォールなどで行う必要があります。

## AP共通設定の編集

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」を選択します。
2. AP共通設定一覧から編集するAP共通設定の「詳細」ボタン（虫めがねアイコン）をクリックします。
3. AP共通設定の設定情報が表示されます。コンテンツ欄右上の「編集」ボタンをクリックします。
4. 編集したい情報の編集を行います。
5. コンテンツ欄右上の「保存」ボタンをクリックします。

## AP共通設定の複製

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」を選択します。
2. AP共通設定一覧から複製するAP共通設定のチェックボックスにチェックを入れます。
3. コンテンツ欄右上の「コピー」ボタンをクリックします。
   選択したAP共通設定が複製されます。
   元のAP共通設定名の末尾に「_copy」が付いたAP共通設定名が仮設定されますので、編集画面から適宜変更してください。

> Note

> > 複製されたAP共通設定名が101文字を超える場合、複製は行われません。
> > その際、複製が行われなかったことを表すダイアログが表示されます。

## AP共通設定の削除

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」を選択します。
2. AP共通設定一覧から削除するAP共通設定の「詳細」ボタン（虫めがねアイコン）をクリックします。
3. AP共通設定の設定情報が表示されます。コンテンツ欄右上の「削除」ボタンをクリックします。
4. 「確認」ダイアログが表示されます。
5. 「削除」ボタンをクリックします。