[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# 各種操作 / その他の設定 / スケジュールの登録、編集、削除

ここでは、スケジュールの登録、編集、削除について説明します。

## スケジュールの登録

1. AWCプラグインメニューから「無線メンテナンス」→「スケジュール登録」を選択します。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「オペレーションのスケジュール登録」ダイアログが表示されます。

   表 1：「オペレーションのスケジュール登録」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   共通
   オペレーション名 | スケジュールを管理するための名前を入力します。1～100文字で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（半角は スペース ! # $ % & ' ( ) ` @ + - , _ = ^ ~ [ ] { } ; のみ使用可）で指定できます。（必須）
   コメント | スケジュールのコメントを入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   「有効」、「無効」ボタン | オペレーションを実行する場合は「有効」に、実行しない場合は「無効」を選択します。
   実行タイミング | オペレーションの実行タイミングを、1回、毎日、毎週、毎月かを指定します。
   タイムゾーン | オペレーションを実行するタイミングの基とするタイムゾーンを指定します。
   開始 | 選択した実行タイミングの開始日時を指定します。 1回と毎日を選択した場合は開始する日時を指定します。 毎週を選択した場合は開始する日時と曜日を指定します。 毎月を指定した場合は開始する日時、月、日（任意）、曜日（第何週の何曜日か）を指定します。（必須）
   タイプ | 設定適用、ファームウェア更新、AWC計算結果適用の中から実行するオペレーションを指定します。（必須） 設定適用： オペレーション実行時に無線APに設定している「AP共通設定」、「無線AP個別設定」の適用を行います。 ファームウェア更新： 無線APのファームウェア更新を行います。 AWC計算結果適用： 無線APにAWC計算結果の適用を行います。
   管理グループ | オペレーションを実行する管理グループを選択します。
   「追加」ボタン | スケジュールの登録を行います。
   「キャンセル」ボタン | スケジュールの登録を止めます。
   オペレーションタイプ：設定適用
   対象無線AP | 対象無線APの選択から選択された無線APが表示されます。オペレーションはこのリストに表示された無線APに対して実行されます。
   対象無線APの選択 | 設定の適用を行う無線APを選択します。（必須） 無線APを検索： 設定の適用を行う無線APを絞り込み表示します。 現在の表示対象のうち、「機器名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   オペレーションタイプ：ファームウェア更新
   対象無線AP | 対象無線APの選択から選択された無線APが表示されます。オペレーションはこのリストに表示された無線APに対して実行されます。
   対象無線APの選択 | ファームウェアを更新する無線APを選択します。（必須） Note 一度にファームウェアを更新できる無線APの数は、AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度によって異なります。 AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度がそれぞれ1Gbpsの場合、一度にファームウェアを更新できる無線APの数は次の通りです。 AT-TQ3403、AT-TQm3403：最大120台 AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403：最大200台 AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2：最大140台 AT-TQ6602：最大100台 AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2：最大135台 AT-TQ7403：最大135台 AT-TQ7613：最大120台 AT-TQ6702 GEN2-R：最大75台 AT-TQ7403-R：最大70台 その他の無線AP：最大350台 それぞれの帯域が他の通信で使用されている場合は、上記の台数よりも少なくなる場合があります。 Note 「ファームウェア登録」画面にて事前に登録し対象無線APに割り当てられたファームウェアファイルが適用されます。異なる機種の無線APに対して、同時にファームウェア更新を実施することもできますが、機種ごとに適切なファームウェアファイルを登録し、無線APに割り当てておく必要があります。 無線APを検索： 設定の適用を行う無線APを絞り込み表示します。 現在の表示対象のうち、「機器名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   オペレーションタイプ：AWC計算結果適用
   使用するAWC計算結果の算出時刻 | 使用するAWC計算結果の算出時刻を指定します。（必須） AWCプラグインが適用するAWC計算結果は、スケジュールの実行日時から遡って24時間以内の算出時刻と合致する日時を起点に決定します。 算出時刻と合致する日時から、その2時間前までに存在するAWC計算結果のうち、一番算出時刻に近い日時のAWC計算結果を適用します。 （例） 以下の設定でAWC計算結果適用のスケジュール登録を行ったものとします。 使用するAWC計算結果の算出時刻：15:00 実行タイミング：毎日 開始：2017-04-01 03:00:00 この場合、2017/4/1 3:00のスケジュール実行時は、 2017/3/31 13:00 ～ 2017/3/31 15:00 の範囲内で算出時刻（15:00）に一番近い日時のAWC計算結果が適用されます。 もし、2017/3/31のAWC計算結果が以下のように存在する場合は、 ･･･ 13:40, 14:40, 15:40, ･･･ 2017/3/31 14:40のAWC計算結果が適用されます。

4. 共通項目の設定を行います。
5. オペレーションの設定を行います。オペレーションは、3タイプ（設定適用、ファームウェア更新、AWC計算結果適用）の中から選択します。各オペレーションによりダイアログに表示される項目が異なります。
6. 「追加」ボタンをクリックします。

## スケジュールの編集

1. AWCプラグインメニューから「無線メンテナンス」→「スケジュール登録」をクリックします。
2. スケジュール一覧から編集するスケジュールの列にある「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックします。
3. 「オペレーションのスケジュール編集」ダイアログが開きます。
4. 編集を行い、編集が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

## スケジュールの削除

> Note

> > 最後のページを表示中にページのすべてのエントリーを削除した場合、ページ自体は削除されず、エントリーのないページが表示されます。ページの移動か画面の再読み込みにより削除後のページ数が反映されます。

1. AWCプラグインメニューから「無線メンテナンス」→「スケジュール登録」をクリックします。
2. スケジュール一覧から編集するスケジュールの列にある「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックします。
3. 「確認」ダイアログが開きます。
4. 「削除」ボタンをクリックします。