[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / その他の設定 / Nozomi Networks産業制御システムセキュリティソリューションとの連携

ネットワーク内でNozomi Networks社の産業制御システムセキュリティソリューション Nozomi Guardian（以下、「Nozomi Guardian」と記載します）を使用している場合、AVM EXに内蔵されたNozomiプラグインを介することで、Nozomi Guardianによって検出されたデバイスをAVM EXの資産管理画面で確認したり、ネットワークマップにアイコンを表示することができます。

> Note

> > Nozomi Guardianプラグインの使用には、プラグインのライセンスは不要です。

## 動作確認済み環境

弊社にて動作を確認している環境は次の通りです。

- Nozomi Guardian：
  23.2.0-08022302_214DC-advanced-guardian.ova
- Nozomi Guardian機能拡張用ファイル：
  23.2.0-08022302_214DC-advanced-update.bundle
  ※機能拡張用ファイルはSmartPolling機能を有効にする際に使用します。Nozomi検出機器（Windows製品）を状態監視に追加したい場合にだけ必要なファイルです。

## 準備

ここでは、「システム管理」画面の「プラグイン」にてNozomiプラグインを登録する手順を説明します。
なお、Nozomi Guardianの設定が正しく行われており、ネットワークのデバイス検出が正常に動作しているものとします。

### Nozomi Guardian側

Nozomi Guardian側では次の準備が必要となります。

- Nozomi Guardian バージョン23.2.0以降を使用している
- Nozomi Guardianが起動している　※起動していれば連携時にNozomi Guardianへのログインは不要
- プラグイン登録時に使用するキー名、キートークンを設定している
- 検出した機器を状態監視の対象機器にも追加したい場合、Nozomi Guardian側でWinRMを使用したSmartPollingを設定している

  > Note

  > > Nozomi Guardianで検出した機器のうち状態監視画面でも表示できるのはWindows製品のみです。

### AT-Vista Manager EX側

#### Nozomiプラグインの登録

1. メインメニューから「システム管理」を選択します。
2. コンテンツ欄左側の一覧から「プラグイン」を選択します。
3. プラグイン管理画面下部のプラグイン一覧から、右上の「プラグインを追加」ボタンをクリックします。
4. サーバー URLに、AVM EXに内蔵のNozomiプラグインに対応したURLを入力し、「プラグインを登録」ボタンをクリックします。

       https://（AVM EXのIPアドレス）:15443

   内蔵のNozomiプラグインのプラグイン証明書フィンガープリントが表示されます。
5. 「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックします。
   Nozomi Guardianセットアップ情報を入力する画面に切り替わります。
6. Nozomi Guardianで設定したキー名、キートークン、IPアドレスを入力して、「保存」ボタンをクリックします。
   プラグインの連携が成功すると、プラグイン一覧に「Nozomiプラグイン」が追加されます。

以後、Nozomi Guardianで検出されたデバイスは、ネットワークマップや資産管理画面、状態監視画面で確認できるようになります。

> Note

> > Nozomi Guardianで検出されたデバイスのステータスは反映されません。常にオンラインとして表示されます。

■ ネットワークマップの例

> Note

> > Nozomiプラグインやその他のプラグインをAMFネットワークの管理と組み合わせている場合、それぞれの情報をすべて合わせて表示するため、Nozomiプラグインが受け取った接続情報がその他の接続情報と異なる場合、それぞれのリンクが複数表示されます。この場合、マップ編集モードで重複したデバイスアイコンのコンテキストメニューから非表示にすることができます。

■ 状態監視の例

#### syslogセキュリティーメッセージ変換

Nozomi Guardianからのデバイスに関する情報はsyslogメッセージでAVM EXに通知されます。
syslogセキュリティーメッセージ変換を有効にすることで、ネットワークマップや資産管理のデバイス一覧、エンドポイント一覧にて、不審な挙動を行うデバイスにアラームアイコンを表示して注意を促すことができます。
syslog セキュリティーメッセージ変換は「システム管理」画面で設定します。

1. メインメニューから「システム管理」を選択します。
2. コンテンツ欄左側の一覧から「オプション設定」を選択します。
3. オプション設定画面の「syslogセキュリティーメッセージ変換」を有効に設定します。

有効にすると、「イベント」画面の「ルール」タブにルールセットが自動登録され、特定のsyslogメッセージを受信するとイベントとして通知を発生させます。
各ルールは必要に応じて有効/無効を設定できます。編集はできません。また、イベントのログレベルはsyslogメッセージのログレベルに依存します。
また、「インテリジェント・エッジ・セキュリティー（IES）」を併用している場合は、「資産管理」画面の「エンドポイント」タブにこれらのセキュリティーイベントの通知件数が表示されます。
セキュリティーイベントの通知に対応しているログは以下となります。アラーム重要度は全て「Alert」となります。

表 1：セキュリティーイベントの通知に対応しているログ
項目名 | 説明
--- | ---
INCIDENT:ANOMALOUS-PACKETS | ディープパケット検査で不正なパケットが検出
INCIDENT:BRUTE-FORCEATTACK | BRUTE FORCEアタックを検出
INCIDENT:ENG-OPERATIONS | デバイスの設定、プログラム、ステータスを変更する様々な操作が検出
INCIDENT:FUNCTION-CODESCAN | ターゲットデバイスでサポートされていない複数のアクションを実行
INCIDENT:ILLEGALPARAMETER-SCAN | ノードが使用可能なパラメーターのスキャンを実行
INCIDENT:INTERNET-NAVIGATION | ノードがネットサーフィンを開始
INCIDENT:MALICIOUS-FILE | マルウェアを含む圧縮アーカイブが転送
INCIDENT:NEW-COMMUNICATIONS | ノードが新しいプロトコルで通信を開始
INCIDENT:NEW-NODE | 見知らぬ新しいノードがネットワークでパケットの送信を開始
INCIDENT:PORT-SCAN | ノードがネットワークで一連のスキャンを開始
INCIDENT:SUSPICIOUSACTIVITY | 既知のマルウェアに関連する可能性のある不審な活動が2つのノードで検出
INCIDENT:VARIABLES-SCAN | ネットワーク内のノードが存在しない変数のスキャンを開始
SIGN:DDOS | ネットワーク上で不審なDDosを検出
SIGN:INVALID-IP | 特別な目的のために予約された無効なIPパケットを検出
SIGN:MALWARE-DETECTED | マルウェアの転送を検知
SIGN:MITM | 中間者攻撃を検出
SIGN:NETWORK-MALFORMED | 汎用ネットワークプロトコル用の不正なパケットが検出
SIGN:OUTBOUND-CONNECTIONS | あるホストから外部への接続数が急激に増加
SIGN:SCADA-INJECTION | 間違ったコンテキストで注入されたOTプロトコルパケットが検出
SIGN:SCADA-MALFORMED | プロトコルの不正なパケットを検出
SIGN:TCP-FLOOD | 1つ以上のホストがTCP FLOODを検出
SIGN:TCP-SYN-FLOOD | 1つ以上のホストがTCP SYN FLOODを検出
VI:NEW-LINK | 2つのノードが互いに通信を開始
VI:NEW-MAC | 新しいMACアドレスがネットワーク上に出現
VI:NEW-NODE:MALICIOUS-IP | 評判の悪いIPを持つノードが検出
VI:NEW-PROTOCOL | 2つのノードが新しいプロトコルで通信を開始
VI:NEW-SCADA-NODE | OTプロトコルを使用する新しいノードがネットワークに出現

#### Nozomi Guardianのセキュリティー通知に基づくエンドポイントの自動遮断

「資産管理」画面の「エンドポイント」タブでは、Nozomi Guardianにより検出されたエンドポイントにセキュリティーアラームが発生した際、該当のエンドポイントのMACアドレスを拒否するようRADIUSサーバーに要求し、この通信を自動的に遮断することができます。
詳しくは、「他社製IDSシステムからのセキュリティー通知に基づくエンドポイントの自動遮断」をご覧ください。