[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / 無線管理 / 無線APの管理グループ、AP共通設定の変更

ここでは、無線APに設定した管理グループ、AP共通設定を変更する手順について説明します。

## 管理グループの変更

管理グループを変更する手順を2通りの方法で説明します。

### 無線設定の登録・設定メニューから管理グループを変更

1. AWCプラグインのメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
2. 無線AP一覧が表示されるので、管理グループの変更を行いたい無線APの列右にある「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックします。
3. 「無線AP編集」ダイアログが表示されます。
4. ダイアログ内の「管理グループ」のドロップダウンリストをクリックし、ポップアップメニューから変更する管理グループを選択します。
5. 「保存」ボタンをクリックすると、手順2の無線AP一覧画面に戻ります。

   > Note

   > > 変更前の管理グループと変更した管理グループに関連付けられたAP共通設定が異なる場合、無線AP一覧の「AP共通設定」の項目が「未設定」になります。
   > > 「未設定」と表示された場合は、「無線設定の登録・設定メニューからAP共通設定を変更」の手順2以降を行ってください。

6. 変更を行った無線APの列のチェックボックスにチェックを入れます。
7. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。
8. 「設定適用」ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
9. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。

### 無線モニターの管理下APメニューから管理グループを変更

1. AWCプラグインのメニューから「無線モニター」→「管理下AP」をクリックします。
2. 管理下AP一覧が表示されるので、管理グループの変更を行いたい無線APの列右にある「詳細」ボタン（虫めがねアイコン）をクリックします。
3. 管理下AP詳細画面が表示されます。コンテンツ欄上部の「無線AP詳細を見る」ボタンをクリックします。
4. コンテンツ欄上部にある基本情報欄の右の「編集」ボタンをクリックします。
5. 「無線AP編集」ダイアログが表示されます。
6. ダイアログ内の「管理グループ」のドロップダウンリストをクリックし、ポップアップメニューから変更する管理グループを選択します。
7. 「保存」ボタンをクリックします。
8. すぐに無線APに設定を適用したい場合は次の手順を行ってください。
9. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
10. 無線AP一覧が表示されます。
11. 変更を行った無線APの列のチェックボックスにチェックを入れます。
12. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。
13. 「設定適用」ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
14. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。

## AP共通設定の変更（個別変更）

個々の無線APに対してAP共通設定を変更する手順を2通りの方法で説明します。

### 無線設定の登録・設定メニューからAP共通設定を変更

1. AWCプラグインのメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
2. 無線AP一覧が表示されます。コンテンツ欄上部の「無線設定」ボタンをクリックします。
3. 無線AP一覧画面が設定可能な画面に切り替わります。
4. AP共通設定を変更したい無線APの列にある「AP共通設定」のドロップダウンリストをクリックします。
5. 「AP共通設定選択」ダイアログが表示されます。
   登録済みのAP共通設定の設定名とモデルが一覧表示されます。AP共通設定一覧の行をクリックすると、ダイアログ右側にAP共通設定の概要が表示されます。
   また、必要に応じて、「AP共通設定を検索」にキーワードを入力して、一覧の表示項目を絞り込むこともできます。
   現在の表示対象のうち、「AP共通設定名」「モデル」「管理グループ名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。

   > Note

   > > 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

6. 登録済みのAP共通設定の中から使用するAP共通設定をリストの中から選択し「保存」ボタンをクリックします。
7. 手順2の無線AP一覧画面に戻ります。
8. 変更を行った無線APの列のチェックボックスにチェックを入れます。
9. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。
10. 「設定適用」ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
11. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。

### 無線モニターの管理下APメニューからAP共通設定を変更

1. AWCプラグインのメニューから「無線モニター」→「管理下AP」をクリックします。
2. 管理下AP一覧が表示されるので、AP共通設定の変更を行いたい無線APの列右にある「詳細」ボタン（虫めがねアイコン）をクリックします。
3. 管理下AP詳細画面が表示されます。コンテンツ欄上部の「無線AP詳細を見る」ボタンをクリックします。
4. コンテンツ欄中段にある設定情報欄の右の「編集」ボタンをクリックします。
5. 無線AP個別設定画面が表示されます。
6. コンテンツ欄上部のAP本体欄の「AP共通設定」のドロップダウンリストをクリックします。
7. 「AP共通設定選択」ダイアログが表示されます。
   登録済みのAP共通設定の設定名とモデルが一覧表示されます。AP共通設定一覧の行をクリックすると、ダイアログ右側にAP共通設定の概要が表示されます。
   また、必要に応じて、「AP共通設定を検索」にキーワードを入力して、一覧の表示項目を絞り込むこともできます。
   現在の表示対象のうち、「AP共通設定名」「モデル」「管理グループ名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。

   > Note

   > > 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

8. 登録済みのAP共通設定の中から使用するAP共通設定をリストの中から選択し「選択」ボタンをクリックします。
9. 手順5の無線AP個別設定画面が表示されます。
10. 「保存」ボタンをクリックします。
11. すぐに無線APに設定を適用したい場合は次の手順を行ってください。
12. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
13. 無線AP一覧が表示されます。
14. 変更を行った無線APの列のチェックボックスにチェックを入れます。
15. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。

## AP共通設定の変更（一括変更）

複数の無線APに対してAP共通設定を一括で変更する手順を説明します。

1. AWCプラグインのメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
2. 無線AP一覧が表示されます。同じ管理グループに所属している、変更を行いたい無線APのチェックボックスにチェックを入れます。
3. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーします。
4. 表示されるメニューから「AP共通設定の割当」をクリックします。
5. 「AP共通設定選択」ダイアログが表示されます。
   登録済みのAP共通設定の設定名とモデルが一覧表示されます。AP共通設定一覧の行をクリックすると、ダイアログ右側にAP共通設定の概要が表示されます。
   また、必要に応じて、「AP共通設定を検索」にキーワードを入力して、一覧の表示項目を絞り込むこともできます。
   現在の表示対象のうち、「AP共通設定名」「モデル」「管理グループ名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。

   > Note

   > > 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

6. 登録済みのAP共通設定の中から使用するAP共通設定をリストの中から選択し「保存」ボタンをクリックします。
7. 手順2の無線AP一覧画面に戻ります。
8. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。
9. 「設定適用」ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
10. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。

## 変更の適用

AP共通設定の内容を変更し、すぐに無線APに適用する場合は、AP共通設定の保存後に「無線APへの設定適用」を行います。
無線APへの設定適用は、下記の手順で行います。

1. AWCプラグインのメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
2. 設定を適用する無線APの列のチェックボックスにチェックを入れます。
3. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「設定適用」をクリックします。
4. 「設定適用」ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
5. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。

> Note

> > 「設定適用」のサポート台数は350台です。

決まった時間に変更を適用したい場合は、設定適用のスケジュールを登録してください。
無線APへの設定適用のスケジュールの登録については「スケジュールの登録、編集、削除」をご覧ください。