[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / 認証 / WPA EnterpriseによるダイナミックVLANの使用

ダイナミックVLAN（Dynamic VLAN Assignment）を使用すると、認証サーバー（RADIUSサーバー）から受け取った認証情報に基づいて、ユーザーの所属VLANを動的に変更することができます。
ダイナミックVLANはWPAエンタープライズ認証、および、MACアクセス制御で使用可能となります。
WPAエンタープライズによるダイナミックVLANを使用する場合は、「AP共通設定の作成、編集、削除」をご覧いただき、WPAエンタープライズを設定して、RADIUSサーバーを指定してください。また、この際、WPAエンタープライズの詳細設定項目にある「ダイナミックVLAN」を有効に設定する必要があります。

> Note

> > Web認証でダイナミックVLANを使用する場合はWPAエンタープライズ認証と併用してください。

## RADIUSサーバーの設定

無線APをRADIUSクライアントとして、RADIUSサーバーに登録します。

表 1：RADIUSサーバーに設定するRADIUSクライアント情報
項目名 | 説明
--- | ---
RADIUSクライアントのIPアドレス | 無線APのIPアドレス （例）192.168.1.230
シークレット | 無線APがRADIUSサーバーを認証するためのパスワード （例）"himitsu"

> Note

> > 認証処理は無線APが行いますので、認証を行うすべての無線APをRADIUSサーバーに登録する必要があります。

> Note

> > 認証サーバーの詳細な設定方法については、ご使用のサーバー製品のマニュアルをご参照ください。

ダイナミックVLANを使用する場合は、ユーザー名、パスワードに加えて、次のようなVLANに関連する属性を登録します。

表 2：ダイナミックVLAN属性
属性名 | 属性値 | 備考
--- | --- | ---
User-Name | ユーザー名 | 認証対象のユーザー名（例："user1", "user2"）
User-Password | パスワード | （PEAP(EAP-MSCHAPv2)、TTLS使用時） ユーザー名に対応するパスワード（例："passwd1", "passwd2"） EAP-TLS使用時は不要です（別途、ユーザー電子証明書の用意が必要です）
Tunnel-Type | VLAN（13） | 固定値。指定方法はサーバーに依存
Tunnel-Medium-Type | IEEE-802（6） | 固定値。指定方法はサーバーに依存
Tunnel-Private-Group-ID | VLAN ID | 認証対象のユーザーや機器が認証をパスしたあとに所属させるVLAN ID （例：100, 200）

> Note

> > 無線クライアントのパケットが無線APのイーサネットポートで送受信される際に、RADIUSサーバーから与えられたVLAN IDが自動的に付加されます。

> Note

> > Web認証またはMACアクセス制御と併用する場合はVLANに関する属性はWPAエンタープライズで使用する認証情報に設定してください。
> > Web認証またはMACアクセス制御で使用する認証情報にVLANに関する属性が登録されていてもこれらは無視されます。

> Note

> > 認証方式としてEAP-TLSを使う場合は、RADIUSサーバーの電子証明書と各ユーザーの電子証明書を用意し、各コンピューター上に適切にインストールしておく必要があります。認証方式としてEAP-PEAP、EAP-TTLSを使う場合は、RADIUSサーバーの電子証明書を用意し、各コンピューター上に適切にインストールしておく必要があります。詳細はRADIUSサーバーおよびSupplicant（OSや専用ソフトウェアなど）のマニュアルをご参照ください。

## MACアクセス制御・Web認証との併用

WPAエンタープライズ認証とMACアクセス制御を併用する場合、無線クライアントは、WPAエンタープライズ認証の際に決定したVLANを使用します。
すなわち、WPAエンタープライズで参照するRADIUSサーバーの認証情報にユーザーの所属VLANが設定されている場合はそのVLANが適用されます。
認証情報に所属VLANが設定されていない場合はVAPに指定された「VLAN ID」が、そのまま適用されます。
結果として、MACアクセス制御で参照するRADIUSサーバーの認証情報に設定されたVLAN属性は破棄されます。
Web認証はダイナミックVLANをサポートしていないため、WPAエンタープライズ認証、MACアクセス制御に加えてWeb認証を併用した場合も、WPAエンタープライズ認証の際に決定したVLANを使用します。

> Note

> > Web認証またはMACアクセス制御とWPAエンタープライズ認証を併用した場合は、「MACアクセス制御」→「WPAエンタープライズ認証」→「Web認証」の順で認証処理が行われます。