[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 画面リファレンス / 機器検索

AWCプラグインに登録されたネットワーク内の無線AP、無線APに接続された無線クライアントの情報を表示します。キーワードを入力し、表示対象を絞り込むこともできます。
無線クライアントの情報は、15分ごとに無線APから送信される情報を基に更新されます。
本画面を最新の状態に更新する場合は、手動でポーリングを実行後、Webブラウザーの更新を行ってください。

> Note

> > 機器検索では、区切り文字である " , " や " | " は検索対象外となりますので、区切り文字を含んだ文字列の検索は行えません。

> Note

> > ソート機能で「IPアドレス」の項目は文字列としてソートされます。

■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「全機器」ボタン | 「全機器」ボタンをクリックすると無線AP、接続クライアントの両方が表示されます。
「無線AP」ボタン | 「無線AP」ボタンをクリックすると無線APのみリストに表示されます。
「接続クライアント」ボタン | 「接続クライアント」ボタンをクリックすると接続クライアントのみリストに表示されます。 最新の状態を確認する場合は、手動でポーリングを実行後、Webブラウザーを更新してください。
「CSV出力」ボタン | 表示されているリストをCSV形式のファイルで保存します。ファイル名は「vista_devices_yyyymmdd-hhmmss.csv」です。

■ 表示2

表 2：機器一覧
項目名 | 説明
--- | ---
X 機器 | 登録されている機器の総数が表示されます。
機器を検索 | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「機器名」「機器種別」「管理グループ」「IPアドレス」「MACアドレス」「その他情報」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
フィルター | 機器に登録されているタグで絞り込むことができます。タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ（フィルター） | ノードに登録されているタグが表示されます。
状態 | 機器の状態をアイコンで表します。 無線AP： 管理状態を表します 緑色：管理中であることを表します。 灰色：設定を適用中・探索中、または未管理であることを表します。 赤色：管理に失敗したことを表します。 無線クライアント： 緑色：接続中であることを表します。 赤色：切断した、または接続に失敗したことを表します。
アイコン | 機器の種別（無線APまたは無線クライアント）を表します。
機器名 | カテゴリーによって以下の内容が表示されます。 無線AP： 登録時に設定した機器名（ゲストノードから登録した場合はゲストノード名） 無線クライアント： MACアドレス
管理グループ | 機器が所属する管理グループが表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
ファームウェア | 無線APのファームウェアバージョンが表示されます。
その他情報 | カテゴリーによって以下の内容が表示されます。 無線AP： 機種名 無線クライアント： 接続しているSSID
タグ | タグが表示されます。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。