[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / システムデータの管理 / AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア

AWCプラグインのバックアップ、リストアの手順について説明します。

> Note

> > AWCプラグインのバックアップファイルのリストア時、バックアップファイルの参照先ディレクトリーまたはパスにはマルチバイト文字（全角文字など）が含まれないように指定してください。

> Note

> > AWCプラグインのWeb管理画面にてリストア可能なバックアップファイルのサイズは1000MB（1024000KB）以下となります。
> > バックアップファイルのサイズが上記を超える場合、リストアに失敗してしまいます。
> > 取得したバックアップファイルのサイズが上記を超える場合は、次の方法でサイズを抑えてバックアップファイルを取得し直してください。
> > - 「ログデータも含む」にチェックを入れている場合は、チェックを外してログデータを含めないようにする
> > - 「無線メンテナンス」/「ファームウェア登録」画面にて不要なファームウェアを削除する

## システムデータのバックアップ

システムデータには、AWCプラグインによる無線APの管理設定、アカウント設定などのデータ情報が含まれます。

> Note

> > AWCプラグインのバックアップには、AVM EXによるAMF機器情報やライセンス情報、SNMPプラグインによるSNMPノードの管理情報は含まれません。
> > AVM EXによるAMF機器情報の管理データ、SNMPプラグインによるSNMPネットワークの管理データのバックアップおよびリストアは、AVM EX、SNMPプラグインにてそれぞれ独立して行う必要があります。
> > AWCプラグインのバックアップ作成時には、別途、AVM EX、SNMPプラグインでもバックアップの作成を行っておくことをお勧めします。

> Note

> > バックアップはこまめに取得していただくことをお勧めします。

AT-VST-VRT版では、「システム設定」画面からバックアップやリストアを行えます。

> Note

> > AT-VST-VRT版AWCプラグインには、バックアップおよびリストアを行うための外部ユーティリティーは付属しません。

1. AVM EXのWeb管理画面に管理者アカウントでログインします。
2. AWCプラグインメニューから「システム設定」を選択します。
3. 「システム管理」の「バックアップ」ボタンの下の「バックアップファイルに含める」以下のチェックボックスを適宜設定します。
   - 無線クライアント履歴
   - 位置推定履歴
   - ログ管理ページのログ
   - リモートモニターのログ
   履歴やログデータを合わせてバックアップファイルとしてダウンロードしたい場合は該当するチェックボックスにチェックをつけます。
   履歴やログデータは不要な場合は、チェックボックスのチェックを外します。
4. 「システム管理」の「バックアップ」ボタンをクリックします。
5. バックアップが完了すると、バックアップファイルがダウンロードされます。
   Webブラウザーの表示に従ってバックアップファイルを保存します。
   ファイル名の形式は「config_atawc-X.X.X_BXX-YYYYMMDDhhmmss.zip」です。

## システムデータのリストア

> Note

> > 以前のバージョンのバックアップファイルをリストアした場合は、初回のAP管理時に無線APに対して設定適用が行われます。また、本動作により無線通信が一時的に停止しますのでご注意ください。

> Note

> > AWC管理グループに対するユーザーの管理グループ権限情報はAVM EX本体で保持しています。
> > AWCプラグインのバックアップファイルのリストアの際は、AWCプラグイン関連のデータが一旦初期化されるため、AVM EXの後からAWCプラグインをリストアすると、AWC管理グループに対するユーザーの管理グループ権限情報は削除され、リストア後も正しく関連付けられない場合があります。
> > AWCプラグインの後にAVM EXのリストアを行うと、AWC管理グループに対するユーザーの管理グループ権限情報は正しく復元されます。
> > 運用中のAVM EXに対して、AWCプラグインのバックアップファイルのみをリストアする場合は、リストア後、再度ユーザーの管理グループ権限の設定を行ってください。

> Note

> > AWCプラグイン（Windows版）またはAWCプラグイン（AT-VST-VRT版）で取得したバックアップファイルのリストアのみサポートします。

AT-VST-VRT版では、「システム設定」画面からバックアップやリストアを行えます。

> Note

> > AT-VST-VRT版AWCプラグインには、バックアップおよびリストアを行うための外部ユーティリティーは付属しません。

1. AVM EXのWeb管理画面に管理者アカウントでログインします。
2. AWCプラグインメニューから「システム設定」を選択します。
3. バックアップファイルからシステム設定をリストアする場合は、「システム管理」の「復元」にて、「システム情報をリストアする」にチェックを入れます。
   システム設定には、次の項目が含まれます。
   - データベース設定
     - 最大メモリ使用量
   - 履歴データ保存期間設定
     - 無線クライアント
     - 無線クライアント最大履歴数
     - 位置推定
     - 侵入検知レポート
     - ログ
     - 最大ログ数
   - ネットワークマップ設定
     - 無線機器トポロジーデータ更新間隔
   また、位置推定履歴のデータもバックアップファイルから引き継がれます。
4. 「システム管理」の「復元」ボタンをクリックします。
   「復元」ダイアログが表示されます。
5. 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、バックアップファイルを選択します。
6. 「実行」ボタンをクリックします。
7. 確認ダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。
8. リストアが完了すると、リストア完了のダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。