[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# クイックツアー / AT-TQRシリーズの登録 / TQRの設定

ユーザーアカウントやブリッジの作成、AMF Plusの設定など、AT-TQRシリーズ側の設定を、CLIを使用して行います。
AWCプラグインに登録後は、AT-TQRシリーズ個別のWeb設定画面、CLIからの設定変更は未サポートとなります。

## ログイン

1. AT-TQRシリーズのCLIに、特権ユーザー（権限レベル15のユーザー）のアカウントでログインします。
2. 特権EXECモードに移行します。

       awplus> enable ↓
       awplus#

3. 特権EXECモードからグローバルコンフィグモードに移行します。

       awplus# configure  terminal ↓
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)#

   ※以後、プロンプトおよびコマンドの応答は省略します。

## 基本設定

ホスト名の設定、AWCプラグインで使用するAT-TQRシリーズのユーザーアカウントの作成を行います。

1. ノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。
   この時、ノード間で名前が重複しないようご注意ください(重複時はどちらかのノード名が強制的に変更されます）。また、ノード名は大文字小文字を区別しないため、その点にもご注意ください。

       hostname TQ6702_GEN2-R-1

2. AWCプラグインからの管理に使用する権限レベル15のユーザーを作成します。これにはusernameコマンドを使います。

       username awcadmin privilege 15 password naisho!

## ブリッジ機能の設定

1. ソフトウェアブリッジ「1」「2」「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

2. 上位ネットワークの管理者から通知されたIPアドレスとネットマスクをWANポートeth1に設定します。

   > Note

   > > AT-TQRシリーズをAWCプラグインの管理下に登録するときは、AMF Plusネットワークとの接続にeth1のみを使用してください。eth2を経由してAMF Plusネットワークに接続しようとした場合、AWCプラグインの管理下に登録することはできません。

   併せて、VLAN ID 10、20、100のVLANタグ付きパケットを通過させるための802.1Q Ethernetサブインターフェースを作成します。
   これにはip address、encapsulation dot1qコマンドを使用します。

       interface eth1
        ip address 192.168.1.200/24
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100

   3つの802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10、eth1.20、eth1.100が作成されます。
3. 802.1Q Ethernetサブインターフェースそれぞれをブリッジに割り当てます。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

4. デフォルト経路をISPから通知されたデフォルトゲートウェイに向けます。これにはip routeコマンドを使います。

       ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1

## AMF Plus設定

1. AMF Plusネットワーク名「AMF001」を指定します。

       atmf network-name AMF001

2. AMF Plusマスターに接続するためのAMFリンクをeth1インターフェースに作成します。

       interface eth1
        atmf-link

   AMF Plusマスターと正しくAMFリンクを疎通すると、AMF Plusネットワーク参加のログが表示されます。
3. 以上でAT-TQRルーターの設定は完了です。

       end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「copy running-config startup-config」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

## TQRのコンフィグ例

本クイックツアーで設定したコンフィグの例を次に示します。

    !
    hostname TQ6702_GEN2-R-1
    !
    username awcadmin privilege 15 password naisho!
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     ip address 192.168.1.200/24
     atmf-link
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1
    !
    interface eth1.20
     bridge-group 2
    !
    interface eth1.100
     bridge-group 3
    !
    ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end