[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 画面リファレンス / 無線設定 / 侵入検知/防御設定

隣接無線APや無線クライアントの検出、検出した隣接無線APや無線クライアントが不正無線AP/不正無線クライアントかどうかの判定、管理下APから不正無線クライアントへの侵入防御について、有効/無効を設定します。
本機能をサポートしている無線APについては、「AP別サポート項目一覧」/「無線設定」の「侵入検知/防御設定」をご覧ください。
侵入検知/防御設定は管理グループごとに行います。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
X グループ | 管理グループの総数が表示されます。
管理グループを検索 | 管理グループの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「管理グループ」「作成日時」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

■ 表示2

表 2：管理グループごとの侵入検知/防御設定一覧
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 | 管理グループ名が表示されます。
不正無線APの検出 | 不正無線APの検出機能の有効/無効を表示します。
不正無線クライアントの検出 | 不正無線クライアントの検出機能の有効/無効を表示します。
不正無線APへの攻撃 | 不正無線APへの攻撃機能の有効/無効を表示します。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 侵入検知/防御の設定を編集します。侵入検知/防御の設定については「各種操作」/「その他の設定」/「侵入検知/防御の設定」をご覧ください。

■ 表示4

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。