[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / インテントネットワーク / ネットワーク

AMF Plus機能で指定するIPサブネットを「ネットワーク」と称します。
ネットワーク画面では、このネットワークを管理下のAMF Plus機器から自動的に収集、一覧表示します。収集されたネットワークの表示名や詳細を適宜変更して、スマートACLなどに役立てることができます。

> Note

> > AT-ARルーター（AT-AR1050V、AT-AR2050V、AT-AR3050S、AT-AR4050S、AT-AR4050S-5G）、ATｰARXルーター（ATｰARX200S-GTX、ATｰARX200S-GT）、AT-TQRシリーズ（AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ7403-R）、AT-NFV-APL、AT-AR4000S-Cloudは、スマートACLの対象外となります。これらのうちVLAN機能をサポートするAT-ARルーター、AT-ARXルーターについても、VLANにIPサブネットが適用されていてもネットワーク情報は収集されません。

また、スマートACLの宛先ネットワークに指定可能な、終点IPサブネット0.0.0.0/0を示すネットワーク「Any」が自動作成されます。
いずれかのデバイスにIPサブネット「0.0.0.0/0」またはネットワーク名「Any」が既に登録されている場合は、このエントリーは自動作成されません。

表 1：ネットワーク
項目名 | 説明
--- | ---
ネットワーク名 | IPサブネットを表すネットワーク名を表示します。 後述の「編集」アクションで変更できます。デフォルトでは、「ネットワーク-X」（Xは番号）が付けられます。 Note 検出は順不同です。必ずしも小さいVLAN IDから順に登録されるとは限りません。 また、検出されたネットワークがエンドツーエンドの場合は、ネットワーク名の横に「エンドツーエンド」と表示されます。 エンドツーエンドネットワークとは、すべてのデバイスで同じVLANサブネットを使用するネットワークのことです。そのVLANやサブネットが他のネットワークの形成に使用された場合、エンドツーエンドとは見なされません。
詳細 | ネットワークに関する詳細を入力できます。 後述の「編集」アクションで変更できます。デフォルトでは、「VLANX - にはこれらのサブネットが含まれます。」（XはVLAN ID）が付けられます。
サブネット | 該当のVLAN IDが適用されているIPサブネットです。 複数のIPサブネットを含む場合は、右端の楔型をクリックすると、IPサブネットを一覧できます。
アクション | 編集： 「ネットワーク」サイドパネルが表示されます。 ネットワークサイドパネルでは、該当のネットワークのネットワーク名、詳細を編集することができます。

## ネットワーク

検出されたネットワークの表示名と詳細を編集します。

表 2：ネットワーク サイドパネル
項目名 | 説明
--- | ---
ネットワーク名 | IPサブネットを表すネットワーク名を入力します。 1～32文字で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を使用できます。 Note ネットワーク名として、次の文字列を単独で指定することはできません。 「SECURITY」のみ 「-」（半角ハイフン）のみ
詳細 | ネットワークに関する詳細を入力できます。 1～720文字で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を使用できます。
サブネット | 該当のVLAN IDが適用されているIPサブネットです。 複数のIPサブネットを含む場合は、カンマ（,）区切りで表示されます。
キャンセル | ネットワークの表示名と詳細の変更を破棄し、サイドパネルを閉じます。
保存 | ネットワークの表示名と詳細の変更を保存し、サイドパネルを閉じます。