[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / WAN / UTMセキュリティー

UTMセキュリティー機能では、複数のUTMファイアウォール上のIPレピュテーション機能、Webコントロール機能を同時に構成し、管理を一元化、簡便化することができます。
IPレピュテーションは、スパムやウィルスの発信源、その他の悪意のある活動を確認されたWebサイトへのネットワーク利用者のアクセスをブロックし、セキュリティー上の脅威からネットワークを保護します。
Webコントロールは、ネットワーク利用者が閲覧するWebサイトの種類を簡易にモニター、制御する方法を提供します。

> Note

> > IPレピュテーション、Webコントロールの使用には、対応するAT-ARシリーズ アドバンスト・セキュア VPN アクセス・ルーター用のアニュアルライセンスが必要です。

> Note

> > 本機能を使用するためには、IPレピュテーションやWebコントロールの定義を更新できるよう、別途、AT-ARシリーズルーターのデバイスGUIやCLIでインターネットアクセスおよびDNSを設定しておく必要があります。

■ 表示1
デバイスグループを一覧に表示します。グループに所属するデバイス数がグループ名の下に表示されます。

> Note

> > 設定は、グループ単位で行い、選択グループ内のUTMセキュリティーに対応する製品のみに適用されます。未サポートのデバイスのみで構成されたグループには適用できません。

■ 表示2

表 1：UTMセキュリティー ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
「変更を適用」ボタン | 現在のタブの設定変更を保存します。

■ 表示3
「一般」、「アドバンストIPレピュテーション」、「アドバンストWebコントロール」、「モニタリング」のそれぞれのタブで、UTMセキュリティーの一般設定、IPレピュテーション、Webコントロールの詳細設定、モニタリング表示を行います。

## 一般

IPレピュテーションおよびWebコントロールの有効/無効、基本的な設定を行います。

表 2：UTMセキュリティー 一般タブ
項目名 | 説明
--- | ---
セキュリティー構成 | UTMセキュリティーの基本的な構成要素である、IPレピュテーションおよびWebコントロールの有効/無効を、トグルスイッチで設定します。 IPレピュテーション： スパムやウィルスの発信源、その他の悪意のある活動を確認されたWebサーバーのデータベースに基づき、該当Webサーバーへのネットワーク利用者のアクセスを許可、通知、または拒否します。 Webコントロール： Webサイトを掲載内容によりカテゴリーに分類したデータベースに基づき、ネットワーク利用者の閲覧を許可、拒否したり、アクセス状況を簡易にモニタリングできます。 デフォルトはいずれもオフです。
Webコントロール（要ライセンス） | Webコントロールで使用するデータベースのアプリケーション提供元（プロバイダー）を「Digital Arts」、「OpenText」から選択します。 使用するアプリケーション提供元に対応するライセンスがAT-ARルーターにインストールされている必要があります。
業種 | 該当のデバイスでネットワークサービスを提供する業種をドロップダウンリストから選択します。
更新チェック間隔 | IPレピュテーション、Webコントロールの参照するデータベースの更新チェックを行う間隔を、ドロップダウンリストから選択します。 1時間、12時間、24時間、36時間、48時間、またはなし（更新しない）のいずれかから選択できます。 デフォルトは24時間です。
業種別の強度 | IPレピュテーション、Webコントロールの各データベースに登録のあるWebサイトにアクセスした際のセキュリティーの強度を、「低」、「中」、「高」から選択します。 デフォルトは「中」です。
「リセット」ボタン | IPレピュテーション、Webコントロールの詳細設定をリセットし、簡易設定に戻します。 「アドバンストIPレピュテーション」タブ、「アドバンストWebコントロール」タブで、別個に詳細設定を行った場合のみ表示されます。

設定後は、画面右上の「変更を適用」ボタンをクリックします。

## アドバンストIPレピュテーション

IPレピュテーションの詳細設定を行います。

表 3：UTMセキュリティー アドバンストIPレピュテーションタブ
項目名 | 説明
--- | ---
業種別の強度 | IPレピュテーションのデータベースに登録のあるWebサイトにアクセスした際のセキュリティーの強度を、「低」、「中」、「高」から選択します。 デフォルトは「中」です。
更新チェック間隔 | IPレピュテーションの参照するデータベースの更新チェックを行う間隔を、ドロップダウンリストから選択します。 1時間、12時間、24時間、36時間、48時間、またはなし（更新しない）のいずれかから選択できます。 デフォルトは24時間です。
業種 | 該当のデバイスでネットワークサービスを提供する業種をラジオボタンで選択します。
「詳細を表示」ボタン | クリックすると、右サイドパネルにIPレピュテーションのカテゴリー一覧を表示します。 ネットワーク利用者が各カテゴリーのWebサイトにアクセスした際の処理方法が「許可」、「警告」、「拒否」から選択できます。 各カテゴリーの処理方法は、選択した業種に基づいて自動的に初期設定されます。いずれかの処理方法を変更すると、業種は「カスタム」に変更されます。

設定後は、画面右上の「変更を適用」ボタンをクリックします。

## アドバンストWebコントロール

Webコントロールの詳細設定を行います。

表 4：UTMセキュリティー アドバンストWebコントロールタブ
項目名 | 説明
--- | ---
エンティティー | Webコントロールの詳細設定を行うネットワーク上のエンティティーを選択します。それぞれのエンティティーごとに異なる設定を行えます。 Note エンティティーはデバイスのCLIにて作成する必要があります。 特定のエンティティーに属さないすべてのトラフィックを指すエンティティーとして、ゾーン「VM_Zone」ネットワーク「Any」が自動的に設定されます。また、基本的なWebコントロールの設定は、この「VM_Zone.Any」エンティティーに対して適用されます。 Note 本エンティティーは削除しないでください。
業種別の強度 | Webコントロールのデータベースに登録のあるWebサイトにアクセスした際のセキュリティーの強度を、「低」、「中」、「高」から選択します。 デフォルトは「中」です。
Webコントロール（要ライセンス） | Webコントロールで使用するデータベースのアプリケーション提供元（プロバイダー）を「Digital Arts」、「OpenText」から選択します。 使用するアプリケーション提供元に対応するライセンスがAT-ARルーターにインストールされている必要があります。
業種 | 該当のデバイスでネットワークサービスを提供する業種をラジオボタンで選択します。
「詳細を表示」ボタン | クリックすると、右サイドパネルにWebコントロールのカテゴリー一覧を表示します。 ネットワーク利用者が各カテゴリーのWebサイトにアクセスした際の処理方法が「許可」、「拒否」から選択できます。 各カテゴリーの処理方法は、選択した業種に基づいて自動的に初期設定されます。いずれかの処理方法を変更すると、業種は「カスタム」に変更されます。

設定後は、画面右上の「変更を適用」ボタンをクリックします。

## モニタリング

IPレピュテーションおよびWebコントロールの該当件数をグラフに表示します。

表 5：アプリケーションQoS モニタリング画面 ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
グラフ切り替えボタン | IPレピュテーションおよびWebコントロールのグラフ表示を選択できます。デフォルトはIPレピュテーションです。
表示期間 | グラフに表示する期間を英語表記（Monthname DD YYYY, h:mm [am|pm] - Monthname DD YYYY, h:mm [am|pm]形式）で表します。 また、表示したい期間を1h（1時間）、12h（12時間）、24h（24時間）から選択できます。 「カスタム」ボタンをクリックすると、開始日時、終了日時を1時間単位で指定することもできます。 開始日、終了日： 画面表示の1週間前から画面表示時点までの任意の日付をカレンダーコントロールから選択します。 時刻： 選択した開始日、終了日のうち、情報のある時刻をドロップダウンリストから1時間単位で選択します。 キャンセル： グラフに表示する期間のカスタム指定の変更を中断します。 適用： グラフに表示する期間のカスタム指定の変更を適用します。
IPレピュテーション
デバイス | モニタリング対象のAMFデバイス（AT-ARシリーズルーター）をドロップダウンリストから選択します。 デバイス名の一部を入力して、表示対象を絞り込むこともできます。 Note 本項目には、UTMセキュリティーに対応するか否かにかかわらず、現在選択中のグループに属するすべてのデバイスが表示されます。
IPレピュテーション該当件数 | IPレピュテーションの検出基準に該当したアドレスのアクセス件数を、横軸に時間、縦軸に件数を示すグラフに表示します。
Webコントロール
デバイス | モニタリング対象のAMFデバイス（AT-ARシリーズルーター）をドロップダウンリストから選択します。 デバイス名の一部を入力して、表示対象を絞り込むこともできます。 Note 本項目には、UTMセキュリティーに対応するか否かにかかわらず、現在選択中のグループに属するすべてのデバイスが表示されます。
カテゴリー | グラフに表示するWebサイトのカテゴリーをドロップダウンリストから選択します。 Note 本項目の選択状態は、ほかの画面またはタブに移動するとリセットされます。
Webコントロール該当件数 | Webコントロールによって分類されたWebサイトのカテゴリーの該当件数を、横軸に時間、縦軸に件数を示すグラフに表示します。 グラフ上部の凡例からカテゴリー名をクリックすると、表示/非表示を切り替えることができます。